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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	临江市宏磊砂石厂年产8.5万吨机制砂建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	崔维起
	联系方式
	18643986688

	建设地点
	吉林省白山市临江市花山镇（原锑矿冶炼厂东侧）

	地理坐标
	经度：126°51′9.784″，纬度：41°53′53.709″

	国民经济行业类别
	C3099其他非金属矿物制品制造
	建设项目行业类别
	二十七、非金属矿物制品业：60石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	20
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

□是：
	用地面积（m2）
	1720

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、生态环境分区管控符合性分析
（1）生态保护红线

根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台查询结果，项目位于优先保护单元，环境管控单元编码为ZH22068110014，环境管控单元名称为临江市水源涵养功能重要区，不涉及生态保护红线，查询结果详见附图2。
（2）环境质量底线

项目建设地点位于环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据《吉林省2025年生态环境状况公报》，2025年白山市为达标区；本项目所排放废气污染物较少，且采取了严格的废气污染防治措施，本项目建设不会突破区域环境空气质量底线。
区域受纳水体为鸭绿江，《吉林省地表水功能区划》（DB22/388-2004）未规定鸭绿江水质目标。2025年期间，鸭绿江-葫芦套断面1-3月、5-12月份水质为Ⅱ类，4月份水质为Ⅲ类，鸭绿江-葫芦套断面2024年1-12月整体水质变化不大。本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排；机制砂生产喷淋水、装卸过程喷淋水、堆场降尘用水一部分直接蒸发，一部分停留在物料表面随后蒸发，不会形成废水径流，无废水产生；洗砂、筛砂、脱水设备底部全部设置防渗集水槽+导流管道，形成封闭式废水收集系统，废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；进出厂运输车辆统一在清洗平台冲洗车轮、车身，清洗废水经集水沟汇入小型沉砂池，沉淀后全部回用于堆场、道路洒水降尘，不外排。项目建设不会对水环境质量底线产生影响。
（3）资源利用上线

“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”，本项目用水由区域地表水供应，已取得临江市行政审批局《关于临江市宏磊砂石厂建设项目取水许可申请的批复》（临行审字[2025]40号）、《关于核发临江市宏磊砂石厂建设项目取水许可证的决定书》（临行审字[2025]41号）；能源主要依托当地电网供电。项目建设土地不涉及基本农田，不新增占地，土地资源消耗符合要求。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
（4）生态环境准入清单
①与吉林省生态环境准入清单相符性

根据吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函[2024]158号）和《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号），本项目与吉林省总体准入要求相符性分析如下：
表1-1  吉林省总体准入要求
管控领域

环境准入及管控要求

本项目

符合性

空间布局约束

禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。

列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。

本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类项目范围内，属于允许类建设项目

符合

强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。

严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。

严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。

项目属于允许类建设项目，符合产业政策要求，项目不属于高物耗、高水耗、产能过剩、低水平及重大环境风险建设项目；项目不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业；项目不涉及燃煤锅炉。
符合

重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。

化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCS排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。

严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。

本项目不属于石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCS排放的建设项目
符合

进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
本项目不涉及
符合

污染物排放管控

落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCS建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCS排放等量或倍量削减替代。
本项目不涉及主要排放口，属于其他行业。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。
符合

空气质量未达标地区新建项目涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCS）全面执行大气污染物特别排放限值。

本项目所在位置属于空气质量达标区，项目污染物排放不涉及大气污染物特别排放限值。
符合
推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。

本项目不涉及
符合
推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
本项目不涉及
符合
规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。

本项目不涉及
符合
环境风险防控

到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。

本项目不属于危险化学品生产企业
符合
巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。

本项目不涉及
符合
资源利用要求

推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。

本项目不涉及
符合
按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。

本项目不涉及
符合
严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。

本项目不涉及煤炭消费
符合
高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

本项目不涉及高污染燃料
符合
②与白山市生态环境准入清单相符性
根据《白山市人民政府办公室关于印发白山市生态环境分区管控实施方案的通知》（白山政办发〔2024〕11号），本项目与白山市生态环境准入清单相符性分析如下。
表1-2  白山市总体准入要求

管控

领域

环境准入及管控要求

符合性

空间布局约束

严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。

不涉及

禁止在自然保护区、森林公园，景区及附近林地；江河源头和两岸林地；水库湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度25度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人参种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参。

不涉及

污染物排放管控

环境质量目标

大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到95%，PM2.5年均浓度确保控制在28微克/立方米。

符合。

2025年白山市PM2.5年均浓度为22.8微克/立方米，大气环境质量在持续改善。
水环境质量持续改善。到2025年，地表水优良比例达到95%、城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%。到2055年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到III类或III类以上水质目标。

符合。

区域水体为鸭绿江，根据吉林省生态环境厅公布的2025年1月-12月《吉林省地表水国控断面水质月报》，水质满足标准要求，水生态系统功能全面改善。

到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达95%以上，污染地块安全利用率达95%以上。

不涉及

污染物控制要求

1.加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县（市、区）建成区生活污水处理全面达到一级A排放标准。

2.工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区域内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改进污水处理设施，实现污水稳定达标排放。

3.加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推进重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施的运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。
符合。

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排；机制砂生产喷淋水、装卸过程喷淋水、堆场降尘用水一部分直接蒸发，一部分停留在物料表面随后蒸发，不会形成废水径流，无废水产生；洗砂、筛砂、脱水设备底部全部设置防渗集水槽+导流管道，形成封闭式废水收集系统，废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；进出厂运输车辆统一在清洗平台冲洗车轮、车身，清洗废水经集水沟汇入小型沉砂池，沉淀后全部回用于堆场、道路洒水降尘，不外排。
1.做好土壤保护基础工作，开展土壤环境质量调查，掌握全市土壤环境污染和环境风险状况。建设土壤环境监测网络，采用“互联网+”技术，在全市域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，建立建设用地调查评估制度。

2.实施土壤分类别分用途管理。实施农用地分类管理。

3.推进农用地风险防控。严守永久基本农田控制线。对受污染农用地治理修复。

4.推动建设用地污染场地修复。建立土壤污染源头预防和风险管控体系。开展建设用地污染地块修复工程。按照科学有序原则开发利用未利用地。开展土壤和地下水污染场地修复治理工程，推动建设污染场地土壤治理试点示范。加快工矿污染地块治理与修复。

不涉及

环境风险防控

1.强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、危险化学品），加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。

2.开展重点区域分级分类管理。加快实施建设用地分用途管理。严格建设用地规划，实施农用地土壤分类管控。

3.防范重点领域环境风险。加强涉重行业综合防控。强化白山市金属表面处理、燃煤火力发电等行业重金属污染防治措施。推进化学品环境风险防控。开展白山市有毒有害化学品企业调查，加强重点行业危险化学品全过程环境监管。加强核与辐射环境监管。健全核与辐射应急响应体系。加强危险废物监管。推广区域性医疗废物协同与应急处置机制。推进重金属污染风险防治。加强企业生产全过程污染管控，开展涉重历史遗留问题环境风险隐患排查。

4.提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”“智能化”预警体系。

不涉及

资源利用要求

水资源

2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m2；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。

本项目水源由地表水提供，已取得取水许可证，详见附件。
③与白山市临江市生态环境准入清单相符性
本项目位于白山市临江市花山镇，位于优先保护单元，根据《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函[2024]158号）和《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号），项目与所在管控单元准入要求相符性分析如下。
表1-3  临江市水源涵养功能重要区管控要求
管控类型
管控要求

本项目

符合性

空间约束布局
1、原则上按限制开发区域的要求进行管理。避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。

2、禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。

3、禁止导致水体污染的产业发展。

4、禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。

5、禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸等。

6、原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。以工业为主的产业园区应加快完成园区的循环化改造，鼓励推进低消耗、可循环、少排放的生态型工业区建设。

7、区内不符合主体功能定位的的现有产业，实施搬迁或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。
本项目不涉及采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧；本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排；机制砂生产喷淋水、装卸过程喷淋水、堆场降尘用水一部分直接蒸发，一部分停留在物料表面随后蒸发，不会形成废水径流，无废水产生；洗砂、筛砂、脱水设备底部全部设置防渗集水槽+导流管道，形成封闭式废水收集系统，废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；进出厂运输车辆统一在清洗平台冲洗车轮、车身，清洗废水经集水沟汇入小型沉砂池，沉淀后全部回用于堆场、道路洒水降尘，不外排；项目用地性质为工业用地。
符合
综上，经过与生态环境分区管控进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。
2、其他符合性分析
2.1与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性
项目与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性分析内容详见下表。
表1-4  与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性

类别

方案要求内容

本项目

是否符合

吉林省空气质量巩固提升行动方案

严格建筑施工扬尘管控。严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。

本项目在现有空厂房内进行建设，新增配套设施建设，施工期对易扬尘物料实行厂房内堆放或加盖篷布，建筑垃圾及时清运

符合

持续推进工业污染源全面达标排放。加大工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造力度，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位全部安装自动监控设备并与生态环境部门联网。对排放不达标的企业按照“一企一策”的原则，限期整改到位。全面加强工业无组织排放管控。

本项目不属于重点排污单位；破碎、筛分、装车、卸车等过程中产生的无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求。
符合

深化重点行业挥发性有机物（VOCs）治理。全面推进挥发性有机物总量减排，深入推进石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等行业挥发性有机物深度治理，加强高效收集治理设施建设，实现排气筒与厂界双达标。加快推进挥发性有机物排放重点企业、产业集中园区治理和在线监控设施建设，推动挥发性有机物产品源头替代。

本项目不涉及VOCs废气排放
符合

2.2与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》相符性分析
本项目与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》相符性分析详见下表。

表1-5  与《白山市空气质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析
《白山市空气质量巩固提升行动方案》摘录
严格煤炭消费总量控制。制定煤炭消费总量控制目标，加快清洁能源替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，逐步关停改造分散燃煤锅炉、热电联产以及小火电，推进煤炭清洁利用，探索绿色电厂建设。完善能源消费政策机制，加大经济政策调节力度，促进能源结构调整和节能减排。

本项目不涉及燃煤锅炉。

推进工业污染源全面达标排放。推动工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位要安装自动监控设备并与生态环境部门联网，对排放不达标的，加大行政处罚和联合惩戒力度，限期整改到位。加强无组织排放深度治理，提高无组织排放管控水平。
本项目破碎、筛分、装车、卸车等过程中产生的无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求。
《白山市水环境质量巩固提升行动方案》摘录
推进“散乱污”企业深度整治。开展“散乱污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的企业，按照规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，分类实施整改。
符合

本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排；机制砂生产喷淋水、装卸过程喷淋水、堆场降尘用水一部分直接蒸发，一部分停留在物料表面随后蒸发，不会形成废水径流，无废水产生；洗砂、筛砂、脱水设备底部全部设置防渗集水槽+导流管道，形成封闭式废水收集系统，废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；进出厂运输车辆统一在清洗平台冲洗车轮、车身，清洗废水经集水沟汇入小型沉砂池，沉淀后全部回用于堆场、道路洒水降尘，不外排。
《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》摘录
提升农村生活垃圾治理能力。完善农村生活垃圾治理收转运体系，持续开展非正规垃圾堆放点排查整治。加强农村垃圾收集点、农村生活垃圾中转站和无害化处理设施建设，做到前端保洁不留死角、中间转运日产日清、末端处理达到无害。建立健全监管考核制度和长效运行管理机制，探索构建“政府购买服务、企业一体化运作、委托第三方监管”运营管理新模式。加强村庄日常保洁，推进农村生活垃圾分类和资源化利用。

符合

本项目生活垃圾暂存分类垃圾桶，由环卫部门定期清运处理。

由上表可知，本项目的建设符合《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》。

3、产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类项目范围内，属于允许建设项目，生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备及工艺。因此，本项目的建设符合国家产业政策。
4、选址合理性分析
本项目不新增占地，租用现有空厂房建设，用地面积1720m2，根据企业提供的建设用地规划许可证，项目用地为工业用地，项目建设符合国土空间规划和用途管制要求（详见附件）。

另外，厂址选址不在自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区内，不属于国家相关法律、法规规定的禁止建设区域。项目500m范围内无环境敏感目标。

本项目为机制砂生产项目，产生的“三废”在采取相应治理措施后，可实现达标排放，不会对周边环境及敏感目标产生较大的影响。

总体来看，本项目选址从环保角度上讲是合理的。
5、环评类别判定分析
本项目为复合型建设项目，主体为机制砂生产，配套建设小型河道取水工程，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）及跨行业项目管理要求，分工程类别逐一判定如下：

（1）主体生产工程
本项目属于国民经济行业类别C3099其他非金属矿物制品制造，对应名录中二十七、非金属矿物制品业 砖瓦、石材等建筑材料制造。项目租用现有工业厂房建设机制砂生产线，无矿山开采等工序，周边无各类环境敏感目标，按照名录要求，该类项目需编制环境影响报告表。

（2）配套取水工程
项目生产及降尘用水取自头道沟河支流维普生物三道阳岔沟地表水，配套建设小型引水设施。本取水工程为小型河道表层取水，采用岸基潜水泵提水，无跨流域调水、无大中型河流取水行为；临江市行政审批局《关于临江市宏磊砂石厂建设项目取水许可申请的批复》（临行审字[2025]40号），项目年总取水量占地表水资源量的2.37%，取水量远低于该河道断面天然年径流量的1/4；取水口、输水线路均不涉及饮用水水源保护区、生态保护红线、重要水生生物栖息地等环境敏感区。对照名录第126项引水工程相关规定，该取水工程不属于需编制报告书的情形，单独判定为编制环境影响报告表。

（3）跨行业综合判定
依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第四条“涉及两个及以上类别的建设项目，环评类别按照单项最高等级确定”的规则，本项目两大核心工程环评等级均为报告表，项目整体环评类别确定为编制建设项目环境影响报告表。

综上，项目配套河道取水工程未改变环评文件类型，本项目采用环境影响报告表开展评价，符合现行法规要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设地点及周围环境概况

临江市宏磊砂石厂位于白山市临江市花山镇（原锑矿冶炼厂东侧）。本项目不新增占地，租用现有空厂房建设，用地性质为工业用地，租赁协议详见附件。项目地理位置详见附图1。
经现场踏查，项目东北侧为山、东南侧为山、西南侧为废旧厂房、西北侧为空地。项目500m范围内无环境敏感目标。厂区平面布置及周围环境关系图详见附图3。
2、工程组成
本项目建设1条机制砂生产线，年产8.5万t机制砂，项目工程组成情况详见下表。

表2-1  本项目各功能布设情况一览表
工程类别
工程建设内容
备注
主体工程

机制砂生产线
占地面积1720m2，建筑面积1720m2，鄂破+圆锥破+筛分+机制砂工序位于封闭车间，地面硬化处理，硬化面积1720m2
生产线新增，车间依托现有
辅助工程

办公室
建筑面积158.48m2，1层，用于职工日常办公和休息，厂区不设置实验等相关内容
依托现有

公用工程

供水
生产及降尘用水依托区域地表水，已批复的取水量为2.426万立方米/年，职工生活用水采用地下井水。

①取水工程：项目配套建设地表水取水工程，取水水源为头道沟河支流维普生物三道阳岔沟地表水，取水口坐标：东经126°51’12.64"、北纬41°53’53.22"；
②取水方式：采用潜水泵固定式提水，水泵设置于河道岸基平台，不涉水开挖、不改变河道原有形态；

③输送方式：采用DN100防腐PE密闭管道输送至厂区清水池，管道沿地面敷设并做防护；

④贮存方式：厂区设置1座清水池（7m×10m×2.5m，有效容积175m3）作为生产用水贮存设施。职工生活用水取自厂区地下井水。
新建
排水
①本项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排；

②机制砂生产喷淋水、装卸过程喷淋水、堆场降尘用水一部分直接蒸发，一部分停留在物料表面随后蒸发，不会形成废水径流，无废水产生；

③洗砂、筛砂、脱水设备底部全部设置防渗集水槽+导流管道，形成封闭式废水收集系统；所有生产废水通过管道自流汇入一级沉淀池，无地表漫流、无散落废水，收集率100%，废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；

④进出厂运输车辆统一在清洗平台冲洗车轮、车身，清洗废水经集水沟汇入小型沉砂池，沉淀后全部回用于堆场、道路洒水降尘，不外排。
防渗旱厕依托现有，沉淀池新建
供电

由当地供电电网供给

依托现有
供热

生产不用热，冬季不生产，无取暖用热

/
储运工程
原料堆场
占地面积为1500m2，设置防风围挡，苫布遮盖，储存原料河道清淤砂砾料，最大堆高3m，最大贮存量为4500m3
新建
成品堆场
占地面积为1300m2，设置防风围挡，苫布遮盖，储存成品机制砂，最大堆高3m，最大贮存量为3900m3
新建

沉淀池
2个，每个有效容积140m3，每个沉淀池规格为7m×8m×2.5m，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层
新建

清水池
1个，有效容积175m3，清水池规格为7m×10m×2.5m，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层
新建

沉砂池

1座（尺寸6m×4m，地面防渗硬化），配套设置集水沟+小型沉砂池（有效容积5m3）
新建

环保工程

废水治理
①生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用于农肥处理，不外排；

②机制砂生产喷淋水、装卸过程喷淋水、堆场降尘用水一部分直接蒸发，一部分停留在物料表面随后蒸发，不会形成废水径流，无废水产生；

③洗砂、筛砂、脱水设备底部全部设置防渗集水槽+导流管道，形成封闭式废水收集系统；所有生产废水通过管道自流汇入一级沉淀池，无地表漫流、无散落废水，收集率100%；
④车轮清洗平台废水：建设车辆清洗平台1座（尺寸6m×4m，地面防渗硬化），配套设置集水沟+小型沉砂池（有效容积5m3）。进出厂运输车辆统一在清洗平台冲洗车轮、车身，清洗废水经集水沟汇入小型沉砂池，沉淀后全部回用于堆场、道路洒水降尘，不外排。
防渗旱厕依托现有，沉淀池、小型沉砂池新建
废气治理
破碎筛分粉尘：生产车间全封闭钢结构厂房，门窗日常关闭；破碎、筛分粉尘经收集后经布袋除尘器进行处理，处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；
新建
装卸扬尘：①车辆装卸严格控制卸料落差≤0.8m，禁止高空抛料；

②装卸点位设置双侧喷淋装置，作业全程开启；

③运输车辆必须全密闭篷布遮盖，车厢不得超载、超宽；

④厂区出入口设置车辆清洗平台，车轮、车身冲洗干净后方可出厂，杜绝带泥上路、沿途抛洒。
新建
原料/成品堆场粉尘：①堆场四周设置硬质防风围挡；②物料堆体全覆盖加厚苫布，堆高严格控制≤3m，禁止超高、超限堆放；③堆场布设固定式喷淋系统，保持物料表层湿润；④堆场地面全硬化，设置环形截水沟，防止雨水冲刷物料形成二次扬尘。
新建
上料粉尘和输送粉尘：所有皮带输送机采用半密闭框架+彩钢板围挡，整体形成封闭廊道；皮带支架、托辊全部内置，仅底部预留检修口（日常加盖密封盖板），实现输送环节物理密闭，从源头阻断粉尘外逸
新建
噪声治理
采用低噪声设备，经减振、隔声等措施后满足相应标准。
新建
固体废物处理
本项目生活垃圾、废布袋集中收集委托环卫部门处理；机制砂生产线沉淀池和沉砂池污泥经压滤机脱水后送至政府指定堆放点；布袋收集粉尘收集后回用于生产。

新建
3、产品方案
本项目生产机制砂8.5万t/a，产品方案如下。

表2-2  产品方案一览表
序号
产品名称
数量（万t/a）
产品粒径规格

备注

1
机制砂
8.5
0.15mm~4.75mm（建筑用国标机制砂）

机制砂密度按1.7t/m3计算，8.5万t=50000m3
4、主要设备

本项目主要设备详见下表。
表2-3  本项目主要设备一览表
序号

设备名称

数量
单位
所属工艺
1
高效预筛振动给料机

1
台
上料
2
颚式破碎机

1
台
一次破碎
3
振动筛

1
台
初筛

4
圆锥形破碎机

1
台
二次破碎

5
滚筒筛
1
台
二次筛分
6
球磨机
1
台
制砂
7
皮带输送机

6（15m/条）
条
物料输送

8
滚筒筛

1
台
筛砂

9
圆筒洗矿筛

1
台
洗砂

10
沉淀池

2（240m3/个）
个

沉淀分离

11
清水池

1（240m3/个）

个

暂存清水

12
脱水筛

1

台

脱水

13
污泥压滤机

1

台

污泥脱水

14
水泵

3
台

输水

15
布袋除尘器

1
台

破碎、筛分除尘

16
风机

1
台

/
5、主要原料

本项目以外购砂砾干料为原料生产机制砂，主要原料情况详见下表。

表2-4  本项目原料用量
序号
名称
年消耗量
储存
单位
数量
最大存储量
存储方式
规格
1
外购砂砾干料
t
86863
2500
原料堆场
50m*30m
物料平衡表详见下表。

表2-5  本项目物料平衡表  单位：t/a
序号

投入

产出

1
外购河道疏浚砂砾料

86863
机制砂

85000
2
/
/
上料粉尘

0.17
3
/
/

破碎、筛分粉尘

160.65
4
/
/

输送粉尘

0.085
5
/
/

装卸扬尘

0.026
6
/
/

堆场扬尘

1.045
沉淀物（不含水）

1701.024
合计

86863
86863
6、公用工程

6.1给水

本项目用水主要为职工生活用水、生产降尘用水、洗砂补充用水、装卸过程降尘用水、堆场降尘用水、厂区出入车辆车轮清洗用水。

①职工生活用水

本项目职工10人，根据《吉林省地方标准 用水定额 第4部分：居民生活》（DB22/T389.4-2025）居民生活用水定额表，农村居民生活用水定额值为60升/（人·天），职工生活用水量为0.6m3/d（108m3/a）。水源为新鲜井水。

②生产降尘用水

本项目在破碎、筛分工序进料口及出料口安装喷头，采取喷水降尘方式减少粉尘的排放，降尘用水量约为16m3/d（2880m3/a）；皮带输送工序在卸料口采取水管喷淋方式减少粉尘的排放，降尘用水量约为4.8m3/d（864m3/a），生产降尘用水总量约为20.8m3/d（3744m3/a）。该用水由地表水供给。

③洗砂补充用水

洗砂废水排入沉淀池，经沉淀处理后循环使用，洗砂循环用水量为200m3，补充用水量约为20m3/d。该用水由地表水供给。

④装卸降尘用水

本项目装卸过程采取喷淋降尘，日均用水量为1.6m3/d（288m3/a），该用水由地表水供给。

⑤堆场降尘用水

本项目堆场定期洒水降尘，用水量为3.0m3/d（540m3/a），该用水由地表水供给。

⑥出入车辆车轮清洗用水
本项目出入车辆车轮清洗用水量为1.0m3/d（180m3/a），该用水由地表水供给。
综上，项目总用水量为47m3/d（8640m3/a)。

项目供水来源为区域地表水，取水水源为头道沟河支流维普生物三道阳岔沟地表水，取水口位于吉林省临江市花山镇维普生物三道阳岔沟下游右岸，地理位置东经126°51’12.64"、北纬41°53’53.22"，项目取水主要用于生产，取水方式为水泵提水，可以满足本项目用水需求。
取水对三道阳岔沟影响：项目已取得临江市行政审批局《关于临江市宏磊砂石厂建设项目取水许可申请的批复》（临行审字[2025]40号）、《关于核发临江市宏磊砂石厂建设项目取水许可证的决定书》（临行审字[2025]41号）。

结合取水工程论证报告，本项目取水为定点泵抽取表层地表水，取水设施岸基布置，无河道开挖、围堰、截流等工程，不会改变河道流向、水深及过水断面；取水规模小，取水总量远低于河道枯水期径流量，不会造成河道断流、水位大幅下降。项目仅取用生产用水，无涉水施工、无污染物排入河道，取水行为不会改变三道阳岔沟原有水质、水生生态及水文情势，对河道水体影响可忽略。

6.2排水
本项目机制砂生产喷淋水、装卸过程喷淋水、堆场降尘用水一部分直接蒸发，一部分停留在物料表面随后蒸发，不会形成废水径流，无废水产生；洗砂废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。进出厂运输车辆统一在清洗平台冲洗车轮、车身，清洗废水经集水沟汇入小型沉砂池，沉淀后全部回用于堆场、道路洒水降尘，不外排。

生活污水按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.48m3/d（86.4m3/a），生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。

本项目水平衡图详见下图。
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图2-1  本项目水平衡图  单位：m3/d
6.3供电

本项目供电由当地电网统一供给，能满足企业要用电需求。

6.4供热

本项目冬季不生产，无需采暖用热；生产不用热。
7、劳动制度及工作人员

项目设置员工10人，季节性生产，年工作日为180天，每天8小时。



	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：

1、工艺流程
1.1、施工期工艺流程
本项目利用现有生产车间建设，施工期无土建工程，仅为设备安装，故施工期工艺略。

施工期产生污染主要为现场施工人员产生的生活污水，设备、器材运输过程产生的粉尘及设备安装过程产生的焊接烟尘，设备安装过程产生的噪声，以及施工人员产生的生活垃圾、设备包装物。

1.2、运营期工艺流程
本项目工艺流程简述如下：
1、上料：原料堆场砂砾料经密闭铲车上料至高效预筛振动给料机，给料机进料口、出料口各设置1组喷淋装置，全程湿式抑尘。
2、一次破碎：物料送入颚式破碎机，设备腔体上方布设2组高压喷淋头，湿式破碎，抑制粉尘产生。
3、初筛、二次破碎：振动筛筛面上方设置2组喷淋装置，筛下合格物料进入圆锥破碎机，破碎机进出料口各设置1组喷淋装置；超大粒径物料回流至颚式破碎机重新破碎。
4、二筛：滚筒筛全域布设喷淋装置，分级物料分别回流破碎或进入制砂工序。
5、制砂：物料进入球磨机开展湿法制砂，设备内置补水喷淋系统，全程带水作业，无粉尘产生；制砂浆液自流进入筛砂工序。
6、筛砂：滚筒筛配套侧边喷淋，浆液分级后，粗颗粒回流球磨机，合格砂水混合液进入圆筒洗矿筛。
7、洗砂、脱水、待售：圆筒洗矿筛连续补水清洗，含泥废水经底部导流槽全收集排入一级沉淀池。洗砂后成品砂送入高效脱水筛，脱水筛底部设集水槽，脱出废水汇入沉淀池；脱水后成品砂密闭转运至成品堆场。
喷淋装置数量及设置节点详见下表。
表2-6 喷淋抑尘装置布设节点及数量表

产污节点

喷淋装置数量

安装位置

运行方式

振动给料机

2组

进料口、出料口

连续喷淋

颚式破碎机

2组

腔体上方

连续喷淋

振动筛（初筛）

2组

筛面上方

连续喷淋

圆锥破碎机

2组

进出料口

连续喷淋

滚筒筛（二筛）

1组

筛体全域

连续喷淋

皮带输送卸料口

6组

每条皮带末端卸料口

启停同步喷淋

装卸作业区

2组

装卸点位两侧

作业时开启

原料/成品堆场

4组

堆场四周

定时间歇喷淋

产污环节：
废气：破碎、筛分过程产生极少量粉尘；机制砂石存储在封闭成品库内，所用原料暂存于原料堆场，定期洒水降尘，暂存过程中产生极少量粉尘。
输送过程污染控制措施：
本项目共6条皮带输送机（单条15m），全线皮带机机架设置半密闭彩钢围挡，仅底部留检修通道；
①每条皮带进料端：衔接破碎机/筛机密闭腔体，无外逸粉尘；
②每条皮带输送中段：半密闭围挡阻断侧向扬尘；
③每条皮带卸料端：单独设置水喷淋装置+局部集尘围挡，物料下落区保持湿润，杜绝起尘；
④皮带机每日停机后清理粘附物料，防止风干后二次起尘。
固废：经沉淀产生的细泥收集后定期送至政府指定堆放点。

废水：洗砂、脱水废水经收集后进入沉淀池内，清水进入清水池，回用于洗砂、筛砂、制砂工序。

噪声：项目运行过程中，噪声源主要为设备运行噪声。
本项目机制砂生产工艺流程图及产物节点详见下图。
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图2-2 机制砂工艺流程及产污环节图
2、产排污环节分析
2.1施工期产排污环节分析
本项目利用现有车间进行建设，施工期无土建工程，施工期工程内容主要为车间内设备安装。施工期产生污染主要为现场施工人员产生的生活污水，设备、器材运输过程产生的粉尘及设备安装过程产生的焊接烟尘，设备安装过程产生的噪声，以及施工人员产生的生活垃圾、设备包装物。

2.2运营期产排污环节分析
根据项目工艺分析，确定产排污情况如下：

表2-7  项目主要污染工序及污染因子一览表
污染类型

生产工艺
产污名称
污染物项目
编号
排放规律
运营期
废气
上料

上料粉尘
颗粒物
G1
间断
破碎、筛分

破碎、筛分粉尘
颗粒物
G2
间断

输送

输送粉尘
颗粒物
G3
间断

装卸

装卸扬尘
颗粒物
G4
间断
堆场

堆场扬尘
颗粒物
G5
间断
废水

职工生活
生活污水
COD、BOD5、SS、NH3-N
W1
间断
筛砂、洗砂

生产废水

SS
W2
间断

出入车辆车轮清洗
清洗废水

SS
W3
间断
噪声

设备运行
设备噪声
等效连续A声级
N
间断
固体废物
职工生活
生活垃圾
S1
间断
沉淀池、沉砂池
沉淀池、沉砂池细泥
S2
间断



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租用已建空置厂房，无原有环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、空气环境质量现状评价

1.1空气质量达标区判定及基本污染物环境质量现状评价
本项目位于白山市临江市花山镇（原锑矿冶炼厂东侧），隶属白山市，根据吉林省生态环境厅公布的《吉林省2025年生态环境状况公报》进行空气质量达标区判定及环境质量现状评价，详见下表。
表3-1  白山市环境空气基本污染物质量现状评价表  单位：μg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率（%）

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

22.8
35

65.1
达标

PM10
年平均质量浓度

48
70

68.6
达标

SO2
年平均质量浓度

10
60

16.7
达标

NO2
年平均质量浓度

18
40

45.0
达标

CO

年24h平均第95百分位数

1200
4000

30.0
达标

O3
年日最大8h平均第90百分位数

122
160

76.3
达标

由表3-1可知，2025年白山市空气环境中PM2.5、PM10、SO2和NO2四项主要污染物年均值分别为22.8μg/m3、48μg/m3、10μg/m3和18μg/m3；CO年24h平均第95百分位数为1.2mg/m3；O3年日最大8h平均第90百分位数为122μg/m3。六项指标中PM2.5、PM10、NO2和SO2年均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中年均二级标准的要求；CO年24h平均第95百分位数符合24h平均的二级标准要求；O3年日最大8h平均第90百分位数符合日最大8h平均的二级标准要求，综上白山市环境空气质量属于达标区。
1.2其他污染物环境质量现状
1）监测点位布设

本次环评在评价范围内布设1个环境空气监测点位，监测点布设情况详见下表及附图。
表3-2  其他污染物补充监测点位基本信息表

序号

监测点位名称

监测点位坐标

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离
E
N
A1
项目所在地下风向约125m处
126.859559°
41.901270°
TSP
连续3d

东北
约125m

2）监测项目

根据评价区域环境空气质量特征，确定环境空气监测因子为TSP。

3）监测单位及时间

吉林省惠津分析测试有限公司于2025年8月23日—8月25日连续3d进行现状监测。

4）评价标准
TSP选用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。
5）监测结果及评价

环境空气质量现状监测与评价统计结果见下表。

表3-3  环境空气现状质量评价结果统计表

监测

点位

污染物

监测浓度范围mg/m3
最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况

A1

TSP

0.018-0.021
7
0

达标

由上表可以看出，监测点位处TSP污染物最大浓度占标率为7%，小于100%，TSP浓度远低于GB3095-2026二级标准限值，TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求，说明区域环境空气质量较好，具有一定环境容量。
2、地表水环境质量现状与评价

区域受纳水体为鸭绿江，《吉林省地表水功能区划》（DB22/388-2004）未规定鸭绿江水质目标。根据吉林省生态环境厅公布的2025年1月-12月《吉林省地表水国控断面水质月报》，葫芦套断面各月水质见下表。

表3-4  2025年鸭绿江河流水质现状状况评价结果
河流名称

断面名称

水质状况
月份
鸭绿江
葫芦套
Ⅱ类

1-3、5-12
Ⅲ类

4
根据评价结果可知，2025年期间，鸭绿江-葫芦套断面1-3月、5-12月份水质为Ⅱ类，4月份水质为Ⅲ类，鸭绿江-葫芦套断面2025年1-12月整体水质变化不大。
3、声环境质量现状调查与评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，本项目50m范围内无声环境保护目标，所以本次不进行声环境质量现状评价。

4、地下水、土壤环境质量现状调查与评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（施行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状评价。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目位于白山市临江市花山镇（原锑矿冶炼厂东侧），用地性质为工业用地，利用原有空厂房进行建设，项目地理位置详见附图1。项目车间进行了硬化处理。运营期产生的废水和固体废物经处理后能够达标排放，对环境造成的影响较小，项目不涉及重金属沉降，固体废物均得到妥善处置。故本次不对土壤和地下水进行现状评价。
5、生态环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于产业园区外，用地性质为工业用地，本项目用地范围内没有生态环境保护目标，因此不对生态现状进行调查。


	环境保护目标
	本项目环境保护目标详见下表。
表3-5  主要保护目标一览表

环境要素
环境保护目标名称
坐标°
保护

内容(户数/人）

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离（m）

经度
纬度
大气

项目厂界外500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标

声环境

评价区域50m范围内无居民、医院、学校等敏感目标
地下水
项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态
用地范围内不涉及生态环境保护目标



	污染物排放控制标准
	1、废气
项目生产过程排放的无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源二级标准排放监控浓度限值要求和无组织排放监控浓度限值，标准值详见下表。

表3-6  大气污染物综合排放标准

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒

（m）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物

120

15

3.5

周界外浓度最高点
1.0

2、噪声

施工期间噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值，详见表。

表3-7  建筑施工场界环境噪声排放限值表
执行时段

标准值

标准名称

施工期
等效连续A声级

昼间≤70dB(A)

夜间≤55dB(A)

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值

本项目位于白山市临江市花山镇，用地性质为工业用地，周边以山体、废旧厂房及空地为主，500m范围内无声环境敏感目标。根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），项目所在区域划定为3类声环境功能区。本项目运营期排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。本项目为季节性生产，仅昼间生产加工，夜间不生产。详见下表。
表3-8  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

类别
标准值
标准来源
昼间
夜间
3类
65
55
GB12348-2008
3、废水
本项目生产废水经收集处理后回用于生产工序，外排废水仅有生活污水，生活污水进入防渗旱厕，定期清掏，用于农肥处理，不外排。
4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。

	总量

控制

指标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，对COD、NH3-N、SO2、NOX、NMHC、烟尘等污染物实施总量控制。根据复函，对建设项目污染物排放总量审核实施分类管理，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理，一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。

本项目不涉及主要排放口，属于其他行业。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。

本项目生产废水经收集处理后回用于生产工序，外排废水仅有生活污水，生活污水进入防渗旱厕，定期清掏，用于农肥处理，不外排。本项目无需重复申请氨氨及COD的总量控制指标。
本项目运营期所产生的废气主要为破碎、筛分、装车、卸车过程中产生的无组织颗粒物，经计算分析，本项目运营期废气排放量为颗粒物：2.174t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目利用现有车间进行建设，施工期无土建工程，施工期工程内容主要为车间内设备安装。施工期产生污染主要为现场施工人员产生的生活污水，设备、器材运输过程产生的粉尘及设备安装过程产生的焊接烟尘，设备安装过程产生的噪声，以及施工人员产生的生活垃圾、设备包装物。施工期间采取的污染防治措施如下：

1、施工废气污染防治措施与建议

项目施工期主要对设备进行安装建设、调试，主要废气为设备、器材运输过程产生的粉尘及设备安装过程产生的焊接烟尘。由于施工期较短，且焊接量、运输量较小，对周围环境影响较小。随着施工期的结束影响即消失。

2、施工废水污染防治措施与建议

施工期废水主要为施工人员的生活污水，施工人员不在现场食宿，生活污水进入防渗旱厕，定期清掏，用于农肥处理，不外排。因此，施工期废水不会对地表水环境和周围环境产生影响，防治措施可行。

3、施工噪声的污染防治措施

（1）施工机械设备的选用

本项目施工期间无大型施工机械设备，噪声源为气泵、电锯等小型施工设备，施工单位应首先选用低噪声的设备，从源头上削减噪声；并应经常维修保养，使施工设备保持正常运转；同时，定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。

（2）施工设备的安置区域

本项目施工期工程基本在室内进行，施工设备运行期间，关闭门窗，可极大的降低施工噪声对环境的影响。

（3）减少作业噪声

施工部门应统筹安排好施工时间，尽量避免高噪声设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。

（4）施工时间的安排

施工时间尽量安排在昼间，避免施工设备噪声夜间运行，减少对周围环境的影响。

4、施工期固体废物的防治措施

本项目施工期间产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾、设备包装物。

施工高峰期工地有工人5人左右，不在现场住宿生活。施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运。

设备包装物若干，集中收集后外售。
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	1、废气
1.1污染源强分析
（1）废气源强及产排情况分析
本项目废气主要为原料上料粉尘、破碎工序、筛分工序、传送带输送工序产生的粉尘、装卸产生的扬尘、堆场扬尘。

①上料粉尘

项目使用的原料为主要为大块石料，上料过程会有少量粉尘产生，参照《逸散性工业粉尘控制技术规范》，上料粉尘产生量为0.002kg/t-产品，本项目年产机制砂5万m3，约8.5万t，则上料粉尘产生量为0.17t/a。企业采取在上料口水喷淋的措施，保证物料保持轻微潮湿状态，但无水滴漏，能有效减少粉尘产生量，降尘效率可达90%，则上料粉尘无组织排放量为0.017t/a，排放速率为0.012kg/h。

②破碎、筛分粉尘

根据《工业源产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册—3039其他建筑材料制造行业，破碎、筛分工序粉尘产生量为1.89kg/t-产品，本项目年产机制砂5万m3，约8.5万t，则破碎、筛分粉尘产生量为160.65t/a。设备位于封闭车间内，对其中颗粒物进行收集，90%颗粒物被收集，废气通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒（DA001）排放，布袋除尘器的除尘效率以99.7%计，风机风量为8000m3/h，除尘器运行时间为1440h，故本项目有组织颗粒物的排放量为0.43t/a，排放速率为0.30kg/h，排放浓度为37.5mg/m3。无组织产生量为16.065t/a，产生速率为11.16kg/h，设置水喷淋除尘装置（湿式除尘效率为90%）有效抑制扬尘，加上设备位于封闭车间内，绝大部分粉尘车间内沉降（沉降90%），则破碎、筛分粉尘无组织排放量为1.61t/a、排放速率为1.12kg/h。

表4-1  破碎、筛分粉尘产生和排放情况一览表
污染物
产生量（t/a）
产生速率（kg/h）
产生浓度（mg/m3）
治理措施
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
颗粒物
有组织
144.585
100.41
12551.25
收集+布袋除尘器
0.43
0.30
37.5
无组织
16.065
11.16
/
水喷淋除尘+车间密闭
1.61
1.12
/
③输送粉尘

物料在输送过程中会有粉尘产生，输送过程产生的粉尘量参照《采石场大气污染源强分析研究》论文中数据，输送工序粉尘产生量为0.001kg/t-产品，本项目年产机制砂5万m3，约8.5万t，则输送粉尘产生量为0.085t/a。物料传送带密闭，输送过程产生的粉尘主要为卸料口处，在皮带输送设备卸料口进行喷淋洒水，保证物料表面潮湿不滴水，降尘效率可达90%以上，则输送粉尘无组织排放量为0.009t/a，排放速率为0.006kg/h。
④装卸扬尘

卸载扬尘量采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式：

[image: image3.png]



式中：Q—装卸扬尘量，（mg/次）；

u—起尘风速（m/s），一般风速≥4m/s时会有扬尘产生，本项目取当地全年平均风速2.5m/s；

M—车辆吨位，t（取35t）；

H—装卸高度，2m。

经计算，每车次卸料时产生的扬尘量为5270mg，装卸车次数为4858次/a，装卸扬尘产生量为0.026t/a。每车次卸车时间按5min钟计算，则卸车粉尘产生速率为0.064kg/h。卸车时采取降低落差、洒水降尘的方法，可有效抑制无组织粉尘的排放，降尘效率可达90%，则装卸扬尘排放量为0.003t/a，排放速率为0.007kg/h。

⑤堆场扬尘
堆场扬尘产生量采取西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式，计算项目堆场产生的扬尘量，计算公式如下：

Q 4.2310-4V 4.9 S
式中：Q—堆放场地起尘量（kg/d）；

S—堆场面积（m2）；

V—风速（m/s），取2.5m/s。

堆放场的面积为2800m2，由于销路较好，堆存时间较短，不会出现满堆或漫堆的现象，因此S按总面积的40%计，堆场堆置时间按每年180天计，则堆场扬尘产生量为1.045t/a。本项目堆场露天堆放，项目运营期间，堆场采用苫布覆盖、洒水降尘措施减少粉尘产生，采取上述措施后，可降尘90%，则堆场扬尘排放量为0.105t/a，排放速率为0.073kg/h。

表4-2  项目大气污染物排放情况一览表
产污环节

污染物种类

污染物产生情况

排放方式

主要污染治理措施

污染物排放情况

排污口编号

运行时间（h）

排放标准

产生浓度（mg/m3）

产生量（t/a）
治理措施

处理能力（m3/a）

收集效率（%）

去除效率（%）

是否为可行性技术

排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

浓度限值（mg/m3）

上料粉尘

颗粒物

/
0.17
无组织

水喷淋

/
/
90
是

/
0.012
0.017
/
1440
1.0
破碎、筛分粉尘

颗粒物

12551.25
144.585

有组织

收集+布袋除尘器
/
90
99.7
是

37.5
0.30
0.43
DA001
1440
120
/
16.065
无组织
水喷淋除尘+车间密闭

/
/
90
是
/
1.12
1.61
/
1440
1.0
输送粉尘

颗粒物

/
0.085
无组织

水喷淋

/

/

90
是

/
0.006
0.009
/
1440
1.0
装卸扬尘

颗粒物

/
0.026
无组织

洒水降尘

/

/

90
是

/
0.007
0.003
/
405
1.0
堆场扬尘

颗粒物

/
1.045
无组织

苫布遮盖+洒水降尘
/

/

90
是

/
0.073
0.105
/
1440
1.0
（2）废气达标可行性分析
本项目上料口和皮带输送设备卸料口设置水喷淋装置降尘；破碎、筛分及制砂工序位于封闭车间，设置收集+布袋除尘+水喷淋装置；厂区地面硬化，定时撒水降尘；车辆装卸过程降低卸料高度，采取水喷淋方式抑尘措施；原料堆场、成品堆场采用苫布遮盖、设置防风围挡、定期洒水抑尘措施；以上措施有效控制粉尘无组织排放，厂界颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。

1.2废气污染治理设施可行性分析
本项目属于登记管理，无行业排污许可证申请与核发技术规范，参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），其他制品类工业可行技术为湿法作业或袋式除尘，本项目有组织粉尘为布袋除尘，无组织粉尘治理措施为水喷淋抑尘，属于废气治理技术为可行技术。

（1）带式输送机密闭措施
所有皮带输送机采用半密闭框架+彩钢板围挡，整体形成封闭廊道；皮带支架、托辊全部内置，仅底部预留检修口（日常加盖密封盖板），实现输送环节物理密闭，从源头阻断粉尘外逸。

（2）原料/成品堆场（贮存扬尘）
①堆场四周设置硬质防风围挡；
②物料堆体全覆盖加厚苫布，堆高严格控制≤3m，禁止超高、超限堆放；
③堆场布设固定式喷淋系统，保持物料表层湿润；
④堆场地面全硬化，设置环形截水沟，防止雨水冲刷物料形成二次扬尘。
（3）装卸作业扬尘
①车辆装卸严格控制卸料落差≤0.8m，禁止高空抛料；
②装卸点位设置双侧喷淋装置，作业全程开启；
③运输车辆必须全密闭篷布遮盖，车厢不得超载、超宽；
④厂区出入口设置车辆清洗平台，车轮、车身冲洗干净后方可出厂，杜绝带泥上路、沿途抛洒。
（4）车间破碎/筛分工序扬尘
生产车间全封闭钢结构厂房，门窗日常关闭；破碎、筛分设备全域水喷淋，车间地面每日洒水清扫，抑制地面积尘二次飞扬。

低压脉冲布袋除尘器是在进口处设置初沉室（机械除尘），一方面可以使大颗粒物料直接降入灰斗，减小了对滤袋的直接冲刷，另一方面也减小了滤袋负荷，降低滤袋单位时间内的阻力；进出口加大，使其局部阻力系统减小，降低了除尘器的阻力；单室进出口设置门，在不停机情况下进行检修，用于锅炉时，可设置内部旁通阀，确保非常情况下保护滤袋。

低压脉冲布袋除尘器工作原理：含尘气流通过风道进入除尘器，通过过滤材料，滤去气体中的尘粒，达到净化气体的目的。净化后的气体进入除尘器的上箱，再通过出风口排出去。当过滤室阻力达到一定的压力值时，自控系统将发出指令将该室的排风切换关闭，压缩空气通过脉冲对滤袋进行反吹，使滤袋上的集灰层浮动，疏松，膨胀达到流态化，最后被清离滤袋表面而落入灰斗。每个室清灰后排风切换阀自开启，该室重新进入工作状态。
综上，项目建成后，废气治理及完善措施技术成熟，且可满足废气达标排放要求，因此，项目废气治理及完善措施技术可行。

1.3非正常工况及事故状态污染物排放分析
非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为水喷淋装置故障，部分出水装置老化损坏，出水量偏少，废气治理效率仅为60%的状态进行估算，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。

表4-2  非正常工况废气污染物排放情况
污染源
污染物
非正常排放速率（kg/h）
非正常工况原因

发生频次
排放时间
排放量（kg）
上料
颗粒物
0.048
洒水设施故障

1次/年
2h
0.096
破碎、筛分

颗粒物
4.48
洒水设施故障
1次/年

2h

8.96
皮带输送

颗粒物
0.024

洒水设施故障
1次/年

2h

0.048

装卸

颗粒物
0.028

洒水设施故障
1次/年

2h

0.056

堆场堆料

颗粒物
0.73
洒水设施故障、苫布、抑尘网破损
1次/年

2h

1.46
1.4监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》本项目属于登记管理，未要求废气监测频次。本次参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划如下：

表4-3  废气监测计划一览表

监测点位

监测项目

监测频次

监测依据
厂界四周
颗粒物
1次/年
《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）

2、废水

2.1废水产生情况

本项目机制砂生产喷淋水、装卸过程喷淋水、堆场降尘用水一部分直接蒸发，一部分停留在物料表面随后蒸发，不会形成废水径流，无废水产生；洗砂、筛砂、脱水设备形成封闭式废水收集系统，所有生产废水通过管道自流汇入一级沉淀池，废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；进出厂运输车辆统一在清洗平台冲洗车轮、车身，清洗废水经集水沟汇入小型沉砂池，沉淀后全部回用于堆场、道路洒水降尘，不外排。生活污水产生量为0.48m3/d（86.4m3/a），生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。各类污染物产生及排放情况详见下表。
表4-4  本项目污水产生量及污染物含量一览表
来源

污水产生量（m3/a）

污染物

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

生活污水
86.4
COD

300
0.026
BOD5

150

0.013
SS

120
0.01
氨氮

20

0.002
表4-5  废水排放及治理措施情况一览表

产污环节
污染物
排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）

治理措施
排放形式
排放去向
治理效率
是否为可行性技术
生活污水（86.4m3/a）
COD
300

0.026
防渗旱厕
/
/
/
是
BOD5
150
0.013
SS
120
0.01
氨氮
20
0.002
2.2措施可行性及其影响分析
本项目机制砂生产喷淋水、装卸过程喷淋水、堆场降尘用水一部分直接蒸发，一部分停留在物料表面随后蒸发，不会形成废水径流，无废水产生；洗砂废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排；洗砂废水中污染物主要为SS，排入沉淀池沉淀处理后上清液回用于生产，不外排，沉淀泥利用压滤机压滤后脱水，定期送至政府指定堆放点。本项目洗砂过程属于物理清洗，不添加任何清洗剂进行清洗，因此洗砂废水呈现的特性为SS含量较大，经沉淀处理会去除大部分SS。本项目原料为河道疏浚产生的砂砾料，洗砂用水水质要求不高，废水经过沉淀处理后可满足生产用水水质要求。每年营运期结束后，沉淀池内清洗废水经沉淀后，部分清水用于场地降尘，剩余少部分暂存沉淀池内，以备来年生产继续使用。

生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。废水治理设施可行。

沉淀池及清水池规格如下，第一级沉淀池规格为：7m×8m×2.5m，第二级沉淀池规格为：7m×8m×2.5m，第三级沉淀池规格为：7m×10m×2.5m；防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层。第一级沉淀池有效容积为140m3，第二级沉淀池有效容积为140m3，清水池有效容积为175m3。沉淀池及清水池合计有效容积为455m3。

项目洗砂循环用水量200m3/d，废水在沉淀池设计沉淀时间≥12h，两级沉淀池单次可容纳280m3废水，结合每日20m3补充水量，池体容积可完全满足废水沉淀、暂存、循环回用要求，容积设置合理。

综上所述，本项目不会对周围地表水体产生影响。

3、噪声

3.1噪声源强

本项目主要噪声源为高效预筛振动给料机、颚式破碎机、圆锥形破碎机、球磨机、滚筒筛及污泥压滤机等设备，其声压级为60-85dB（A）。

表4-6  主要噪声源强表

序号

建筑物名称

声源名称

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y
Z
声功率计/dB（A）

1
生产车间
高效预筛振动给料机
4.36
18.51
1
70
选择低噪设备、基础减振
8h

2

颚式破碎机
6.01
15.92
1
85
3

振动筛
0.77
15.09
1
80
4
圆锥形破碎机
-2.17
12.57
1
85
5

滚筒筛
-5.45
10.5
1
80
6

球磨机
-8.29
8.49
1
85
7

皮带输送机
-5.17
4.29
1
60
8

滚筒筛
-8.08
3.53
1
80
9

圆筒洗矿筛
-12.18
3.53
1
80
10
脱水筛
-12.93
-1.43
1
80
11
污泥压滤机
17.27
8.28
1
75
12
水泵

21.56
-7.84
3
75
13
风机

5.46
8.59
1
80
3.2主要噪声控制措施
本项目运营期噪声污染治理措施如下。

①设备选型时尽量选择低噪设备；
②在设备安装时合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，使噪声对周围环境的影响减轻，同时设备安装时做好基础减振，从源头降低噪声，生产时车间、门窗关闭；
③加强对高噪声设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有些增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。
3.3厂界及敏感目标达标情况分析

（1）预测模式

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用石家庄环安科技有限公司研发的环安噪声环境影响评价系统。该系统计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。预测项目运营期厂界噪声预测值及环境保护目标预测值，评价其超标和达标情况。
（2）预测结果及评价
根据上述预测模式，项目对各厂界的噪声贡献值详见下表和图。
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图4-1  噪声等值线图
厂界噪声预测结果详见下表。

4-15  厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A）

预测点
时段
本项目贡献值
本项目最大贡献值

标准值
结论
东侧厂界
昼间
47.24-56.18
56.18
65
达标
南侧厂界
昼间
46.28-47.7
47.7
65
达标
西侧厂界
昼间
46.26-58.57
58.57
65
达标
北侧厂界
昼间
53.98-59.48
59.48
65
达标
根据预测结果可知，项目采取低噪设备+基础减振+车间隔声+距离衰减综合措施后，运行期厂界四周昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值，噪声防控措施有效，达标可靠。

3.4监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目声环境监测计划见下表。
表4-17  噪声监测计划一览表
监测点位

监测项目

监测频次

厂界四周
等效连续A声级

1次/季度（昼）
4、固体废物

4.1固体废物产生及处置情况

本项目厂区内不设置机修车间、油品存放区及设备维保工位，生产运输车辆、生产机械设备的日常检修、保养、润滑油更换等作业全部委托花山镇专业汽车修理部上门服务或送修。设备、车辆更换下来的废机油、废润滑油等含油废弃物，由承接维保业务的修理部现场统一收集、盛装并全部带走处置，本厂区全程不收集、不暂存、不贮存废机油类危险废物，厂区内无危险废物产生。

本项目运营过程中产生的固体废物主要为沉淀池和沉砂池泥砂、废布袋、布袋除尘器收集粉尘、职工生活垃圾。

（1）生活垃圾

运营期共有员工10人，生活垃圾量按0.5kg/（人·d）计算，一年工作日180d，则本项目生活垃圾的产生量为0.9t/a。

（2）沉淀池、沉砂池污泥
机制砂生产线沉淀池、沉砂池污泥经压滤机脱水后定期送至政府指定堆放点，脱除的废水返回沉淀池重复利用，脱水后沉淀物产生量约为1701.024t/a（含水率小于60%），属于一般工业固体废物，厂区内不设置干化场，沉淀物不得露天堆放，压滤后污泥及时送至政府指定堆放点。

（3）布袋收集粉尘
根据工程分析，除尘收集的粉尘量为144.155t/a，收集后回用于生产。

（4）废布袋
为确保除尘效率，需定期更换除尘器内布袋，废布袋产生量约0.1t/a，由环卫部门统一收集处理。
本项目固体废物产生情况汇总表见下表。
表4-18  项目固体废物分析结果汇总一览表

产污环节

固体废物名称

固废属性

理化性质
固废代码
产生量（t/a）

处置措施

职工生活
生活垃圾
/
固体

900-099-S64

0.9
集中收集，由环卫部门统一清运处理
生产单元
沉淀池、沉砂池污泥
一般固体废物
固体
900-099-S07
1701.024
送至政府指定堆放点

废布袋

固体
900-999-99
0.1
由环卫部门统一收集处理

收集粉尘

固体
900-999-66
144.155
收集后回用于生产

4.2环境管理要求

本项目生活垃圾、废布袋集中收集委托环卫部门处理；机制砂生产线沉淀池和沉砂池污泥经压滤机脱水后送至政府指定堆放点；布袋收集粉尘收集后回用于生产。
一般固体废物管理要求：
一般工业固体废物以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，压滤后污泥及时组织清运，最终经综合利用或妥善进行处置，尽量避免对周围环境产生明显的不利影响。项目一般固体废物临时贮存设施应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。

政府指定堆放点的接收条件、运输路线、运输及贮存污染防治措施：
（1）接收条件
接收建筑砂石类一般污泥、渣土，要求污泥脱水后含水率≤60%，无混杂生活垃圾、危险废物。
项目沉淀池污泥经压滤机脱水后，含水率＜60%，属于一般工业固体废物，无混杂生活垃圾。
（2）运输路线
厂区→花山镇工业道路→镇外环公路→一般固废堆放场，全程为硬化市政道路，避开居民区、学校、饮用水源地等敏感点位。

（3）运输及贮存污染防治措施
①转运车辆采用密闭罐式货车，装载后加盖篷布，防止沿途洒落、扬尘；
②转运时间统一安排在昼间，避开居民休息时段；
③厂区内污泥临时堆放区地面防渗硬化，当日产生污泥当日转运；
④堆放场内部分区堆放，表层定时洒水抑尘，做好排水防渗。
综上所述，营运期产生的所有固体废物均得到有效治理，不会对周边环境造成较大不良影响，环保措施可行。

5、环境风险

（1）环境风险识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B，经对照项目涉及物质，项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质。因此判断项目环境风险潜势为Ⅰ。

（2）环境风险分析
项目运营期潜在的环境风险问题有：
①电路短路、电线老化等发生火灾风险；

②设备管理不当，造成事故性排放，污染周围环境空气；

③防渗旱厕损坏导致废水外漏，污染周围地表水、地下水；

（3）环境风险防范措施
①严格进行物料管理，防止发生泄漏；

②严格管理运行期间产生的固体废物，禁止随意丢弃、处理；

③定期检修厂内电路，维护用电安全；

④定期检查防渗旱厕，防止发生泄漏污染周围地表水、地下水。

在采取上述安全防范措施后，项目环境风险水平是可以接受的。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织
	上料粉尘
	颗粒物
	水喷淋+皮带密闭廊道
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求

	
	有组织
	破碎、筛分粉尘排气筒DA001
	颗粒物
	收集+布袋除尘器+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源二级标准排放监控浓度限值

	
	无组织
	输送粉尘
	颗粒物
	水喷淋+皮带密闭廊道
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求

	
	
	装卸扬尘
	颗粒物
	洒水降尘+皮带密闭廊道
	

	
	
	堆场扬尘
	颗粒物
	苫布遮盖+防风围挡+洒水降尘
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	防渗旱厕，定期清掏
	/

	
	生产废水
	SS
	经沉淀处理后回用于生产
	/

	
	车辆清洗平台
	SS
	小型沉砂池，沉淀后全部回用于堆场、道路洒水降尘，不外排
	/

	声环境
	生产设备
	等效A声级
	选用低噪声设备，安装减振垫、加强设备维护
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目生活垃圾、废布袋集中收集委托环卫部门处理；机制砂生产线沉淀池和沉砂池污泥经压滤机脱水后送至政府指定堆放点；布袋收集粉尘收集后回用于生产。

	土壤及地下水污染防治措施
	运营期应加强地面硬化和，通过加强管理可以有效防止对地下水和土壤污染，正常工况下项目不会对地下水和土壤产生影响。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①严格进行物料管理，防止发生泄漏；

②严格管理运行期间产生的固体废物，禁止随意丢弃、处理；

③定期检修厂内电路，维护用电安全；

④定期检查防渗旱厕，防止发生泄漏污染周围地表水、地下水。

	其他环境管理要求
	1、环保投资
项目总投资为100万元，其中环保投资为20万元，占总投资20%。环保投资估算详见下表。

表5-1  环保投资明细表  单位：万元
类别

措施

投资

废气

上料粉尘
水喷淋+皮带密闭廊道
1
破碎、筛分粉尘
收集+布袋除尘器+15m排气筒
6
输送粉尘
水喷淋+皮带密闭廊道
1
装卸扬尘
洒水降尘+皮带密闭廊道

/
堆场扬尘
苫布遮盖+防风围挡+洒水降尘

2
废水
生活污水

防渗旱厕，定期清掏

/
生产废水

经沉淀处、沉砂池理后回用于生产和清洗

2
车辆清洗废水
小型沉砂池，沉淀后全部回用于堆场、道路洒水降尘，不外排
1
噪声

采用设备减振并通过隔声、距离衰减等措施
5
固体废物

进行资源化、减量化、无害化处理

2
合计

20
2、排污许可管理要求
建设单位排污许可证管理类别为登记管理，企业在启动生产之前，应在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记申请。
3、三同时验收
建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中华人民共和国环境保护部国环规环评【2017】4号要求执行验收规定。

建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，应组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。


六、结论

	临江市宏磊砂石厂年产8.5万吨机制砂建设项目选址位于白山市临江市花山镇（原锑矿冶炼厂东侧），用地性质为工业用地，建设内容符合国家产业政策要求，符合三线一单要求，只要严格执行环保“三同时”管理规定要求，对各项污染物采取及时、有效的防治措施，确保各类污染物稳定达标排放，不会对周边环境造成明显污染及不良影响。在此前提下，从环保角度考虑，本项目建设可行。

附图：
附图1 建设项目地理位置示意图

附图2 建设项目在吉林省环境管控单元分布图中的位置
附图3 厂区平面布置及周围环境关系图
附图4 环境空气监测点位图
附图5 现场踏查照片
附件：
附件1 建设单位营业执照
附件2 工业用地证明文件
附件3 租赁协议
附件4 环境空气检测报告
附件5 取水许可申请的批复、决定书



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目分类
	污染物名称
	现有工程排放量
(固体废物产生量)①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量
(固体废物产生
量)③
	本项目排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量(新建项目不填)⑤
	本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	2.174
	0
	2.174
	+2.174

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	SS
	/
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0
	0
	0
	0

	一般固体废物
	沉淀池污泥
	/
	/
	/
	1701.024
	0
	1701.024
	+1701.024

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	收集粉尘
	/
	/
	/
	144.155
	0
	144.155
	+144.155

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.9
	0
	0.9
	+0.9


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位：t/a
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