白环临审字〔2026〕9号
关于河南冠都建设工程有限公司水稳碎石

拌合站项目环境影响报告表的批复
河南冠都建设工程有限公司：

你单位提交的《关于河南冠都建设工程有限公司水稳碎石拌合站项目的审批申请》和委托吉林省卓月环境工程有限公司编制的《河南冠都建设工程有限公司水稳碎石拌合站项目环境影响报告表》（报批版）以下“简称《报告表》”收悉。根据环境影响报告表的评价结论和专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目建设地点位于吉林省临江市建国街道台兴村，在白临高速路临江服务区用地范围内（属白临高速公路红线范围内）建设。项目厂址东侧为空地，隔空地约400m为临江市宏大水泥有限责任公司，南侧邻G222，隔国道为林地，西侧为空地，北侧30m为头道沟河。项目占地约10403m2，主要建设内容为水稳料生产线1条及配套设施，年产水稳碎石18.6万m³。项目总投资35万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施。

    二、项目施工期和运营期重点做好以下生态环境保护工作。     

1、本项目废气主要为运营期水稳料拌合粉尘，骨料储存、上料粉尘，粉料粉尘及车辆运输粉尘。本项目投料、配料、混合等工序均会产生粉尘，其中仅投料、配料工序直接与外界连通，搅拌过程为封闭式自动操作，拟采取在搅拌机进料口侧面安装集气罩将粉尘进行收集，收集后的粉尘用风机抽送到布袋除尘器进行处理，经一根15m高排气筒排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1排放标准要求。本项目拟将物料堆放至骨料堆场及粉料仓，洒水降尘，骨料堆场露天堆放，采用苫布覆盖及喷雾降尘；3座粉料筒仓顶部各设置脉冲式布袋除尘器（3个），水稳料拌和过程采用袋式除尘器除尘；厂区运输道路在硬化的基础上采取定期清扫、洒水，以及设置洗车台方式进行抑尘，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)无组织排放限值要求。
2、本项目废水主要为运营期生产废水和生活污水。生产废水主要为搅拌设备、运输车冲洗及洗车废水等。项目搅拌设备、运输车冲洗废水和洗车平台废水各自分别经1个50m3二级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；初期雨水经1座20m3沉淀池沉淀处理后用于厂区降尘，不外排。生活污水排入防渗旱厕沤肥，定期清掏作农肥，不外排。

3、本项目噪声主要为运营期各生产设备运行时产生的设备，选用低噪设备，设备基座减震和厂房密闭等措施，厂界东、西、北侧和厂界南侧分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类及4类标准限值。

4、本项目固废主要为运营期产生的除尘器收尘，生产废水沉淀池产生的废渣和生活垃圾。水泥仓全部收集的收尘，直接震落到筒仓内，用作原料使用，不外排；沉淀池废渣定期清掏后运往就近的废渣场；生活垃圾分类收集、固定地点存放，定期清运送垃圾填埋场处理。

5、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，你单位运营前应该登录《全国排污许可证管理信息平台 公开端》依法进行排污许可申报。

6、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

7、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成经验收合格后方可正式投入运营。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。

2026年6月30日
抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

吉林省卓月环境工程有限公司


