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中华人民共和国生态环境部制


一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	吉林省河顺河道疏浚有限公司洗砂场建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王然
	联系方式
	13634490003

	建设地点
	临江市蚂蚁河乡贾家营村

	地理坐标
	东经127°10′8.190″,北纬41°47′24.206″

	国民经济
行业类别
	C3039其他建筑材料制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	[bookmark: _GoBack]二十七、非金属矿物制品业-56砖瓦、石材等建筑材料制造中其他建筑材料制造

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目        □不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目  
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	8807.82

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1“生态环境分区管控”的符合性分析
（1）与“生态环境分区管控”相符性分析
①与吉林省生态环境分区管控符合性分析
根据《中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发关于加强生态环境分区管控的若干措施的通知》（吉办发〔2024〕12号）、《吉林省生态环境厅关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函》（吉环函〔2024〕158号）等相关文件，本项目与区域生态环境准入清单相关要求符合性分析如下。
表1-1  吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）符合性分析
	管控领域
	环境准入与管控要求
	本项目
	是否符合

	空间布局约束
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
	项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类，不属于《市场准入负面清单》（2025年）中禁止准入类事项项目，不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类，不属于《市场准入负面清单》（2025年）中禁止准入类事项。
	符合

	
	强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。
严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
	本项目为二十七、非金属矿物制品业-56砖瓦、石材等建筑材料制造中其他建筑材料制造，不涉及锅炉，符合产业政策要求，不属于高能耗、高物耗、高水耗、产能过剩、低水平重复建设项目及重大环境风险建设项目。
	符合

	
	重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。
化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。
严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
	项目不属于重大项目，符合城市总体规划和土地利用总体规划要求。
	符合

	
	进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。
	本项目不属于化工项目。
	不涉及

	污染物排放管控
	落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
	本项目不涉及VOCS。
	符合

	
	空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。
	项目所在区域空气质量为达标地区，因此本项目不执行特别排放限值。
	符合

	
	推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
	不涉及
	不涉及

	
	推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
	不涉及
	不涉及

	
	规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
	不涉及
	不涉及

	环境风险
防控
	到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
	本项目不属于危险化学品生产企业。
	不涉及

	
	巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
	不涉及
	不涉及

	资源利用
要求
	推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
	不涉及
	不涉及

	
	按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
	不涉及
	不涉及

	
	严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。
	不涉及
	不涉及

	
	高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
	不涉及
	不涉及



②与白山市总体准入清单符合性分析
本项目与白山市总体准入清单符合性分析见下表。
表1-2 与白山市总体准入清单符合性分析
	项目
	规范要求
	项目符合性分析
	符合性

	空间布局约束
	禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
	本项目为二十七、非金属矿物制品业-56砖瓦、石材等建筑材料制造中其他建筑材料制造，不涉及人参种植。
	符合

	污染物控制要求
	环境质量目标
	大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。
	项目所在区域空气质量为达标地区，运行过程中对大气环境质量影响不大。
项目生活污水排入防渗化粪池定期清掏用作农肥，不外排，对地表水影响较小。
	符合

	资源利用要求
	水资源
	2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m3；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。
	/
	/

	
	土地资源
	2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。
	/
	/

	
	能源
	2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。
	/
	/



③与白山市生态环境分区管控实施方案符合性分析
本项目与《白山市人民政府办公室关于印发白山市生态环境分区管控实施方案的通知》白山政办发〔2024〕11号符合性分析见下表。
表1-3  与白山市生态环境分区管控要求符合性分析
	项目
	规范要求
	项目符合性
分析
	符合性

	空间布局约束
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
	项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策相关要求。
	符合

	
	新建化工类“两高”项目必须进入已认定的化工园区，有色金属冶炼、平板玻璃项目应布局在依法合规设立并经规划环评的产业园区，在已认定的化工园区外，禁止新(扩)建危险化学品和化工项目；同时严禁“两高”项目盲目上马。
	本项目为二十七、非金属矿物制品业-56砖瓦、石材等建筑材料制造中其他建筑材料制造，不属于“两高项目”
	符合

	
	禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。
	/
	/

	污染物控制要求
	环境质量目标
	大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。
	/
	/

	
	
	水环境质量持续改善。2025年地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。
	/
	/

	环境风险防控
	加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和饮水安全。
	/
	/

	
	建立防渗层系统防止尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，强化尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。
	/
	/

	资源利用要求
	水资源
	2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。
	/
	/

	
	土地资源
	2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。
	/
	/

	
	能源
	2025年煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。
	/
	/



④与管控单元符合性分析
本项目位于白山市临江市蚂蚁河乡贾家营村，属于优先保护单元，管控单元名称为临江市水源涵养功能重要区，环境管控单元编码为ZH22068110014。
表1-4 项目所在管控单元
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	管控类型
	管控要求
	本项目
	符合性

	ZH22068110014
	临江市水源涵养功能重要区
	优先保护单元
	空间布局约束
	1原则上按限制开发区域的要求进行管理。避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。2禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。3禁止导致水体污染的产业发展。4禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。5禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸等。6原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。以工业为主的产业园区应加快完成园区的循环化改造，鼓励推进低消耗、可循环、少排放的生态型工业区建设。7区内现有不符合主体功能定位的的现有产业，实施搬迁或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。
	本项目为两年期临时机制砂加工项目，按限制开发思路管控运营，不从事无序采矿、毁林开荒、开垦湿地草地等破坏水源涵养功能的活动；生产废水全部循环回用不外排，不属于造成水体污染的产业；占地不属于沙化土地及封禁保护区，不存在损毁固沙植被行为；选址避开崩塌、滑坡、泥石流易发区，不在陡坡开展开垦、取土挖砂采石等易引发水土流失的活动，不破坏植物保护带、铲草皮挖树蔸；项目不属于新建或扩建产业园区，与园区管控要求不冲突；项目为新建短期资源化利用项目，不属于区内需关停搬迁的存量不合规产业。项目粉尘、噪声、固废配套完善治理措施，污染物达标排放，环境影响总体可控；厂区布设水土保持、防渗防控措施，运营期严控占地扰动范围。项目制定期满无偿收回复绿、申请续期、转正式用地三种处置方案，到期可拆除全部临时设施、开展场地整治与生态修复，必要时开展土壤、地下水监测，由建设单位承担污染修复责任，可保障区域水源涵养生态功能不退化。
	符合


综上，本项目符合《吉林省生态环境厅关于印发<吉林省生态环境准入清单>的函》（吉环函〔2024〕158号）附件<吉林省生态环境准入清单>中的“全省总体准入要求”、“白山市总体准入要求”和白山市生态环境分区管控实施方案有关规定要求。
（2）与环境质量底线相符性分析
根据《吉林省2024年生态环境状况公报》中相关内容可知，白山市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12µg/m3、20µg/m3、54µg/m3、23µg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为129µg/m3，常规污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2026）中二级标准限值。
根据补充监测数据可知，评价区内监测点各特征监测因子的单项标准指数均小于1，说明监测期间内各监测因子均满足相应环境质量标准要求，本项目建设不会加重区域环境空气质量污染。
项目所在区域声环境质量现状较好，能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。
本项目污染物可以达标排放，对周围大气环境质量影响较小，项目建成后周围环境质量符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标，符合环境质量底线的原则。
（3）与资源利用上线相符性分析
资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目在现有占地范围内建设，不新增占地，运行过程中废水、废气排放量较小，符合国家产业政策。其他生产也尽可能做到合理利用和节能降耗，最大限度地减少物耗、能耗。符合资源利用上限要求。
（4）与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性分析
根据《中华人民共和国大气污染防治法》的有关规定“工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。”
本项目产生扬尘污染主要是原料堆放产生的扬尘及车辆运输扬尘，为了避免对周围环境产生较大污染，本项目采取的环保措施主要是堆场苫布苫盖，定期洒水降尘，在大风天气要增加洒水降尘频次。厂区内道路运输扬尘采取定期清扫运输道路，并采用洒水车进行洒水降尘。经采取上述有效治理措施后，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》的规定要求。
（5）与白山市空气、水环境和土壤环境质量巩固提升行动方案符合性分析
表1-5  与白山市巩固提升行动方案符合性分析
	具体要求
	项目情况
	判定

	白山市空气质量巩固提升行动方案
	（二）深化工业污染源治理。推进工业污染源全面达标排放，加强无组织排放深度治理。推进重点行业污染深度治理，对排放强度高的重污染行业实施清洁化改造。加强“散乱污”企业监管，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。全面实施挥发性有机物总量减排，深化重点行业挥发性有机物治理。
	项目破碎筛分废气经布袋除尘器+15m高排气筒排放可以确保各项污染物稳定达标排放。
	符合要求

	白山市水环境质量巩固提升行动方案
	（一）实施水环境治理工程。加快污水处理厂扩容和尾水净化改造，大力推进乡镇污水处理设施和城镇污水收集管网建设，全面推进污泥处理设施建设，强化工业企业排水管理，加强重点污染源管控和治理，推进“散、乱、污”企业深度整治，加强入河排污口监管。
	项目生活污水排入防渗化粪池定期清掏用作农肥，不外排，生产废水经沉淀处理后循环使用，废水不外排。
	符合要求

	
	（三）实施水资源保障工程。完善再生水循环利用体系，大力推进海绵城市建设。切实加强公共用水监督管理，全面推进城市节水、工业节水、农业节水。抓好重点河流生态流量保障，加强江河源头区涵养林建设。
	项目生活污水排入防渗化粪池定期清掏用作农肥，不外排，生产废水经沉淀处理后循环使用，废水不外排。
	符合要求

	白山市土壤环境质量巩固提升行动方案
	（一）实施土壤污染风险管控工程。加强土壤重点监管单位管控，加强建设用地流转管控，实时动态更新疑似污染地块和污染地块名录。合理规划土地用途，纳入国土空间规划“一张图”管理。推进企业用地调查成果应用，强化污染地块开发防控预警。
	本项目位于临江市蚂蚁河乡贾家营村，不属于土壤重点监管单位。
	符合要求


表1-6  与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
	政策要求
	本项目落实情况
	符合性结论

	1. 深化砂石加工无组织扬尘综合治理，破碎、筛分、输送、堆场、装卸全流程密闭抑尘，配套高效除尘设施，管控 PM10、PM2.5
	破碎、筛分、制砂设置半封闭厂房；产尘点位配套集气罩 + 布袋除尘器（除尘效率 99%，15m 排气筒 DA001）；各产尘节点配套湿法喷淋降尘
	符合

	2. 干散货堆场执行围挡、全覆盖、喷淋三位一体防尘；厂区道路定期洒水清扫，运输车辆出场强制冲洗，防止带泥上路、物料抛洒
	原料 / 成品堆场设置不低于堆高硬质围挡、全覆盖苫布，布设自动喷淋；厂区道路全硬化、每日洒水清扫；出入口配套全自动洗车平台，车辆密闭运输
	符合

	3. 新建砂石加工项目配套废气收集、废水循环、固废资源化设施，源头削减颗粒物
	洗砂废水沉淀压滤后全回用，零外排；除尘灰回用于生产，压滤泥饼外供制砖综合利用，环保设施同步建设
	符合

	4. 砂石加工企业建立环保设施运维台账，配套自行监测，保障治理设施稳定运行
	制定布袋除尘、喷淋系统检修制度；按 HJ 819-2017 制定废气、噪声年度监测计划，留存运行、监测记录
	符合

	5. 严控散乱污砂石加工，优化涉尘产业布局，依托工程配套临时砂石加工优先支持
	本项目为 G331 国道 DTD02 标段配套临时洗砂场，使用河道清淤砂石为原料，不属于散乱污企业
	符合


表1-7  与《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》符合性分析
	政策要求
	本项目落实情况
	符合性结论

	1. 将砂石建材列为扬尘重点监管行业，新建项目必须配套密闭、喷淋、布袋除尘、车辆冲洗成套防尘设施
	全工序密闭 + 喷淋 + 布袋除尘，厂区出入口设置洗车平台，全套防尘设施纳入环保投资同步建设
	符合

	2. 原料、成品堆场硬质围挡 + 全覆盖 + 喷淋；厂区道路机械化清扫，严格管控运输扬尘
	堆场围挡、苫盖、喷淋全部落实；厂区地面整体硬化，常态化洒水降尘，运输车辆密闭冲洗
	符合

	3. 涉尘项目环评细化扬尘治理方案，足额配套环保投资，废水、固废污染防治设施同步落实
	环评分环节细化粉尘治理措施；总投资 200 万元，环保投资 10 万元；生产废水闭环回用，固废全部资源化处置
	符合

	4. 水源涵养功能优先管控单元内涉尘项目，严控粉尘、废水对生态功能影响
	项目位于临江市水源涵养重要区，无林木砍伐，生产废水零外排；粉尘经多级治理后排放量低，对水源涵养影响可控
	符合

	5. 鼓励砂石加工废水循环、泥浆综合利用，推行绿色清洁生产
	洗砂废水经两级沉淀池 + 压滤机处理后全部回用；泥饼、除尘灰全部综合利用，无废弃渣土外排
	符合


表1-8  与《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239 号）符合性分析
	政策要求
	本项目落实情况
	符合性结论

	1. 鼓励利用工程弃渣、河道清淤砂石生产机制砂，减少天然砂石开采
	原料为 G331 工程河道清淤砂石，不开山取石、不开采天然河砂，配套道路工程建设
	符合

	2. 破碎、筛分、输送设备棚化密闭，配套喷淋、布袋除尘，严控无组织粉尘
	生产车间半封闭围护，皮带输送机密闭，破碎筛分配套集气除尘 + 湿式喷淋双重抑尘
	符合

	3. 原料、成品采取封闭 / 围挡苫盖储存，配套喷淋抑尘设施
	堆场设置硬质围挡、全覆盖苫布，全域布设喷淋系统，大风天气增加洒水频次
	符合

	4. 建设生产废水闭路循环系统，沉淀泥浆、石粉全部资源化利用，实现生产废水零排放
	设置两级沉淀池 + 清水池 + 板框压滤机，洗砂、洗车废水全部循环回用；泥饼外销制砖、除尘灰回用生产线
	符合

	5. 规范厂区运输管理，配套车辆冲洗设施，厂区道路硬化抑尘
	厂区出入口设洗车平台，道路全面硬化，定时洒水清扫，运输车辆加盖密闭，杜绝沿途撒漏
	符合

	6. 落实噪声、固废污染管控，选用低噪声设备，固废分类合规处置
	破碎机、制砂机配套减振、隔声措施；生活垃圾、废布袋由环卫清运，工业固废全部综合利用，无危废产生
	符合

	7. 规范临时砂石加工场地管理，用地到期完成场地生态修复
	项目为临时用地，2028 年到期后拆除全部设施、破除硬化、覆土复绿，恢复原地貌，落实生态修复方案
	符合


1.2、产业政策相符性分析判定
对照《产业结构调整指导目录》（2024版），本项目为二十七、非金属矿物制品业-56砖瓦、石材等建筑材料制造中其他建筑材料制造，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类，符合国家的产业政策。
1.3、选址合理性分析
项目位于临江市蚂蚁河乡贾家营村，项目东侧为空地、西侧、南侧、北侧为三道沟河，用地性质为临时用地，审批机关为临江市自然资源和林业局，批准文号为“临自林批字【2026】003号”，使用期限自2026年5月11日至2028年5月11日，结合勘测定界图、临时用地审批附图、管控单元图比对：本项目全部用地红线位于三道沟河历史最高洪水位控制线外侧，厂区占地未占用河道水域、河滩、行洪滩地、护堤地，不在水利部门划定的三道沟河河道管理范围界线以内。
经查询吉林省生态环境分区管控公众端应用平台，本项目位于临江市水源涵养功能重要区，不需砍伐林木，项目运行过程中废水不外排，项目主要污染物为颗粒物，通过采取环保措施后排放量较小，对水源涵养功能区影响较小。项目所在区域既不是饮用水源保护区、自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是文教区、疗养地及具历史、文化、科学、民族意义的保护区等社会关注区。根据《吉林省主体功能区》规划中的相关内容，本项目不属于自然保护区、世界文化遗产、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等禁止开发区域。项目周边没有需要保护的文物古迹、珍稀动植物，周围环境较简单，周边基础设施良好，路网已建成，交通便利，电已接通，满足项目营运的需要。项目周边环境结构简单，周围无重大污染源区，所在地环境空气质量现状符合功能区区划要求，地表水水质现状符合水环境功能区划要求，区域噪声现状符合声环境功能区划要求，项目区环境容量满足项目建设的需要。分析认为，项目对外环境无明显制约因素，因此本项目选址合理。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1建设内容
2.1.1项目组成及建设内容
本项目位于临江市蚂蚁河乡贾家营村，项目东侧为空地、西侧、南侧、北侧为临近三道沟河。本项目占地面积为8807.82m2，建设办公室、生产车间、沉淀池、清水池等。项目主要从事砂石生产与销售，建成后年生产机制砂20万m³。
表2-1  项目工程组成一览表
	项目名称
	建设内容及规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	建筑面积为800㎡（钢结构），建设机制砂生产线，位于厂区西侧空地，车间为半封闭车间。
	新建

	
	办公室
	建筑面积150m2（钢结构），用于办公、接待。
	新建

	
	原料堆场
	建筑面积1000m2，使用苫布遮盖，堆放原料占地面积：1000m²
围挡总长度：142m（沿堆场四周闭合设置）
围挡高度：3.5m（高于原料最大堆高，满足不低于堆体高度管控要求）
围挡材质：砖混基座 + 彩钢封闭围挡，底部 20cm 高挡水坎，防止雨水泥沙外流
配套设施：围挡顶部布设喷淋管道，场内均匀布置雾化喷淋头；堆场四周设置截水沟，雨水汇入厂区东侧防渗沉淀池
	新建

	
	成品堆场
	占地面积800m2，使用苫布遮盖，堆放成品。占地面积：800m²
围挡总长度：116m，四周闭合硬质围挡
围挡高度：3.2m（高于成品最大堆高）
围挡结构：同原料堆场，底部设 20cm 挡水坎，配套全域喷淋系统、外围截排水沟
	新建

	辅助工程
	沉淀池
	洗砂工序设有2个沉淀池，每个容积450m3。
洗车工序设有1个沉淀池，容积10m3。
	新建

	
	清水池
	1个清水池，容积均为200m3
	

	公用工程
	给水
	生产用水和生活用水由厂区水井提供。
	/

	
	排水
	生活污水进入厂区防渗化粪池，定期清掏，运做农肥。生产废水排入沉淀池，经压滤机将污泥压出，清水进入循环水池，生产废水循环使用，不外排。
	/

	
	供电
	当地供电电网。
	/

	
	供热
	冬季不生产，生活取暖采用电取暖。
	/

	环保
工程
	废水
	生活污水
	生活污水排入厂区自建防渗化粪池。
	/

	
	
	生产废水
	生产废水排入沉淀池，经压滤机将污泥压出，清水进入循环沉淀水池，生产废水循环使用，不外排。
	/

	
	废气
	原料堆存及装卸粉尘（无组织）
	苫布苫盖+洒水降尘
	/

	
	
	运输扬尘（无组织）
	车辆清洗、物料苫布苫盖、喷淋洒水、及时清扫路面
	/

	
	
	输送粉尘（无组织）
	密闭皮带输送机+喷淋洒水
	/

	
	
	破碎、筛分排气筒（DA001）
	袋式除尘器+15m高排气筒
	/

	
	
	破碎、筛分粉尘（无组织）
	半密闭厂房+喷淋装置
	/

	
	噪声
	降噪措施
	选用低噪声设备设，减震，隔声等。
	/

	
	固废
	生活垃圾、废布袋分类收集，环卫部门定期清运；泥饼外卖给制砖厂布袋除尘器收集的除尘灰回用于生产
	/


产品方案情况见下表。
表2-2 本项目产品方案一览表
	序号
	名称
	年产量
	来源

	1
	机制砂
（密度1.22t/m3）
	20万m³
（244521.8983t）
	主要来源为河砂、河道清淤砂石


2.1.2主要原辅材料
原辅材料见下表：
表2-3 本项目原辅材料一览表
	序号
	原辅料名称
	年用量
	储存方式
	运输方式

	1
	砂子、碎石（密度1.45t/m³）
	23万m³/a
（333500t/a）
	原料堆场
	汽运

	2
	PAM
	2t/a
	生产车间
	汽运


备注：泥土含量为15%。
PAM：聚丙烯酰胺简称PAM，又分为阴离子（HPAM）、阳离子（CPAM），用于项目水处理。絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加。
表2-4产品指标
	检测项目
	GB/T 14684-2022《建设用砂》Ⅱ 类砂限值

	细度模数
	2.3～3.0（中砂）

	颗粒级配
	落在 Ⅱ 区，允许单档筛余超差≤5%

	石粉含量（MB≤1.4）
	≤7.0%

	亚甲蓝 MB 值
	≤1.4

	泥块含量
	≤1.0%

	针片状颗粒含量
	≤15%

	压碎指标
	≤25%

	有害物质
	云母≤1%、有机物合格、氯化物≤0.02%

	成品含水率
	—


2.1.3物料平衡
物料平衡见表2-5。
表2-5 物料平衡表
	工艺设备进料（t/a）
	产出量（t/a）

	
	产品
	损耗

	项目
	名称
	数量
	名称
	数量
	损失途径
	名称
	数量

	生产
原料
	砂子、碎石
	333500
	机制砂
	244521.8983
	气态

	原料堆存及装卸粉尘
	51.61

	
	
	
	
	
	
	运输扬尘
	11.9667

	
	
	
	
	
	
	输送粉尘
	50.025

	
	
	
	
	
	
	破碎、筛分粉尘
	472.5

	
	
	
	
	
	固态
	泥饼
	88392

	总计
	333500
	小计
	244521.8983
	小计
	88978.1017

	
	
	总计
	333500


加工生产工序
砂子、碎石333500
原料堆存及装卸粉尘51.61
泥饼88392
运输扬尘11.9667
输送粉尘50.025
破碎、筛分粉尘472.5
机制砂244521.8983

图2-1 物料平衡图（t/a） 
2.1.4主要生产设备
本项目生产设备详见表2-6。
表2-6   生产设备情况
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	洗砂机
	9638型
	3
	台
	外购

	2
	传送带
	80m
	5
	个
	外购

	3
	压滤机
	
	2
	台
	外购

	4
	上料机
	
	1
	台
	外购

	5
	鄂式破碎机
	
	1
	台
	外购

	6
	筛分机
	
	2
	台
	外购

	7
	圆锥破碎机
	155型
	1
	台
	外购

	8
	锤式破碎机
	
	1
	台
	外购

	9
	制砂机
	2*3型
	1
	台
	外购

	10
	脱水筛
	
	2
	台
	外购

	 11
	洗车平台
	
	1
	个
	外购

	12
	铲车
	
	2
	辆
	外购

	13
	货车
	
	4
	辆
	外购

	14
	钩机
	
	2
	辆
	外购

	15
	水泵
	
	3
	台
	外购

	16
	沉淀池
	200m3
	2
	座
	外购

	17
	沉淀池
	10m3
	1
	座
	外购

	18
	清水池
	200m3
	1
	座
	外购


2.1.5平面布局合理性
本项目位于临江市蚂蚁河乡贾家营村，项目进厂大门设置在东侧。本项目厂区总平面图符合生产行业要求，满足生产工艺需求。各建（构）筑物按照工序由西向东依次设置为：生产车间、沉淀池1（2个）、清水池、原料堆场、成品堆场、办公室、沉淀池2。本项目建成后厂区平面布局紧凑、功能分区明显，工艺流向顺畅，物流顺畅，交通运输方便快捷，既方便管理，节约投资，又节省用地。
综上所述，从生产工艺需求和环境保护角度的分析，项目平面布置合理。本项目厂区总平面布置情况见附图2。
2.1.6公用工程
⑴给水：
项目给水源为厂区自打水井供给。本项目用水主要为抑尘用水、车辆冲洗用水、洗砂用水和生活用水。初期雨水排入沉淀池。
1）抑尘用水
①堆场洒水降尘废水
项目原料、产品堆场面积约1800m2，喷淋系统用水参考《室外给水设计标准》（GB50013-2018）的说明，根据浇洒面积按2L/（m2·d）计算，则堆场区抑尘用水量为3.6m3/d，720m3/a。这部分水全部蒸发损耗。
②破碎、筛分工序降尘废水
为了减少生产运行时粉尘产生量，项目在破碎、筛分工序均设置喷雾除尘喷头，每个喷雾除尘喷头用水量约120L/h（按2个喷头计），喷头使用时间按每天8h计，年工作200天，则破碎、筛分工序喷淋用水量为1.92m3/d、384m3/a。这部分水全部蒸发损耗。
2）车辆冲洗用水
项目每辆货车荷载为20t，成品运输量为250000t/a，原料运输量为333500t/a，则成品运输车次为12500次，原料运输车次为16675次，共计29175次。根据《建筑给水排水设计手册》中的用水定额，运输车辆轮胎出场前冲洗一次，冲洗用水为40~60L/辆（一次冲洗10min），本项目取50L/辆计，则运输车辆清洗用水量为1458.75m3/a（约7.29375m3/d）。车辆冲洗废水污染因子为SS，环评要求在车辆出口洗车平台下方各设置1个废水收集沉淀池，洗车废水直接落回池内，经沉淀处理后回用于洗车，损耗以10%计，损耗水量为145.875m3/a（0.729375m3/d），回用水产生量为1312.875m3/a（约6.564375m3/d）。
3）设备清洗用水
本项目设备每日清洗一次，单次清洗用水量为1m3，则设备清洗用水量为1m3/d（200m3/a），目设备清洗废水产生量约为用水量的 80%，则设备清洗废水量为0.8m3/d（160m3/a）。生产过程废水经沉淀+絮凝工艺处理后回用于洗砂工序，回用水产生量为160m3/a（0.8m3/d）。
4）洗砂用水
机制砂生产过程中洗砂机处需加入水，根据建设单位提供资料，洗1m3成品砂时需使用1m3水。本项目成品砂量为200000m3/a，则本项目洗砂用水量为200000m3/a，在洗砂过程中，有部分水会蒸发损失及产品带走，类比同类型项目，成品含水率以10%计，即20000m3/a（100m3/d）；蒸发损耗量以5%计，即10000m3/a（50m3/d）。洗砂水循环使用，仅需定期对洗砂用水进行补充，洗砂补充水为30000m3/a（150m3/d）。生产过程废水经沉淀+絮凝工艺处理后回用于洗砂工序。
5）生活用水
本项目生活水源由自打井提供，用水主要为员工生活用水，项目劳动定员7人，项目员工用水定额取值为0.06m³/人·d（《吉林省地方标准》DB22/T 389.4—2025），则员工用水量为0.42m3/d（84m3/a）。
⑵排水
本项目排水主要为生活污水。
生活污水量按用水量的80%计，则职工生活污水产生量为0.336m3/d（67.2m3/a），生活污水进入自建防渗化粪池。
本项目给排水平衡表见下表：
表2-7  本项目给排水平衡表  
	使用对象
	用水标准
	最大设计量
	日用水量（m3/d）
	年用水量（m3/a）
	日排水量（m3/d）
	年排水量（m3/a）

	抑尘用水
	/
	/
	5.52
	1104
	/
	/

	车辆冲洗用水
	50L/辆
	29175
	7.29375
	1458.75
	/
	/

	设备清洗用水
	/
	/
	1
	200
	/
	/

	洗砂用水
	/
	200d
	1000
	200000
	/
	/

	生活用水
	0.05m³/人/d
	7人
	0.42
	84
	0.336
	67.2

	合计
	1014.23375
	202846.75
	0.336
	67.2


本项目给排水平衡图详见图2-2：
图2-2  项目水平衡图 单位t/a新鲜水
抑尘用水
车辆冲洗用水
沉淀池
202846.75
1104
全部蒸发1104
损耗145.875
1458.75
1312.875
循环1312.875
进入产品20000
沉淀池
洗砂用水
200000
180000
损耗10000
循环179160
生活用水
防渗化粪池
84
67.2
损耗16.8
200
设备冲洗用水
损耗40
160

⑶供电：本次项目供电由区域供电部门统一供给，能够满足其用电要求。
⑷供热：冬季不生产，生活取暖需求采用电取暖。
2.1.7劳动定员及工作制度
劳动人员7人，年工作200天，每天1班，每班工作8小时。
2.1.8项目实施进度安排
项目计划建设期为3个月，具体安排如下：
2026年7月，开始施工；
2026年8月，设备安装及调试；
2026年9月，竣工验收，投产运行。

	工艺流程和产排污环节
	2.2工艺流程和产排污环节
2.2.1施工期工艺流程及产排污节点
拟建工程主要新建生产车间、沉淀池及循环水池。主要建设流程如下：
前期准备阶段：主要办理各种相关手续，如建设规划、消防审批、环保审批、施工设计等。
生产车间建设阶段：厂区用地类型为临时用地，现状为空地，本项目生产车间为彩钢结构。
设备安装阶段：主要包括洗砂机、传送带、上料机等设备的安装。
2.2.2运营期工艺流程及产排污节点原料


[image: ]沉淀池
机制砂
洗砂、筛分

图2-3   洗砂生产工艺流程图及排污节点
本项目生产工艺相对比较简单，所有工艺均为物理过程。生产工序如下：
①原料入场：原料通过汽车运输进场，原料包括河砂、河道清淤砂石。项目不得收购含有毒有害物质、危险废物、放射性的原材料以及非法来源原料。卸料过程中产生噪声、粉尘。
②碎石过程：原料由铲车送至给料机，先后经过颚式破碎、圆锥破碎处理，鄂破机将大粒径原料进行初步破碎，再进入圆锥破碎处理，处理后的原料进入振动筛进行分级筛分，其中过筛砂石直接进入成品堆场作为成品输出，筛上砂石进入制砂工序。碎石过程产生噪声、粉尘。
③制砂过程：筛上砂石进入制砂机。制砂过程将产生粉尘及噪声。
④洗砂、脱水筛分：本项目设置3台洗砂机2台筛分机进行洗砂操作。砂石进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入脱水筛，实现成品砂和洗砂废水的分离。成品砂进入产品区堆放，由于成品砂为湿料，提升和堆存过程无粉尘产生。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，用地性质为临时用地，项目所在地目前为空地，无原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1区域环境质量现状
3.1.1项目所在区域环境空气质量达标情况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目位于临江市蚂蚁河乡贾家营村，参考2025年白山市环境空气质量主要污染物年均浓度，区域环境质量现状评价表详见表3-1：
表3-1 区域空气质量现状评价表  单位：μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
（µg/m3）
	标准值
（µg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	10
	60
	16.67
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	18
	40
	45
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	48
	60
	80
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	22.8
	30
	76
	达标

	O3
	日最大8小时平均
	122
	160
	76.25
	达标

	CO
	百分位数日平均
	1200
	4000
	30
	达标


根据质量公报数据可知，本项目位于达标区。
[image: ]
图3-1  2025年全省各城市环境空气质量主要污染物年平均浓度图
根据上表可知，所有基本因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095－2026）二级标准，说明区域城市环境空气质量达标。
3.1.2其他污染物环境质量现状
①监测点位的布设
根据工程的特点及评价区域环境特征，本次评价共设置2个空气监测点位。详见表3-2及附图4。
表3-2  本项目监测点位一览表
	序号
	监测点位置
	与本项目距离及方位
	布设目的

	1#
	项目所在地
	/
	了解项目所在地环境空气质量

	2#
	项目下风向
	东北侧500m
	了解项目下风向环境空气质量


②监测项目
大气监测项目为：TSP
③监测单位与监测时间
吉林省诚顺环境检测有限公司于2026年4月22日－4月24日连续3天监测获得。
④评价方法
采用占标率法，同时计算污染物日均值超标率。数学表达式如下：
Pi=Ci/C0×100%
式中：Pi—第 i 种污染物最大质量浓度占标率；
Ci—第 i 种污染物的最大质量浓度，mg/m3；
C0—第 i 种污染物环境质量标准，mg/m3。
当污染物的标准指数 Pi 大于1时，说明该污染物已不能满足二级大气环境质量要求，当 Pi 小于1时则表示符合二级质量标准要求，环境对i种污染物尚有一定的承载能力。
⑤评价标准
TSP 执行 GB3095－2026《环境空气质量标准》中二级标准要求。
⑥监测及评价结果
项目环境空气质量监测结果详见表3-3。
表3-3  环境质量现状（监测结果）表
	点位名称
	污染物
	现状浓度
（ug/m3）
	浓度限值
（ug/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标频率
	达标
情况

	1#
	TSP
	95-106
	300
	35.33
	0
	达标

	2#
	TSP
	44-54
	300
	18
	0
	达标


由表3-3可以看出：整个评价区域环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。项目所在地大气环境能够满足《环境空气质量标准》（GB3095－2026）二级标准。
3.1.3地表水环境质量现状监测与评价
本项目区域内主要地表水为鸭绿江支流，本评价采用吉林省生态环境厅发布的吉林省地表水国控断面水质月报，白山市鸠谷断面及葫芦套断面的主要水环境质量状况如下。
表3-4  浑江水环境质量断面情况（节选）
	河流名称
	断面名称
	时间
	水质类别
	环比
	同比

	
	
	
	本月
	上月
	去年同期
	
	

	鸭绿江
	鸠谷
	2025.6
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑
	→

	
	
	2025.7
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	2025.8
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	2025.9
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	2025.10
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	2025.11
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	2025.12
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	葫芦套
	2025.6
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	2025.7
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	2025.8
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	→
	↑

	
	
	2025.9
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	2025.10
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	2025.11
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→

	
	
	2025.12
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	→
	→


注：“/”未监测，“↑”水质有所好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质无明显变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。
由上表可以看出，鸠谷断面：全年多数月份水质稳定在Ⅱ类，同比整体无明显变化。葫芦套断面：全年多数月份水质稳定在Ⅱ类，同比整体无明显变化。
3.1.4声环境质量现状监测与评价
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》明确规定：仅厂界外 50m 范围内存在声环境保护目标时，才需开展噪声现状监测；厂界外 50m 范围内无居民区、学校、医院、养老院等声敏感保护目标，无需组织现场噪声监测。
本项目厂区东、南、西、北厂界向外 50m 范围全部为空地、河滩、河道，无住宅、文教、医疗等噪声敏感建筑物，因此本次评价不开展厂界及敏感点噪声现状监测，符合编制指南规范要求，不属于省略必要监测。
3.1.5地下水
根据《环境影响评价技术导则 地下水》(HJ610-2016)中的相关规定，本项目属于附录A中“J-非金属矿采选及制品制造-62石材加工，全部”，为Ⅳ类项目。不开展地下水环境影响评价，因此本项目不进行地下水环境质量现状监测与评价。
3.1.6土壤
根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“4、总则，4.2.2”指出“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A。其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。”项目属于附录A中“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品，其他”，为Ⅲ类项目，敏感程度为不敏感，占地规模为小型。根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目属于其中“-”，无需开展开展土壤环境影响评价。
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	3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：
1、大气环境
本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
2、地表水
评价区域内地表水体为三道沟河，为本项目重点地表水环境保护目标，该水体为鸭绿江二级支流，水环境功能区划为渔业、生态涵养用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ 类标准；三道沟河与浑江存在水力连通，河水最终汇入浑江后流入鸭绿江，区域水质管理目标为长期稳定保持 Ⅱ 类水质。 项目邻近河段不涉及集中式、分散式饮用水水源取水口及饮用水水源保护区；经核查流域水生生物资源调查资料、临江市水功能区划及水产种质资源保护区划定文件，本厂区紧邻河段无珍稀水生生物栖息地、鱼类天然产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道、天然渔场及水产种质资源保护区等水生敏感功能区。 三道沟河两岸分布草本、灌木构成河道生态缓冲带，是区域重要水源涵养功能载体，可截留地表泥沙、净化径流、保持水土，本次评价将河岸植被、河道滨岸缓冲带一并纳入地表水生态保护管控内容；项目用地不在三道沟河河道管理范围内，但厂区西、南、北三侧紧邻河道，需严格落实截洪、防渗、废水回用、扬尘管控措施，避免生产废水、堆场泥沙、粉尘对河道水体及河岸缓冲带造成不利影响。
3、声环境
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
4、地下水环境
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式、分散式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、生态环境
本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。
表3-7  项目环境保护目标
	环境
要素
	坐标/m
	保护对象
	方位
	厂界距离（m）
	保护级别

	
	X
	Y
	
	
	
	

	地表水
	0
	-15
	三道沟河
	南侧
	15
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ 类标准
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	3.3污染物排放控制标准
3.3.1废水
本项目生产工序废水沉淀后回用，生活污水进入厂区自建防渗化粪池。
3.3.2废气
运营期排气筒（DA001）颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物其他浓度排放限值，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)厂界排放标准限值。
表3-13 大气污染物排放标准    mg/m3
	污染物
	标准值
	执行标准名称

	
	浓度限值（mg/m3）
	监控点
	

	粉尘
	120
	DA001
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297- 1996）

	
	1.0
	周界外浓度最高点
	


3.3.3噪声
施工期采用《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行评价。
表3-14   建筑施工噪声排放限值     单位：dB(A)
	昼间
	夜间

	70
	55


根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目位于1类声功能区，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。详见下表。
表3-15  工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A)
	类别
	标准值

	
	昼间
	夜间

	1类
	55
	45


3.3.4固体废物
项目一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
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	本项目总量控制指标核算严格遵循国家污染物排放总量控制相关管理规定，结合项目实际产排污情况确定项目总量控制建议指标，作为属地生态环境主管部门下达项目总量控制指标的参考依据。项目总量指标确定原则满足区域环境容量管控要求及地方生态环境部门下达的区域总量控制目标要求。根据吉林省污染物总量控制相关管理规定，吉林省废水主要总量控制因子为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N），废气主要总量控制因子为颗粒物、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。
根据项目建设及运营产排污特点，本项目建成投产后无生产工艺废水产生，仅产生少量员工生活污水，生活污水全部排入厂区防渗化粪池进行预处理，定期清掏、综合处置，不向外环境排放，因此本项目不涉及化学需氧量、氨氮等废水总量控制指标，无需申请废水总量指标。
依据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》（2022年5月10日）原文规定：“执行其他行业排放管理的项目包括除重点行业外，仅含有按照《排污许可证申请与核发技术指南》确定的一般排放口或无排放口的建设项目，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。”本项目不属于重点管控行业，项目所有废气排放口均为《排污许可证申请与核发技术指南》界定的一般排放口，完全符合上述豁免条款适用条件。因此，本项目可豁免颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等废气主要污染物总量审核。本项目核算颗粒物排放量为4.2525t/a，仅作为项目排污备案、环境管理及自行监测依据，不纳入总量审核及总量指标申领范围。
综上，本项目无废水污染物总量控制指标需求，废气污染物符合吉林省主要污染物总量审核豁免条件，本项目无需申请主要污染物排放总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
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	4.1施工期环境保护措施
1、施工期环境影响分析
⑴废水
①施工生活污水
拟采取的治理措施：施工人员生活污水进入到厂区内搭建的防渗化粪池，定期清掏，不向地表水体排放。对地表水体影响较小。
②施工废水
施工过程中将产生含有泥浆或砂石的工程废水，若未经处理直接排放，则对地表水环境产生一定影响。
拟采取的治理措施：施工废水要经过沉淀池采取澄清处理，上清液用于淋洒现场道路，其余部分回用于施工过程，不外排。施工泥浆沉淀池选址调整至厂区东侧远离三道沟河一侧，与河岸最小距离≥50m，设置2道黏土防渗围堰、截排水沟，拦截厂区地表径流，杜绝雨水携带泥浆入河；沉淀池防渗标准提升：防渗层采用HDPE土工膜，渗透系数 K≤10-7cm/s，池体四周设置30cm高防溢埂；临河一侧厂区修建连续截洪沟，雨水全部导流至东侧沉淀设施，不直接向河道排放地表径流。
⑵废气
①施工扬尘
由于施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉粒状材料的装卸、拌料过程时，会产生大量扬尘。施工扬尘往往影响施工场地和附近区域的环境卫生和人们生活环境的质量。
上述扬尘可以通过采取合理设置设备和材料的堆放点，建筑材料设立临时仓库，封闭施工场地，经常洒水等措施来减轻施工扬尘对附近环境空气的影响。随着施工进度的结束，施工扬尘的影响也随之消失，因此可以说施工扬尘的影响是阶段性的。
②车辆尾气
施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，主要有运输卡车、翻斗车、挖掘机、铲车、推土机等。
拟采取的治理措施：对于施工期车辆尾气治理，可采取的治理措施主要是加强车辆保养和维护，减少超载，减少停车怠速时间。
在治理措施有效之后，扬尘和尾气在施工期的影响可降至较低水平，对周围大气环境的影响较小。综合以上分析，扬尘和尾气在施工期一定程度上会降低周遍区域内空气质量，但由于本项目的施工期较短，在施工结束后，上述污染即行消失。
⑶噪声
本项目的施工期噪声源主要为运输车辆及电锯等施工机械。
拟采取的治理措施：为更有效的降低对附近居民的影响，施工单位在组织施工时，应选用较低噪声的设备，合理安排施工时间，昼间施工尽量避开居民休息时间，严禁在夜间（22:00-6:00）施工，施工期噪声对周围声环境的影响是暂时性的，待施工结束影响也将消失。
⑷固体废物
①生活垃圾
施工人员生活垃圾应定点收集，由环卫部门统一处理，对周围环境影响较小。
②建筑垃圾
本项目建筑物结构主要为钢结构，废钢铁外卖至废品回收站。
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	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1废水
项目用水由厂区水井提供，项目营运期产生的废水主要为抑尘用水、车辆冲洗用水、设备清洗水、洗砂用水、生活用水；抑尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。
（1）废水源强分析
①洗砂废水：洗砂废水主要污染物为SS，具有沉降性好、污染物成分较单一等特点，适宜采取物理沉淀方式进行处理。本项目设置洗砂废水处理系统，包括2个沉淀池，每个池容积均为450m3，总容积900m3。一个清水池，容积200m3。洗砂废水经一级沉淀后先后流入到二级沉淀池和清水池，最后经水泵回用于洗砂工序。沉淀过程中产生的污泥经泵抽至压滤机进行压滤处理，压滤后的泥饼集中处置，污水回流至洗砂废水处理系统。项目洗砂废水产生量为17000m3/a（85m³/d）。洗砂废水SS初始浓度约为3000mg/L，数据来源参考《环境工程设计手册（废水卷）》。
②车辆冲洗用水：本项目原料、产品运输方式为汽车运输，根据环保要求，运输车辆出场需清洗轮胎。车辆冲洗平台设置在厂区总出入口，采取旋转式清洗喷头自动清洗，该种形式为制砂厂、混凝土搅拌站等建材加工企业常用洗轮方式，操作简单，经济方便且技术可行。根据水平衡分析，车辆冲洗废水产生量为1312.875m3/a（约6.564375m3/d），项目拟建冲洗车台，车辆冲洗废水经洗车台沉淀池（10m3）收集沉淀处理后回用，不外排。该废水的主要水质污染因子为SS，其产生浓度为3000mg/L，数据来源参考《环境工程设计手册（废水卷）》。
③设备冲洗用水：根据水平衡分析，设备冲洗废水产生量为废水产生量为160m3/a（约0.8m3/d），设备冲洗废水经洗砂工序沉淀池（900m3）收集沉淀处理后回用，不外排。该废水的主要水质污染因子为SS，其产生浓度为1200mg/L，数据来源参考《环境工程设计手册（废水卷）》。
生活污水：生活污水产生量为0.336m3/d（67.2m3/a），进入厂区防渗化粪池，定期清掏不外排。
表4-1   废水污染源产生情况一览表
	产污环节
	废水产生量
（m3/a）
	污染物
	产生浓度
（mg/L）
	产生量
（t/a）

	洗砂废水
	17000
	ss
	3000
	51

	车辆冲洗用水
	1312.875
	ss
	3000
	3.938625

	设备冲洗用水
	160
	ss
	1200
	0.192

	生活污水
	67.2
	COD
	240
	0.016128

	
	
	BOD5
	180
	0.012096

	
	
	SS
	200
	0.01344

	
	
	氨氮
	30
	0.002016


沉淀池、清水池、压滤机区域、加药间划为一般防渗区；防渗等效标准：等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数 K≤1×10-7cm/s。
沉淀池原理：
沉淀是在重力作用下，将密度大于水的悬浮固体从水中分离出去的方法。在絮体颗粒沉淀过程中，粒径、形状和沉降速率都会持续发生变化。絮凝沉淀物总体上呈现为层状沉淀，有较明显的固液分离界面，形成清水区、过渡区和压实区。随着沉淀的继续，过渡区高度下降，清水区和压实区的高度不断上升，压实区颗粒缓慢下沉的过程就是悬浮固体压实的过程。后期会产生压缩现象，絮体颗粒聚于沉淀池底部，互相支撑和抵压，发生进一步的压缩性沉降。
表4-2  废水治理措施情况一览表
	产污环节
	污染物
	治理设施
	容积
	处理能力
	治理工艺
	治理效率
	是否为可行技术

	洗砂废水
	SS
	沉淀池
	900m3
	850m3/d
	絮凝沉淀+物理沉淀
	95
	是

	设备冲洗用水
	
	
	
	
	
	
	

	运输车辆冲洗用水
	SS
	沉淀池
	10m3
	7.5m3/d
	物理沉淀
	75%
	是


表4-3  废水排放情况一览表
	产污环节
	废水产生量
（m3/a）
	污染物
	排放浓度
（mg/L）
	排放量
（t/a）
	排放方式
	排放去向
	排放规律
	排放标准
	排放口信息

	洗砂废水
	17000
	SS
	0
	0
	/
	回用
	/
	/
	/

	车辆冲洗用水
	1312.875
	SS
	0
	0
	/
	回用
	/
	/
	/

	设备冲洗用水
	160
	SS
	0
	0
	/
	回用
	/
	/
	/

	生活污水
	67.2
	COD
	300
	0.016128
	间接排放
	排入防渗化粪池
	/
	/
	/

	
	
	BOD5
	150
	0.012096
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	200
	0.01344
	
	
	
	
	

	
	
	NH3-N
	30
	0.002016
	
	
	
	
	


废水零排放可靠性分析
①全厂区硬化 + 环形截沟，生产废水、洗车废水、设备清洗废水、初期雨水全部定向收集，无直排三道沟河通道； 
②多级水池调蓄 + 独立事故应急池，暴雨、检修溢流水可全部储存； 
③所有水池、泥饼暂存区双重防渗，杜绝地下渗漏污染土壤、河道； 
④水泵、压滤机全部设备一用一备，避免设备停运造成废水积存外溢； 
⑤絮凝沉淀工艺 SS 去除率 95% 以上，出水水质稳定满足生产回用标准，可长期闭路循环； 
⑥水池配备液位声光报警，高液位自动切换至应急池；
⑦建立每日巡检、水量平衡台账，定期清淤保证池体有效容积。 综上，从收集、调蓄、防渗、设备冗余、自动预警、日常管理多维度保障项目生产废水实现闭环循环，完全做到废水 “零排放”。
4.2.2废气
本项目产生的废气主要为原料装卸粉尘、输送粉尘、破碎、筛分粉尘。
1、原料堆存及装卸粉尘
由于项目成品堆场堆放的砂料含水率较高，故无明显的堆场粉尘产生，项目堆场扬尘主要来源于原料堆场的原料。项目设置了占地面积 1000m2的堆场，堆场均为半敞开式（苫布遮盖）。在干燥、大风天气，堆场表层细微颗粒由风力作用漂浮至空中，会对周边空气环境产生一定的不利影响。本评价根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附件2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》 中颗粒物产生核算公式如下：
𝑃 = 𝑍𝐶𝑦 + 𝐹𝐶𝑦 = {𝑁𝐶 × 𝐷 × (𝑎⁄𝑏) + 2 × E𝑓 × 𝑆} × 10−3
式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；
ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；
FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；
Nc指年物料运载车次（单位：车）；
D 指单车平均运载量（单位：吨/车）；
（a⁄b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），
a指各省风速概化系数，吉林省为0.0013，
b指物料含水率概化系数，混合矿石为0.0084；
Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米），项目混合矿石为0；
S 指堆场占地面积（单位：平方米），砂石堆场为1000m2。
②治理措施
项目料场为半敞开式，定期进行洒水降尘。
③排放情况
根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中附1工业源“附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“颗粒物排放量核算”，固体物料堆存颗粒物排放量核算公式如下所示：

式中：P一颗粒物产生量，t；
U一颗粒物排放量，t；
Cm—颗粒物控制措施控制效率（单位：%）；
T—堆场类型控制效率（单位；%）。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中附录4、5，控制效率和控制效率取值如下表4-4、4-5。
表4-4  粉尘控制措施控制效率
	序号
	控制措施
	控制效率%

	1
	洒水
	74

	2
	围挡
	60

	3
	化学剂
	88

	4
	编织覆盖
	86

	5
	出入车辆冲洗
	78


表4-5  堆场类型控制效率
	序号
	堆场类型
	控制效率%

	1
	敞开式
	0

	2
	密闭式
	99

	3
	半敞开式
	60


项目堆场为半敞开式，定期进行洒水降尘，C取74%，出入车辆冲洗取78%，T堆场控制类型取60%，计算得知料场粉尘无组织排放量为1.1808t/a，排放速率0.24kg/h。砂石装卸及料场扬尘产生及排放情况见表4-6。
表4-6 砂石装卸及料场扬尘产生及排放情况一览表
	产生源
	粉尘产生量t/a
	粉尘控制效率Cm（%）
	堆场类型控制效率Tm（%）
	粉尘排放量t/a
	粉尘排放速率kg/h

	堆场
	51.61
	94.28
	60
	1.1808
	0.24


2、运输扬尘
在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算汽车行驶时扬尘产生系数：

式中：Qy——汽车行驶时的扬尘；
kg/km·辆；V——汽车速度，km/h；
本项目取10；W——汽车载重量，t，空、重载分别为14t、34t；
P——道路表面粉尘量，kg/m2，本项目取0.2；
L——运输距离，km，本项目原料、成品从东侧口进口出，运输车辆进场空载运输距离约0.1km，出场重载运输距离约0.1km。
本项目车辆在厂区行驶距离按400m计，平均每天日收、发车辆分别为146辆：空车重约10.0t，重车重约30.0t。以速度10km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量见表4-7。
表4-7 不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量统计表
	车速
	车辆类型
	0.1kg/m2
	0.2kg/m2
	0.3kg/m2
	0.4kg/m2
	0.5kg/m2
	1.0kg/m2

	5km/h
	空车
	0.0182
	0.0353
	0.0498
	0.0578
	0.0683
	0.1125

	5km/h
	重车
	0.0463
	0.0897
	0.1266
	0.1471
	0.1736
	0.2860

	10km/h
	空车
	0.0364
	0.0705
	0.0996
	0.1157
	0.1366
	0.2249

	10km/h
	重车
	0.0926
	0.1793
	0.2533
	0.2941
	0.3472
	0.5719

	15km/h
	空车
	0.0547
	0.1058
	0.1494
	0.1735
	0.2048
	0.3374

	15km/h
	重车
	0.1390
	0.2690
	0.3799
	0.4412
	0.5208
	0.8579


根据本项目的实际情况，本环评要求对厂区内地面进行定时洒水，以减少道路扬尘，并设置原材料物流通道。基于本项目实际情况，本环评对道路路况以0.4kg/m2计，则项目汽车动力起尘量约为11.9667t/a。 
综上，运输粉尘产生量为11.9667t/a，通过在运输道路路面和两侧采取洒水、降尘工作。在除雨天外均进行6次以上洒水降尘，使地面尘土的含水达到8%~10%；运输车辆严密遮盖，减少物料散落。根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南(试行)》，经采取上述措施后扬尘去除效率可达66%以上，则运输扬尘排放量为4.0687t/a，工作时长为1600h，排放速率为2.5429kg/h。
[bookmark: _Toc21459][bookmark: _Toc20337]3、输送粉尘
原料在输送过程中会产生少量粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，物料转运和输送产尘系数0.1-0.2kg/t，本次评价物料输送系数取0.15kg/t原料。项目年处理砂石333500t/a，则本项目输送粉尘产生量为50.025t/a。本项目物料输送采用密闭皮带输送机输送，外泄粉尘量较小，全部沉降于半封闭的车间内，地面全部硬化，落料点安装喷淋装置，定期洒水，减少了粉尘的排放量。采取以上措施后物料输送粉尘可降低90%，则输送粉尘排放量为5.0025t/a，对周围环境影响较小
4、破碎、筛分粉尘
项目在破碎、筛分过程中会产生无组织排放粉尘，本项目生产工艺可分为一级破碎筛分和二级破碎筛分，一级破碎筛分为采用颚式破碎和圆锥破碎对碎石进行破碎后筛分，二级破碎筛分为采用对辊制砂机进一步破碎制砂后筛分。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3039其他建筑材料制造行业”得知，产污系数为 1.89kg/t-产品，则项目破碎筛分工序粉尘产生量约472.5t/a，本项目破碎机、制砂机、筛分机等产尘设备采取封闭式设备，项目拟在破碎机上方建设集气罩，集气效率为90%。收集后废气进入袋式除尘器（50000m3/h）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，除尘器除尘效率约为99%，经处理完成后，有组织粉尘排放量为4.2525t/a、排放速率为2.657813kg/h，排放浓度为53.15625mg/m3。无组织粉尘产生量约47.25t/a。项目采用相对封闭厂房，同时厂房内采用雾化喷淋除尘，仅5%左右粉尘逸散到周边大气环境，因此项目破碎无组织粉尘排放量约2.3625t/a。本项目破碎、筛分、制砂工序粉尘采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 “3039 其他建筑材料制造行业” 粉尘产污系数 1.89kg/t 产品开展核算，该系数制定依托矿石原料干法多级破碎、筛分、机制砂加工典型生产工况，本项目原料为砂子、碎石，生产工艺为一级颚破 + 圆锥破破碎筛分、二级对辊制砂破碎筛分的两级干法制砂流程，工序类型、产尘机理、核算基数口径与系数适用场景匹配一致；项目配套密闭、集气、除尘及喷淋抑尘均为粉尘治理措施，不改变工艺固有产尘总量，因此该产污系数选取合理，适用于本项目粉尘产污核算。
表4-8  工序产排污系数
	工段名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数

	破碎
	所有规模
	颗粒物
	kg/t-产品
	1.89


表4-9 破碎、筛分粉尘产生及排放情况情况一览表
	产物环节
	污染物种类
	排放方式
	产生量（t/a）
	治理工艺
	排放量（t/a）

	破碎、筛分粉尘
	颗粒物
	有组织
	 472.5
	袋式除尘器，除尘效率约为99%
	4.2525

	
	
	无组织
	47.25
	相对封闭厂房+雾化喷淋除尘除，尘效率约为95%
	2.3625


表4-10  废气治理措施情况一览表
	产污环节
	污染物
	排放形式
	治理工艺
	去除率
	是否为可行技术

	原料堆存及装卸粉尘
	颗粒物
	无组织
	苫布苫盖+洒水降尘
	94.28%
	是

	运输扬尘
	颗粒物
	无组织
	车辆清洗、物料苫布苫盖、喷淋洒水、及时清扫路面
	90%
	是

	输送粉尘
	颗粒物
	无组织
	密闭皮带输送机+喷淋洒水
	90%
	是

	破碎、筛分粉尘
	颗粒物
	有组织
	袋式除尘器+15m高排气筒
	99%
	是

	
	
	无组织
	半密闭厂房+喷淋装置
	95%
	是


喷淋装置系统
水雾喷淋系统实现集中远程控制的主要设备是手自一体化控制系统、喷枪、电磁阀、伺服泵及其他辅助部分。该水雾喷淋系统采用手/自一体化控制系统控制，并同时控制喷淋水泵的启闭，可以实现无人值守运行，操作设置极为方便。喷枪、喷嘴洒水均匀，水雾效果好，避免盲区出现。可有效地对堆场起到抑尘、固尘作用，有效的减少因风造成的损失又保护周围环境。
废气污染防治可行性分析
参考《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）中石墨及其他非金属矿物制品制造排污单位废气污染防治可行技术，本项目破碎、筛分等工序采取布袋除尘器，且全过程在相对封闭厂房内进行；物料苫布苫盖、物料装卸粉尘通过喷淋加湿处理；运输扬尘采用洒水喷淋、清洗运输车辆轮胎、清洁道路等措施，技术上可行有效。
表4-11  废气排放情况一览表
	产污环节
	污染物
	排放浓度/速率
	排放量
（t/a）
	排放形式
	排放标准
	排放口信息

	
	
	
	
	
	
	高度
	内径
	温度
	编号及名称
	类型
	坐标

	原料堆存及装卸粉尘
	颗粒物
	0.24kg/h
	1.1808
	无组织
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	运输扬尘
	颗粒物
	/
	4.0687
	无组织
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	输送粉尘
	颗粒物
	/
	5.0025
	无组织
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	破碎、筛分粉尘
	颗粒物
	53.15625
	4.2525
	有组织
	
	15
	0.3
	常温
	破碎、筛分排气筒DA001
	一般排放口
	127°10′0.975″,41°47′27.522″

	
	颗粒物
	/
	2.3625
	无组织
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/


非正常工况：
本次针对喷淋系统故障、布袋除尘器故障等非正常排放进行分析，企业污染物处理措施发生故障频率较低，持续时间较短。本工程环保设施发生故障时，按各污染物处理效率均为50%，直接排放。本环评建议企业定期对污染物处理设施进行维护及检修，避免出现事故排放。
表4-12 非正常工况下污染物排放情况一览表
	产污环节
	污染物
	频次
	去除效率
	排放浓度/速率
	持续时间（h）
	排放量
（kg）
	措施

	污染防治设施效率下降

	破碎、筛分粉尘
	颗粒物
	间断排放
	50%
	132.8906kg/h
	2
	265.7813
	暂停使用，及时修复

	污染防治设施故障

	破碎、筛分粉尘
	颗粒物
	间断排放
	0
	265.7813kg/h
	2
	531.5625
	暂停使用，及时修复


（4）监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目营运期废气污染源监测计划，废气监测项目内容见表具体如下：
表4-13  废气监测要求
	类别
	污染源
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	依据

	废气
	生产车间
	破碎、筛分排气筒
	颗粒物
	1次/半年
	《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）

	
	厂界（无组织）
	厂区上风向1个点，下风向3个点
	颗粒物
	1次/半年
	


（或者按照当地生态环境局的管理要求）
4.2.3噪声
本项目主要噪声源来自各生产设备运行产生的噪声，噪声源强为75-90dB(A)，项目生产车间为钢结构厂房，围护结构采用彩钢夹芯板，设有门窗及通风设施。综合考虑钢结构厂房墙体隔声性能及缝隙、门窗漏声等实际工况，建筑物整体噪声插入损失取20dB (A)，该取值符合工业厂房实际隔声水平及环境影响评价技术惯例，取值合理。




表4-14 本项目噪声源一览表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量
	噪声源强
dB（A）
	空间相对位置
	距室内边界距离
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	生产车间
	洗砂机
	3台
	80
	-190
	94
	2
	92
	19
	15
	14
	40.72424
	54.42493
	56.47817
	57.07744
	连续
	20
	20.72424
	34.42493
	36.47817
	37.07744
	1

	
	
	传送带
	5个
	65
	-198
	88
	1.5
	84
	13
	23
	20
	26.51442
	42.72113
	37.76544
	38.9794
	连续
	20
	26.51442
	42.72113
	37.76544
	38.97940
	1

	
	
	压滤机
	2台
	75
	-205
	82
	1.5
	77
	7
	30
	26
	37.27019
	58.09804
	45.45757
	46.70053
	连续
	20
	37.27019
	38.09804
	25.45757
	26.70053
	1

	
	
	上料机
	1台
	75
	-212
	90
	1.8
	70
	15
	37
	18
	38.09804
	51.47817
	43.63596
	49.89455
	连续
	20
	38.09804
	31.47817
	23.63596
	29.89455
	1

	
	
	鄂式破碎机
	1台
	75
	-219
	84
	2
	63
	9
	44
	24
	30.75625
	55.91515
	42.13095
	47.39577
	连续
	20
	30.75625
	35.91515
	22.13095
	27.39577
	1

	
	
	筛分机
	2台
	75
	-226
	78
	1.6
	56
	3
	51
	30
	40.03624
	65.45757
	40.84859
	45.45757
	连续
	20
	20.03624
	45.45757
	20.84859
	25.45757
	1

	
	
	圆锥破碎机
	1台
	90
	-232
	72
	2
	50
	3
	57
	36
	45.45757
	80.45757
	54.8825
	58.87395
	连续
	20
	25.45757
	60.45757
	34.88825
	38.87395
	1

	
	
	锤式破碎机
	1台
	90
	-237
	66
	2
	45
	9
	62
	42
	56.93575
	70.91515
	54.15216
	57.53502
	连续
	20
	36.93575
	50.91515
	34.15216
	37.53502
	1

	
	
	制砂机
	1台
	80
	-222
	68
	1.8
	60
	7
	40
	40
	44.43697
	63.09804
	47.9588
	47.9588
	连续
	20
	24.43697
	43.09804
	27.95880
	27.95880
	1

	
	
	脱水筛
	2台
	75
	-208
	64
	1.5
	74
	3
	26
	44
	37.61536
	65.45757
	46.70053
	42.13095
	连续
	20
	37.61536
	45.45757
	26.70053
	22.13095
	1

	
	
	水泵
	3台
	85
	-195
	60
	1.5
	87
	6
	13
	48
	46.20961
	69.43697
	62.72113
	51.37518
	连续
	20
	26.20961
	49.69367
	42.72113
	31.37518
	1


注：表中坐标以厂界中心（127°10′8.391″,41°47′24.201″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

	
	(2)噪声治理措施
本项目噪声主要来自生产设备运行的噪声，各设备噪声级在75-90dB（A）之间。为降低噪声对环境的影响，建设单位在设备选型时应尽量采用低噪声设备，采取基础减振、安装消音器、隔音等措施，并加强设备的日常运行维护与管理，具体如下：
①从声源上：在噪声较大的设备基础上安装橡胶隔振垫或减振器，并设于车间内；并在送、回风总管接口处做软连接；在风机的进、出口处安装消音隔声设施，一般消声器可实现 10～25dB（A）的降噪量。
②从设备布局及围护结构方面：应合理安排设备在车间内的位置；利用墙壁隔声，车间墙壁可加装高效吸声材料。
③选用低噪声设备，对设备进行定期维修保养，预防维修不良的机械设备因部件振动、消声器的损坏而增加其工作噪声。
④对高噪声设备采取消声、隔声、减振措施，在运营过程中遵守作业规定，减少碰撞噪声，尽量降低人为噪声。
⑤对进出厂区的机动车进行严格管理，如进厂区减速、限制鸣笛等。
（3）预测模式
预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模式。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。
1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式
如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带）预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按以下公式计算：
LP(r)=Lw+Dc-A
A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc
式中：w—倍频带声功率级，dB；
Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级
Lw的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。
A—倍频带衰减，dB；
Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；
Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
衰减项计算按导则 8.3.3-8.3.7 相关模式计算。
如已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级可按下式计算：
预测点的 A 声级，可利用 8 个倍频带的声压级按下式计算：
式中：
LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见导则附录B）。
在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得 A 声功率级或某点的 A 声级时，可按以下公式作近似计算：
[image: ]
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A 可选择对 A 声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为 500Hz倍频带作估算。
2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1和 Lp2。
若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
[image: ]
式中： TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。
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也可按以下公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: ]
式中：
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；
当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：
[image: ]
式中：
LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
LP1ij—室内 j 声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按以下公式计算靠近室外围护结构处声压级：
[image: ]
式中：
LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB（A）；
TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按以下公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: ]
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
3）靠近声源处的预测点噪声预测模式
如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。
4）噪声贡献值计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T 时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T 时间内该声源工作时间为tj，则本项目工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：
[image: ]
式中：
tj—在T时间内 j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
5）预测点的预测等效声级计算
考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值 Leq为：
[image: ]
式中：
Leq—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb—预测点的背景值，dB(A)。
（4）预测结果
噪声源对各测点的影响预测结果见下表4-15。
表4-15  声环境影响预测结果       单位：dB(A)
	预测点
	噪声贡献值
	标准值

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1#边界东侧1m
	10.91514
	/
	55
	45

	2#边界南侧1m
	24.199303
	/
	55
	45

	3#边界西侧1m
	30.91514
	/
	55
	45

	4#边界北侧1m
	26.47817
	/
	55
	45


本项目经预测结果可知，项目运营后，通过选用低噪声设备，设置隔声、减振措施等，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。
监测要求：根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）对厂界四周进行监测，每季度一次（或者按照当地生态环境局的管理要求）。
表4-16 噪声监测要求一览表
	监测类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	厂界噪声
	厂界东、南、西、北侧
	等效连续A声级
	每季一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


4.2.4固体废物
本项目固废主要为生产过程中压滤机产生的泥饼、布袋除尘器收集的除尘灰、废布袋及生活垃圾，均属一般工业固体废物。
压滤机产生的泥饼：根据项目原料情况，原料的含泥量约为15%，则带入污泥量约50025t/a，成品砂含泥量按2.83%计，则成品带走泥量为9380t/a，剩余污泥（干泥）考虑全部随水进入泥浆水处理系统，经絮凝沉淀+板框压滤与水分离，压滤后泥饼含水率约54.78%，则泥饼产生量为88392t/a，定期外运制砖厂作为制砖原料。
布袋除尘器收集的除尘灰：布袋除尘器收集的除尘灰总量为468.2475t/a，收集后回用。
废布袋：本项目废布袋产生量为0.1t/a，收集由环卫部门处理。
生活垃圾：本项目生活垃圾每人每天排放0.5kg计，项目生活垃圾总产生量为0.7t/a。环评要求对生活垃圾分类处置，可回收的再利用，不能回收的生活垃圾倒入垃圾箱由环卫部门定期清运，送往垃圾处理场集中处理。
本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。
表4-17  固体废物产排情况一览表
	产生环节
	名称
	属性
	类别代码
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	年度产生量（t）
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量（t）
	环境管理要求

	压滤
	污泥
	一般固废
	900-001-S07
	/
	固态
	/
	88392
	无
	外卖给制砖厂
	88392
	外卖给制砖厂

	生产
	布袋除尘器收集的除尘灰
	一般固废
	900-099-S03
	/
	固态
	/
	468.2475
	暂存
	回用
	468.2475
	回用

	生产
	废布袋
	一般固废
	900-099-S13
	/
	固态
	/
	0.1
	垃圾桶
	环卫部门定期清运
	0.1
	环卫部门定期清运

	职工
	生活垃圾
	生活垃圾
	900-099-S64
	/
	固态
	/
	0.7
	垃圾桶
	垃圾填埋场
	0.7
	环卫部门定期清运


固体废物防治措施
一般固废暂存：
A、按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。
B、贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相
一致。
C、不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。
D、贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护以保
障正常运行。
E、单位须针对此员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
4.2.5地下水、土壤分析
为确保项目污染物不对周围地下水、土壤环境产生不利影响，本项目应加强管理，规范作业，对沉淀池、清水池进行防渗处理，沉淀池、清水池的防渗系数 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；厂区地面全部硬化，硬化面积为8807.82㎡。
经此措施后，本项目排放的污染物对周围地下水、土壤环境不会产生明显不利影响。只要企业加强管理，采取各项有效的措施，项目运营期对地下水、土壤的影响较小。
4.2.6生态恢复
本项目为机制砂加工临时用地项目，两年运营服务期满后需及时落实临时占地生态修复工作，经生态恢复期治理后，保障临时占地恢复原有土地利用功能，具体分三种处置方案如下：
①到期无偿收回不予续期：提前停产清料，编制拆除污染防治方案，有序拆除全部临时设施、破除硬化地面，清运建筑垃圾；场地平整、覆土复绿，恢复原有土地利用形态，同步开展土壤、地下水监测，存在污染由建设单位全额承担修复责任，达到原状归还土地要求。
②到期申请续期：依法完成临时用地续期审批，重新签订用地协议，续期期间维持临时项目属性，严禁变更用地性质、新建永久建筑，持续落实原有环保及生态管控措施。
③规划调整转为正式用地：若地块规划调整，依规办理建设用地审批，同步开展环评变更或重新报批，现有设施评估改造利旧，按照永久项目生态管控要求升级环保措施，纳入常态化监管。
4.2.6环境风险分析
本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 所列环境风险物质，主要潜在环境风险为沉淀池、清水池防渗破损泥浆泄漏、极端暴雨废水溢流排入三道沟河、布袋除尘设施失效粉尘非正常排放、大风天气堆场扬尘扩散、PAM 絮凝剂散落污染土壤及地表水等大气、水环境风险。因此本项目需构建完善环境风险防控体系、配套应急设施、编制突发环境事件应急预案，降低环境事故发生概率，规避对周边生态敏感目标的不利影响。本次评价要求项目运营期配套应急设施、布设警示标识、建立风险防控制度，常态化开展员工安全教育培训，规范作业操作，防范突发环境污染事故发生。
环境风险防控措施
(1) 完善废水池体防渗结构与日常巡检管理制度；沉淀池、清水池采用 C30 抗渗混凝土（抗渗等级 P8）+2mm HDPE 防渗膜双重防渗结构，等效黏土防渗层厚度≥1.5m，整体渗透系数满足K≤1×10−7cm/s；池体顶部设置 30cm 高混凝土防溢埂，池体外围修筑 0.5m 高闭合混凝土围堰，围堰内侧设置导流截水沟，溢流废水、渗漏废水可自流导入厂区东侧有效容积150m3地下封闭式事故应急池；安排专人每日早晚开展池壁、防渗膜焊缝、管道法兰接头渗漏巡检，降雨天气加密巡查频次，池体四角配套地下水观测井，每半月监测地下水悬浮物指标，一旦发现渗漏问题立即停产检修整改。
(2) 落实环保设施运维管理制度，保障废气、废水处理设备长期稳定运行；布袋除尘系统配置备用备件，回用水泵、泥浆输送泵采用一用一备配置，建立设备检修、维护台账，规避除尘失效、水泵停运造成污染物非正常排放问题。
(3) 常态化开展人员专业培训；建设单位针对在岗作业人员、管理人员开展水污染防治、扬尘管控、渗漏应急处置、生态环保法律法规专项培训，明确生产线开停机、设备检修标准化作业流程，规范非正常工况操作管控要求。
(4) 厂区分区防渗硬化处理；生产车间、原料堆场、成品堆场、板框压滤区域、絮凝剂药剂库房地面全部硬化防渗，堆场四周配套截排水沟，场地初期雨水、地面冲洗废水全部收集送入厂区废水处理系统处置，严禁未经管控漫流进入三道沟河。
(5) 针对性制定环境风险防控方案及可落地的突发环境事件应急预案；重点围绕泥浆泄漏入河、暴雨污水溢流、除尘设施故障颗粒物超标排放三类典型风险编制专项现场处置方案，建立厂区内部应急处置流程，搭建与属地乡镇、生态环境主管部门应急联动机制，预案内容向全体员工宣贯交底，定期组织实操应急演练，事故发生后快速采取截污、封堵、抽排措施，最大限度降低对三道沟河 Ⅱ 类水体及河岸生态缓冲带的影响。
(6) 应急预案管理要求 
企业应建立应急响应机构，该机构主要职责包括：负责制定、修订本企业突发环境事件应急预案，并组织年度应急演练；负责下达预案启动和终止指令；负责统筹调配救援人员、应急设备和应急物资器材；负责现场应急处置工作的协调与指挥；发生突发环境污染事件后第一时间向地方生态环境、属地政府部门上报，必要时申请外部应急增援；负责事后环境污染事件原因排查、调查与整改闭环工作。
针对本企业可能存在的风险隐患编制应急预案，主要内容包括应急组织架构、应急物资设备清单、各类污染事故应急处置措施、应急监测方案、内外通讯联络机制、人员培训与应急演练计划。
应急预案应包括的内容见下表。
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：厂区沉淀池、清水池、事故应急池、原料堆场、成品堆场、破碎制砂生产车间；环境保护目标：三道沟河（Ⅱ 类地表水水体）、河道河岸生态缓冲带、区域水源涵养植被

	2
	应急组织机构、人员
	设置厂区内部应急专项小组，明确应急总指挥、现场处置人员、对外联络上报人员、应急物资管理员；梳理外部应急联络单位，包含属地乡镇政府、临江市生态环境局、应急管理部门等联系方式

	3
	预案分级响应条件
	划分一般、较大两级突发环境事件，明确触发阈值、分级启动流程、上报时限要求

	4
	应急救援保障
	配套 150m³ 事故应急池、双台应急潜水泵、封堵沙袋、防渗土工布、移动式雾炮、吸污软管、絮凝药剂、应急照明等全套应急物资，建立物资台账，定期盘点补充

	5
	报警、通讯联络方式
	制定内部紧急呼叫流程；明确水污染、粉尘超标事故上报时限、报送流程；整理主管部门、周边村镇联络清单，制定现场交通管制方案

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	委托第三方监测机构开展事故应急监测，重点监测三道沟河 SS 浓度；第一时间实施围堰封堵、污水抽排、截污导流，快速控制污染扩散范围

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	针对池体渗漏、暴雨溢流、药剂洒落分别制定处置流程；配备围堵、吸附、清污器材，阻止泥浆、污水流入三道沟河

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	划定厂区避险集合点，制定污染险情下人员疏散路线；本项目无有毒有害物质，仅制定现场防尘、防泥水防护要求

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	设定应急终止判定标准；完成清污、防渗修复、河道水质跟踪监测后解除警戒；落实场地清理、生态善后恢复工作

	10
	应急培训计划
	每年至少开展 1 次泥浆泄漏入河实战演练，留存培训签到、演练影像、总结记录，持续优化预案处置流程

	11
	公众教育和信息
	定期向周边村落普及扬尘、泥浆污染防控常识；突发环境事件按要求及时公开处置进展，回应群众关切


企业须在投产排污前完成突发环境事件应急预案编制、内部评审，正式发布 20 个工作日内向临江市生态环境主管部门完成备案；厂区生产工艺、风险源发生重大变动时及时修订预案并重新备案，每三年开展预案修订复盘。
非正常工况（开停车、设备检修）排放分析及配套应急措施
1、非正常工况识别
①生产线开机、停机阶段，喷淋抑尘、布袋除尘系统未同步提前 / 延后运行，破碎、筛分工序短时无组织粉尘逸散量增加；
②破碎机、制砂机、布袋除尘器停机检修，拆解、清理作业产生临时扬尘；
③水泵故障、池体防渗破损、极端暴雨引发废水溢流，高浊泥浆水存在入河风险；
④布袋滤袋破损、风机故障，除尘效率大幅下降，废气颗粒物超标排放。
2、非正常工况环境影响分析
废气非正常工况下，颗粒物无组织排放范围扩大，粉尘沉降于河岸植被，长期累积降低河道水源涵养功能；废水故障溢流会短时提升三道沟河悬浮物浓度，扰动 Ⅱ 类水体水质，破坏河道底栖生物生存环境；检修废渣、散落药剂未及时收集易造成局部土壤污染。
3、非正常工况管控及应急处置措施
（1）开停机标准化流程 
开机：先启动车间喷淋、布袋除尘系统，空载运行5min后，再启动上料、破碎设备； 停机：依次关停破碎、制砂、上料设备，除尘、喷淋系统持续运行 30min，清理管道、车间积尘后方可停机；大风气象条件下尽量避开集中开停机作业。
（2）设备检修管控措施 
检修前全覆盖料堆，持续开启堆场喷淋保湿；清空车间半成品砂石；检修过程采用移动式雾炮持续抑尘；拆解滤袋、清理积尘湿式作业，检修废渣密闭收集；检修完毕冲洗车间地面，冲洗废水全部汇入沉淀池，除尘设备空载试运行达标后方可恢复生产。
（3）环保设施故障应急处置 
布袋破损、风机停运：立即全线停产，开启车间移动式雾炮压制逸散粉尘，2小时内完成维修更换，无法短期修复则当日停止生产； 水泵损坏、池体渗漏：停止洗砂供水，围堰导流将溢流水导入事故应急池，封堵临河截洪沟出口，杜绝污水入河，维修完成、水质稳定后复产； 暴雨预警：提前排空沉淀池、清水富余容积，开启应急池导流闸，预留缓冲储存空间。结论
本项目严格按照国家的有关技术标准、规范进行设计和实施，并落实本报告提出的风险防范措施及应急预案，则项目所涉及的风险影响因素、风险危害程度可以达到同行业可接受的水平。







[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内内容要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	原料堆存及装卸粉尘（无组织）
	颗粒物
	苫布苫盖+洒水降尘
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

	
	运输扬尘（无组织）
	颗粒物
	车辆清洗、物料苫布苫盖、喷淋洒水、及时清扫路面
	

	
	输送粉尘（无组织）
	颗粒物
	密闭皮带输送机+喷淋洒水
	

	
	破碎、筛分排气筒（DA001）
	颗粒物
	袋式除尘器+15m高排气筒
	

	
	破碎、筛分粉尘（无组织）
	颗粒物
	半密闭厂房+喷淋装置
	

	地表水环境
	生产工序废水沉淀后回用，生活污水进入厂区自建防渗化粪池，定期清掏，运做农肥。

	声环境
	厂界
	等效A声级
	低噪声设备、减震、隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类

	固体废物
	生活垃圾、废布袋分类收集，环卫部门定期清运；泥饼外卖给制砖厂，布袋除尘器收集的除尘灰回用于生产。固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。

	土壤及地下水
污染防治措施
	（1）源头控制
通过先进生产工艺降低粉尘排放，设置相应布袋除尘器等处理措施，废气达标
排放，降低直接外排量。
（2）过程防控
厂区进行硬化，阻断粉尘、直接降落对土壤的影响。项目厂界四周内采取绿化
措施，种植具有较强吸附能力的植物，降低粉尘等对土壤的影响。

	生态保护措施
	项目评价区内没有自然保护区、水源保护区等需特殊保护地区；没有重要湿地、珍稀动植物栖息地等生态敏感和脆弱区，故本项目的建设对周围的生态环境的影响较小。

	环境风险
防范措施
	无

	其他环境
管理要求
	1、验收管理
依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）及国环规环评〔2017〕4 号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，企业建设完成后，需按照相关标准及条例，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。
2、排污许可管理
根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环评〔2018〕11 号）、《排污许可管理管理条例》（中华人民共和国国务院令第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》等要求，“在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前 申请排污许可证”，因此，本项目应在项目建成后排放污染物之前进行排污许可证的申请，根据查询《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目为简化管理，建成后应申请排污许可证。
3、按监测计划完成废气、噪声监测。
建设项目竣工后，应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。本项目营运期竣工验收内容见表5-1。
表5-1   环保投资一览表一览表
	污染源
	工程名称
	验收内容
	环保投资
	标准
	建设
情况

	废水
	防渗化粪池
	防渗化粪池
	1
	/
	新建

	
	沉淀池
	沉淀池
	3
	/
	新建

	废气
	喷淋
	喷淋
	2
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
	新建

	
	布袋除尘器+15m高排气筒
	布袋除尘器+15m高排气筒
	2
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
	新建

	噪声
	各生产设备
	加设减震垫等降噪措施
	1
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准
	新建

	固废
	生活垃圾、废布袋分类收集，环卫部门定期清运；泥饼外卖给制砖厂布袋除尘器收集的除尘灰回用于生产
	1
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	/

	合计
	/
	/
	10
	/
	/






六、结论
	项目选址合理，符合产业政策，项目拟采用的污染防治措施经济技术可行，项目运营过程中，能够严格执行国家、地方等有关环保法规、政策，确保本报告中的各项污染防治措施认真落实，严格管理，正常运行的情况下，项目对环境的影响可以控制在国家有关标准和要求允许的范围内，从环境保护角度考虑，项目建设可行。
附图：
附图1、建设项目地理位置
附图2、周围环境照片
附图3、建设项目平面布置图
附图4、环境空气评价范围及监测点位图
附图5、建设项目管控单元示意图
附图6、建设项目管控单元查询报告
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附件1、营业执照
附件2、法人身份证
附件3、备案表
附件4、土地件
附件5、检测报告





附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	16.867t/a
	
	16.867t/a
	

	废水
	COD
	
	
	
	0
	
	0
	

	
	BOD5
	
	
	
	0
	
	0
	

	
	SS
	
	
	
	0
	
	0
	

	
	氨氮
	
	
	
	0
	
	0
	

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	0.7t/a
	
	0.7t/a
	

	
	泥饼
	
	
	
	88392t/a
	
	88392t/a
	

	
	废布袋
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	

	
	布袋除尘器收集的除尘灰
	
	
	
	468.2475t/a
	
	468.2475t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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