白环临审字〔2026〕12号
关于吉林省健维天然生物科技有限公司年产48吨二氢槲皮素项目环境影响报告表的批复
吉林省健维天然生物科技有限公司：

你单位提交的《关于吉林省健维天然生物科技有限公司年产48吨二氢槲皮素项目的审批申请》和委托吉林省恒固科技有限公司编制的《吉林省健维天然生物科技有限公司年产48吨二氢槲皮素项目环境影响报告表》（报批版）以下简称《报告表》收悉。根据环境影响报告表的评价结论和专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目位于吉林省临江市大栗子街道大栗子村，东侧为国际冷链产业园区，南侧为空地，西侧隔规划道路为白酒文化产业园，北侧隔国道为居民区，最近的敏感保护目标为北侧80m处大栗子街道居民。本项目拟租赁临江市恒创城市投资集团有限公司临江市林木深加工示范中心已建成厂房及污水处理站进行建设（林木深加工项目建设单位为临江圆力科技有限公司，“圆力科技”为“恒创投资”旗下企业），本项目总占地面积51242.45㎡，建筑面积41019.28㎡，项目建成后年产48t二氢槲皮素（12t二氢槲皮素粉新食品原料，36t二氢槲皮素粉固体饮料），项目建设1座10t/h生物质蒸汽锅炉，用于本项目生产及生活用热。项目总投资18500万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

    二、项目施工期和运营期应重点做好以下环境保护工作。     

1、本项目废气主要包括施工期和运营期。

（1）本项目租赁现有厂房进行建设，根据本项目建设特点，施工期废气主要是施工扬尘、燃油废气及汽车尾气。施工期间车间清理及设备搬运、安装过程将产生施工扬尘，采取物料轻拿轻放，车间清扫及洒水等措施减少粉尘产生，施工运输车辆及机械燃油废气污染源多为流动性、间歇性污染源，污染强度不大。

（2）运营期废气主要包括工艺有机废气、生物质锅炉烟气及污水处理站恶臭。生产工艺废气主要为：木屑投料废气（G4）、阿拉伯半乳聚糖出料废气（G6）、阿拉伯半乳聚糖离心分离废气（G7）、乙醇回收真空尾气（G8）、乙醇不凝气（G9）、石油醚加料废气（G10）、再浓缩液出料废气（G11）、浓缩液转移过程真空尾气（G12）、结晶搅拌挥发废气（G13）、有效成分离心分离废气（G14）、烘干废气及真空尾气（G15）、粉碎筛分粉尘（G16）、生产过程产生的异味（G21）；物料储存废气为：乙醇、石油醚储存、中转过程将产生地埋乙醇罐呼吸废气（G1）、车间乙醇中转罐呼吸废气（G2）、车间石油醚中转罐呼吸废气（G3）；生物质锅炉运行过程产生锅炉烟气（G20）；化验室检验过程产生化验室废气（G17)、固体饮料包膜过程产生包膜废气（G18）、新食品原料封口过程产生封口废气（G19）；循环冷却系统废气（G5）；危废暂存间暂存危废过程中将产生少量有机废气（G22）。本项目G6、G7、G10经集气罩收集送至活性炭吸附装置（TA001），G8、G9及G12全部收集送至活性炭吸附装置（TA001），此部分废气经TA001处理，经高于车间一顶部的17m高排气筒排放（DA001），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。本项目G15收集进入活性炭吸附装置（TA002）处理，经高于车间二顶部的15m高排气筒排放（DA002），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。本项目建设1座10t/h燃生物质蒸汽锅炉，锅炉烟气G20采用“旋风+布袋除尘器”（TA003）处理经1根40m高烟囱（DA003）排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。本项目危废暂存废气G22收集后进入活性炭吸附装置（TA004）处理，经高于危废暂存间顶部的15m高排气筒排放（DA004），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
工艺废气G4、G5、G11、G13、G14、G16、G17、G18、G19、G21均为无组织排放，通过严格生产管理，加强车间通风，减少污染物的产生及影响；G1、G2、G3呼吸废气无组织排放；G6、G7、G10未被集气罩收集部分无组织排放，各无组织源叠加后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，厂房外监控点满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求，无组织废气均可实现达标排放。

污水处理站在运营期产生的恶臭气体，经集气装置集气后，经活性炭吸附装置吸附，吸附后的废气经15m高排气筒排出，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2相关要求。

2、本项目废水主要包括施工期和运营期。施工期产生的废水为施工现场生活污水，排入可移动防渗旱厕，定期清掏用做农肥，不外排。运营期产生的废水为生活污水、纯水制备系统排浓水、水提浓缩废水、乙醇回收工序排污水、石油醚萃取工艺排水、锅炉排污水、锅炉软化水排浓水、地面清洗废水、化验室冲瓶废水及冷却塔排污水，产生的废水全部排入厂区内已建污水处理站处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，同时满足白山市临江市大栗子铁矿独立工矿区污水处理厂（大栗子街道污水处理厂）进水指标要求。
3、本项目噪声主要包括施工期和运营期。施工期噪声主要为施工作业噪声和施工车辆噪声，通过选用低噪设备，合理安排施工时间，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值。运营期噪声主要为离心机、搅拌器、风机、真空干燥机、粉碎机、水泵等设备，通过选用低噪设备，设备基础加装减震垫等措施，风机设置隔声罩并在主送风口及排气口加装消音器，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

4、本项目固废主要包括施工期和运营期。施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾及施工过程中产生的建筑垃圾。施工人员生活垃圾不得随意丢弃，统一收集，交由环卫部门处理；建筑垃圾集中收集，运送至政府指定建筑垃圾堆放点。本项目运营期产生的固体废物为生活垃圾、废木屑、阿拉伯半乳聚糖、废离子交换树脂、废石英砂、废滤膜、松油、炉灰渣、收集粉尘、除尘灰、废布袋、废包装材料、化验室废液、废活性炭、废试剂瓶、废机油、废含油抹布。生活垃圾统一收集，交由环卫部门处理；产生的废木屑外售生物质燃料颗粒厂；经离心分离后阿拉伯半乳聚糖暂存于封闭桶内，外售；本项目纯水制备系统及软化水制备系统中的离子交换树脂、纯水制备系统中的废滤膜和纯水制备系统中的废石英砂分别更换周期约1年/次，不在厂区内暂存，由设备厂家直接回收；本项目灰渣收集后采用密闭收集暂存于库房内，外售综合利用；投料过程中产生的粉尘大部分沉降于车间内被收集，收集的粉尘交由环卫部门处理；除尘灰收集后采用密闭收集暂存于库房内，外售综合利用；除尘布袋平均约1年更换一次，统一收集后交由环卫部门统一处置；本项目产品及副产品包装过程中会产生废包装材料，作为废品外售废品回收站；松油、化验室废液、废活性炭、石油醚废试剂瓶、废机油与含矿物油废物及项目设备维护、检修过程将产生废含油抹布，属于危险废物，全部暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。

5、建设单位应严格执行国家有关法律法规，制定环境风险应急预案，严格落实各项工程和管理防范措施，定期开展应急演练，防止环境风险事故发生。
6、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，你单位运营前应该登录《全国排污许可证管理信息平台 公开端》依法进行排污许可申报。

7、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

8、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成经验收合格后方可正式投入运营。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。

2026年7月29日

抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队

吉林省恒固科技有限公司


