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中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	中交路桥建设有限公司国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段拌合站和实验室项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘晓辉
	联系方式
	18790721122

	建设地点
	吉林省白山市临江市桦树镇西大川村

	地理坐标
	东经 127 度 12 分 53.992 秒，北纬 41 度 59 分 4.500 秒

	国民经济
行业类别
	C3021
水泥制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业：55石膏、水泥制品及类似制品制造

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	63

	环保投资占比（%）
	21
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	9859

	专项评价设置情况
	/

	规划情况
	1、与《临江市国土空间总体规划（2021-2035年）》（吉政函〔2024〕46号）符合性分析
三、优化国土空间开发保护格局。以“三区三线”为基础，落实主体功能定位，统筹农业、生态、城镇空间。严守耕地和永久基本农田保护红线，合理布局农业生产空间，夯实现代农业格局；统筹推进各类生态资源保护、利用和系统修复,筑牢生态安全屏障；构建等级合理、协调有序的城镇空间布局结构，严守城镇开发边界，合理安排新增城镇建设用地，提高土地节约集约利用水平。
（1）分区符合性：项目拌和站选址属于规划乡村发展区，场地未占用生态保护红线、永久基本农田，不划入生态保护区、城镇发展区（桦树镇镇区开发边界），符合市域国土空间开发保护管控格局。
（2）临时工程管控要求：公路拌和站为公路建设配套临时工程，施工结束后拆除、场地平整复垦，不改变永久用地性质；规划允许在镇区外围乡村闲置空地布设交通临时配套设施，严控污染类设施进入城镇开发边界内部居住组团。
（3）镇区布局管控：规划明确桦树镇镇区为镇域人居核心区，扬尘、噪声类设施应避让镇区内部，本场站位于镇区外围、不属于镇区规划范围，契合市域总规城镇人居环境防护管控导向，与临江市国土空间总体规划相符。
2、与《临江市桦树镇总体规划（2014-2030年）》符合性分析
对照《临江市桦树镇总体规划（2014-2030年）》镇区规划建成区范围：桦树镇镇区规划集中于S204漫临线东侧连片商住、公共服务片区；本拌和站位于省道西侧山林边缘地块，完全在镇区规划建设用地、城镇开发边界之外，不属于镇区规划管控建设范围。镇区规划要求产生废气、扬尘、噪声的工程配套设施布置于镇区外围隔离地带，本场站与镇区居住组团通过 S204 省道、农林空地形成天然隔离缓冲，选址满足桦树镇镇区总体规划污染设施外围布局的管控要求。
综上，本项目选址未划入桦树镇镇区规划建成区及城镇开发边界，用地符合《临江市国土空间总体规划（2021-2035年）》三区三线管控与《临江市桦树镇总体规划（2014-2030年）》镇区人居防护布局要求。

	规划环境影响
评价情况
	/

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目位于吉林省白山市临江市桦树镇西大川村，用地性质为临时用地，项目已取得临江市自然资源和林业局《关于国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程第一批临时占用林地的批复》（临自林函[2026]125号）、《关于临江市公路建设管理处国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段项目临时占用草地的批复》（临自林函[2026]134号）。本项目为国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段工程配套的临时工程，已取得临时用地手续。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3021水泥制品制造。参照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发改委令第7号），本项目不属于限制类、淘汰类范畴，符合国家现行产业政策，属于允许类建设项目。
2、生态环境分区管控符合性分析
（1）生态保护红线
通过吉林省“三线一单”公众端应用平台查询，并结合《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕12号）、《吉林省生态环境准入清单》（吉环函〔2024〕158号）、《白山市生态环境分区管控实施方案》（白山政办发〔2024〕11号）分析，项目位于优先保护单元，环境管控单元编码为ZH22068110014，环境管控单元名称为临江市水源涵养功能重要区，环境要素为一般生态空间，不涉及生态保护红线，查询结果详见附图2。
（2）环境质量底线
[bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK181]项目建设地点位于环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据《吉林省2025年生态环境状况公报》，2025年白山市为达标区；本项目运营期主要产生的废气为筒仓粉尘、搅拌机粉尘、装卸扬尘、堆场粉尘、上料粉尘、运输扬尘。筒仓粉尘、搅拌机粉尘经脉冲袋式除尘器处理后排放；堆场采用半封闭料棚，洒水降尘方式减少粉尘排放；装卸扬尘、上料粉尘、运输扬尘采用洒水降尘方式减少粉尘排放。本项目所排放废气污染物较少，且采取了严格的废气污染防治措施，本项目建设不会突破区域环境空气质量底线。
本项目区域地表水受纳水体为鸭绿江，现行《吉林省地表水功能区划》（DB22/388-2004）未明确划定该河段水质管控目标。2025年期间，鸭绿江-葫芦套断面1-3月、5-12月份水质为Ⅱ类，4月份水质为Ⅲ类，鸭绿江-葫芦套断面2024年1-12月整体水质变化不大。项目运营期无生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥，对区域地表水环境基本无影响。
（3）资源利用上线
资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为商品混凝土生产项目，项目资源消耗量对区域资源利用总量占比很小，不会突破区域资源利用上线；本项目已取得临时用地手续，项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。项目总体上不会突破资源利用上线。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，最大限度地减少物耗、能耗。符合资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单
①与吉林省生态环境准入清单相符性
根据吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函[2024]158号）和《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发[2024]12号），本项目与吉林省总体准入要求相符性分析如下：
表1-1  吉林省总体准入要求
	管控领域
	环境准入及管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。
列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。
	本项目不属于现行《产业结构调整指导目录》中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类建设项目，不属于现行《市场准入负面清单》中禁止准入类事项。
	符合

	
	强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。
严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严控尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。
	项目符合产业政策要求，不属于高物耗、高水耗、产能过剩、低水平及重大环境风险建设项目，不新建燃煤锅炉。
	符合

	
	重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。
化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。
严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。
	本项目不属于重大项目，不属于石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCS排放的建设项目
	符合

	
	进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展，促进化工产业转型升级。
	本项目不属于化工项目。
	不涉及

	污染物排放管控
	落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。
	本项目不涉及主要排放口，属于其他行业。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。
	符合

	
	空气质量未达标地区新建项目涉及二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。
	白山市为达标区，项目运行过程中颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中排放限值要求。
	符合

	
	推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。
	不涉及
	--

	
	推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。
	不涉及
	--

	
	规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。
	不涉及
	--

	环境风险防控
	到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。
	项目不属于危险化学品生产项目，企业安全和环境风险性较小。
	符合

	
	巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。
	不涉及
	--

	资源利用要求
	推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。
	不涉及
	--

	
	按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。
	不涉及
	--

	
	严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费指标管理和减量（等量）替代管理。
	不涉及
	--

	
	高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。
	不涉及
	--



表1-2  与YLJ流域总体准入要求符合性
	管控领域
	管控要求
	项目符合性分析
	符合性

	空间布局约束
	严格控制YLJ流域矿产加工制造和有色金属冶炼等项目建设。
	本项目为商品混凝土制造项目，不属于矿产加工制造和有色金属冶炼等项目。
	符合

	
	实施生态修复，合理建设生态隔离带。
	不涉及
	--

	
	禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸等。
	不涉及
	--

	污染物排放管控
	推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。
	不涉及
	--

	
	加快推进乡镇和农村生活污水处理设施建设，推进农村生活污水治理。
	不涉及
	--

	
	加快入江（河、湖、库）排污口规范化建设，严控入江、河、湖、库污染源。
	不涉及
	--

	
	推广“户分类、村收集、乡转运、县处理”的生活垃圾处理模式，推进农村生活垃圾分类和资源化利用，实现生活垃圾源头分类减量。
	不涉及
	--

	
	严格控制农业面源污染，推广测土配方施肥和高效、低毒、低残留农药等减量控害技术和统防统治，控制化肥和农药使用量。
	不涉及
	--

	
	开展规模化养殖场标准化建设，防治畜禽养殖污染。
	不涉及
	--

	环境风险防控
	防范水环境风险。建立防渗层系统防止尾矿坝的渗滤液污染地表水和地下水，设置截洪沟、排水沟防止雨水进入尾矿坝和污染地表水，强化尾矿坝边坡的护坡、拦渣、植被措施防止尾矿坝滑坡等突发环境事件对水体的环境污染。
	项目厂区内建设防渗沉淀池与初期雨水收集池，防止污染周边地表水体。
	符合

	
	加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。
	项目厂区内建设防渗沉淀池与初期雨水收集池，防止污染周边地表水体。
	符合

	资源利用要求
	提升水源涵养能力，恢复河湖生态系统；加大水土保持恢复力度，改善水生态环境，控制水土流失。
	不涉及
	--

	
	推进污水处理厂再生水生态利用，完善区域再生水循环利用体系。
	不涉及
	--

	
	提升土著鱼类的种群丰富度，改善和优化水域的群落结构，提升水生态能力。
	不涉及
	--

	
	水产种质资源保护区执行《水产种质资源保护区管理办法》相关要求。
	不涉及
	--

	
	落实最严格水资源管理制度，严控河湖水资源开发强度。
	项目生活用水、生产用水采用地下水，消耗新鲜水量较少，不会对区域水资源产生明显影响，符合开发强度要求。取水许可证正在办理中。
	符合



②与白山市生态环境准入清单相符性
根据《白山市人民政府办公室关于印发白山市生态环境分区管控实施方案的通知》（白山政办发〔2024〕11号），本项目与白山市生态环境准入清单相符性分析如下。
表1-3  白山市总体准入要求
	管控
领域
	环境准入及管控要求
	符合性

	空间布局约束
	严格落实《中华人民共和国自然保护区条例（2017年修订）》《水产种质资源保护区管理暂行办法（2016年修正本）》《国家湿地公园管理办法》《国家级森林公园管理办法》《湿地保护管理规程》《中华人民共和国森林法》要求。
	不涉及

	
	禁止在自然保护区、森林公园，景区及附近林地；江河源头和两岸林地；水库湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度25度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人参种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参。
	不涉及

	污染物排放管控
	环境质量目标
	大气环境质量持续改善，2025年，实现空气质量优良率达到95%，PM2.5年均浓度确保控制在28微克/立方米。
	符合。
2025年白山市PM2.5年均浓度为22.8微克/立方米，大气环境质量在持续改善。

	
	
	水环境质量持续改善。到2025年，地表水优良比例达到95%、城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%。到2055年，白山地区水生态环境质量在满足水生态功能区要求外，河流生态水量得到根本保障，水生态系统功能全面改善。断面均达到III类或III类以上水质目标。
	符合。
区域水体为鸭绿江，根据吉林省生态环境厅公布的2025年1月-12月《吉林省地表水国控断面水质月报》，水质满足标准要求，水生态系统功能全面改善。

	
	
	到2025年，受污染耕地安全利用率达到92%以上，污染地块安全利用率达到92%以上；到2035年，受污染耕地安全利用率达95%以上，污染地块安全利用率达95%以上。
	不涉及

	
	污染物控制要求
	1.加快建设生活污水收集管网，加快填补污水收集管网空白区，各县（市、区）建成区生活污水处理全面达到一级A排放标准。
2.工业园区污水处理设施全部达标排放，完成区域内重点污染源企业的核查工作，督促其新建或改进污水处理设施，实现污水稳定达标排放。
3.加强农村水污染防治，强化面源污染治理。统筹城乡环境综合整治，综合解决城乡各类垃圾污染延伸，强化城中村、老旧城区和城乡结合部的环境综合整治。持续梯次稳步推进重点流域建制镇生活污水处理设施建设，提升已建成处理设施的运行管理水平，完善生活污水收集处理设施体系，加大生活污水收集管网配套建设和改造力度，促进污水资源化利用，推进污泥无害化资源化处理处置。
	符合。
本项目运营期无生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥，不会影响区域水环境质量。

	
	
	1.做好土壤保护基础工作，开展土壤环境质量调查，掌握全市土壤环境污染和环境风险状况。建设土壤环境监测网络，采用“互联网+”技术，在全市域范围内合理设置监测点位，建设土壤环境监测网络，建立建设用地调查评估制度。
2.实施土壤分类别分用途管理。实施农用地分类管理。
3.推进农用地风险防控。严守永久基本农田控制线。对受污染农用地治理修复。
4.推动建设用地污染场地修复。建立土壤污染源头预防和风险管控体系。开展建设用地污染地块修复工程。按照科学有序原则开发利用未利用地。开展土壤和地下水污染场地修复治理工程，推动建设污染场地土壤治理试点示范。加快工矿污染地块治理与修复。
	不涉及

	环境风险防控
	1.强化危险废物风险防控。强化固体废物全过程监管，加强环境风险评估，紧盯“一废一库一品”（危险废物、尾矿库、危险化学品），加强医疗废物收集和处置等全程跟踪监管，强化污水处理厂污泥处置和管理。
2.开展重点区域分级分类管理。加快实施建设用地分用途管理。严格建设用地规划，实施农用地土壤分类管控。
3.防范重点领域环境风险。加强涉重行业综合防控。强化白山市金属表面处理、燃煤火力发电等行业重金属污染防治措施。推进化学品环境风险防控。开展白山市有毒有害化学品企业调查，加强重点行业危险化学品全过程环境监管。加强核与辐射环境监管。健全核与辐射应急响应体系。加强危险废物监管。推广区域性医疗废物协同与应急处置机制。推进重金属污染风险防治。加强企业生产全过程污染管控，开展涉重历史遗留问题环境风险隐患排查。
4.提升环境风险预警、排查、应对水平。完善化工企业环境风险预警体系，推动存在重大环境风险的化工园区、化工企业建设“一体化”“智能化”预警体系。
	不涉及

	资源利用要求
	水资源
	2025年，水资源管理控制指标为4.43亿m2；2035年，水资源管理控制指标为4.81亿m3。
	项目生活用水、生产用水采用地下水，消耗新鲜水量较少，不会对区域水资源产生明显影响，符合开发强度要求。取水许可证正在办理中。



③与所在管控单元生态环境准入清单相符性
本项目位于白山市临江市桦树镇西大川村，所在管控单元为临江市水源涵养功能重要区，项目与所在管控单元准入要求相符性分析如下。
表1-4  临江市水源涵养功能重要区管控要求
	管控类型
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间约束布局
	1、原则上按限制开发区域的要求进行管理。避免开发建设活动损害生态服务功能和生态产品质量。
2、禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。
3、禁止导致水体污染的产业发展。
4、禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。
5、禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十度以上陡坡地开垦种植农作物，种植人参开垦坡度不得超过二十五度。禁止毁林、毁草开垦。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸等。
6、原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。以工业为主的产业园区应加快完成园区的循环化改造，鼓励推进低消耗、可循环、少排放的生态型工业区建设。
7、区内不符合主体功能定位的的现有产业，实施搬迁或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。
	本项目占用林地与草地，项目已取得临时用地审批手续，服务期满后土地恢复为原状；本项目运营期无生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥，不外排，不会导致水体污染；项目不属于沙化土地、崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区。
	符合



综上，经过与生态环境分区管控进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。
3、选址合理性分析
本项目位于吉林省白山市临江市桦树镇西大川村，用地性质为临时用地，项目厂界东北侧为临江市长白山生态产业园，东南侧为砂石路，隔砂石路为中交路桥建设有限公司国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段预制梁场项目预留场地，西北侧和西南侧为林地。距离本项目最近的敏感点为项目东侧约540m的西大川村居民。
本项目所在区域既不是饮用水源保护区、自然保护区等经规划确定或县级以上政府批准的需特殊保护地区，也不是严重缺水区、重要湿地等生态敏感与脆弱区，同时也不是文教区、疗养地及具历史、文化、科学、民族意义的保护区等社会关注区。本项目用地为临时用地，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中环境敏感区界定要求，项目选址不属于环境敏感区。根据《吉林省主体功能区》规划中的相关内容，本项目不属于自然保护区、世界文化遗产、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等禁止开发区域，项目不涉及生态保护红线区域。项目周边无文物古迹、珍稀动植物等生态保护目标，区域环境结构简单，周边基础设施良好，路网已建成，交通便利，电已接通，满足项目营运的需要。项目周边环境结构简单，所在地环境空气质量现状符合功能区区划要求，地表水水质现状符合水环境功能区划要求，区域声环境现状符合声环境功能区划要求，项目区环境容量满足项目建设的需要。
综上，分析认为，项目对外环境无明显制约因素，因此本项目选址合理。
4、其他符合性分析
4.1与《空气质量持续改善行动计划》相符性分析
项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符性分析如下。
表1-5  与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
	（国发〔2023〕24号）摘录

	产业结构准入管控
（一、持续优化产业结构-坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目上马）
严格执行产业政策，严禁新增落后、过剩产能，严控高耗能高排放低水平项目建设，推动产业绿色转型。
	本项目不属于现行《产业结构调整指导目录》中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”范围内，属于允许类建设项目，不属于高耗能高排放低水平项目范畴

	工业无组织粉尘深度治理
（二、深入推进工业污染治理-强化多污染物协同控制）
深化建材行业无组织排放整治，物料储存、输送、生产环节落实密闭、负压收集、高效除尘措施，严控颗粒物无组织排放。
	装卸扬尘：洒水降尘。
料棚粉尘：半封闭彩钢棚，洒水降尘。
上料粉尘：洒水降尘。
运输扬尘：洒水降尘。

	物料运输与移动源管控
（三、持续优化交通运输结构-强化移动源污染管控）
加强大宗物料运输扬尘管控，运输车辆落实密闭措施，严控运输车辆、非道路移动机械污染排放。
	运输车辆应保证车辆清洁，原料及成品运输车辆全覆盖苫布

	施工期扬尘管控
（四、深化面源污染综合治理-深入推进扬尘综合整治）
严格落实施工工地扬尘管控措施，全面推行绿色施工，严控施工扬尘污染。
	粉状、散装物料运输车辆必须加盖苫布，场内堆存物料适时洒水增湿，抑制扬尘产生。

	排污许可与精细化监管
（五、健全大气环境管理体系-强化依法依规监管）
严格落实排污许可制度，企业按证排污，落实自行监测、环境管理台账等精细化管理要求。
	项目投产前将按规定申领排污许可证，建立完善的环保设施运维、污染物监测、生产运行等环境管理台账，落实颗粒物自行监测要求，确保污染物长期稳定达标排放。



4.2与《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》相符性分析
项目与《吉林省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》（吉政发〔2024〕8号）相符性分析如下。
表1-6  与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析
	（吉政发〔2024〕8号）

	产业准入与生态管控
（二、重点任务（一）持续优化产业结构）
严格新建项目生态环境准入，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，严禁新增落后、过剩产能，推动建材等传统产业绿色转型。
	本项目为商品混凝土生产项目，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目范畴，符合区域“三线一单”生态环境分区管控要求，未新增落后产能，契合建材行业绿色转型导向。

	建材行业无组织粉尘深度治理
（二、重点任务（四）深化工业污染治理）
深化建材行业无组织排放专项整治，物料储存、输送、生产全环节落实密闭管控，配套高效除尘收集设施，严控颗粒物无组织排放，实现生产环节粉尘应收尽收。
	装卸扬尘：洒水降尘。
料棚粉尘：半封闭彩钢棚，洒水降尘。
上料粉尘：洒水降尘。
运输扬尘：洒水降尘。

	能源结构清洁替代管控
（二、重点任务（二）加快优化能源结构）
严格控制煤炭消费总量，推进工业领域电能、天然气等清洁能源替代，淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，提升终端电能消费占比。
	项目生产设备、辅助配套设施全部采用电能驱动，不建设燃煤、燃生物质锅炉，未新增区域煤炭消费总量，符合能源清洁化管控要求。

	物料运输与移动源污染管控
（二、重点任务（三）持续优化交通运输结构）
强化大宗散料运输扬尘管控，散装物料运输车辆全程密闭；严格非道路移动机械准入，禁止使用超标排放机械，严控移动源颗粒物排放。
	运输车辆应保证车辆清洁，原料及成品运输车辆全覆盖苫布

	施工期扬尘管控
（二、重点任务（五）深化面源污染治理）
严格落实施工工地扬尘管控 “六个百分百”要求，施工场地围挡、裸土覆盖、物料密闭、车辆冲洗、洒水降尘、渣土密闭运输全覆盖，严控施工扬尘污染。
	项目施工期全面落实扬尘管控“六个百分百”要求：施工边界设置连续围挡、裸土及临时堆放物料全覆盖防尘网、散料密闭存放、出入口设置车辆冲洗设施、场地定期洒水降尘、渣土运输车辆全程密闭，有效控制施工期扬尘影响。

	清洁生产与资源高效利用
（二、重点任务（一）持续优化产业结构）
推进工业行业清洁生产改造，推广绿色制造模式，提升工业固废资源化利用水平，推动产业绿色低碳升级。
	项目采用节能型生产设备，优化生产工艺减少物料损耗；布袋除尘器回收的生产粉尘全部回用于生产工序，提升资源利用效率；项目可按要求定期开展清洁生产审核，契合绿色低碳升级导向。

	排污许可与精细化监管
（五、健全大气环境管理体系-强化依法依规监管）
严格落实排污许可制度，企业按证排污，落实自行监测、环境管理台账等精细化管理要求。
	项目投产前将按规定申领排污许可证，建立完善的环保设施运维、污染物监测、生产运行等环境管理台账，落实颗粒物自行监测要求，确保污染物长期稳定达标排放。



4.3与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》相符性分析
本项目与《白山市空气环境质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》相符性分析详见下表。
表1-7  与《白山市空气质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》符合性分析
	《白山市空气质量巩固提升行动方案》摘录

	严格煤炭消费总量控制。制定煤炭消费总量控制目标，加快清洁能源替代，大力提高天然气利用水平。优化调控煤炭消费，积极推广应用煤炭清洁高效利用和新型节能技术，逐步关停改造分散燃煤锅炉、热电联产以及小火电，推进煤炭清洁利用，探索绿色电厂建设。完善能源消费政策机制，加大经济政策调节力度，促进能源结构调整和节能减排。
	本项目不涉及燃煤锅炉。

	推进工业污染源全面达标排放。推动工业污染源烟气高效脱硫脱硝、除尘改造，确保各项污染物稳定达标排放。重点排污单位要安装自动监控设备并与生态环境部门联网，对排放不达标的，加大行政处罚和联合惩戒力度，限期整改到位。加强无组织排放深度治理，提高无组织排放管控水平。
	厂区地面全部进行水泥硬化处理，料棚采用苫布遮盖、洒水降尘，搅拌楼进行全封闭处理，粉状原料采用密闭筒仓储存，进出厂区车辆进行清洗，厂区随时清扫，定期洒水降尘

	《白山市水环境质量巩固提升行动方案》摘录

	推进“散乱污”企业深度整治。开展“散乱污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的企业，按照规范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，分类实施整改。
	符合
本项目运营期无生产废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥，不外排。



综上，本项目建设符合吉林省、白山市大气、水、土壤环境质量巩固提升相关行动方案要求。
4.4与《公路工程施工环境保护技术规范》（JTG/T 3602-2025）、《公路环境保护设计规范》（JTG B04—2010）符合性分析
（一）《公路工程施工环境保护技术规范》JTG/T 3602-2025第4.4.1条（施工期拌和场站选址）
（1）水稳/混凝土拌和站（集料拌和场）：与二类区居民集中居住区不宜小于200m；
（2）场站布置在当地主导风向下风侧、严禁选址环境空气一类区、配套完整除尘、防渗、降噪、抑尘设施，废气噪声达标排放。
（二）《公路环境保护设计规范》JTG B04—2010（设计阶段拌和站控制要求）
（1）水稳、普通混凝土集料拌和站：距环境敏感点不宜小于200m；
（2）风向要求：场站设置在施工季最小频率风向的敏感点上风侧，降低常年废气、扬尘影响。
项目符合性分析：
本项目中交路桥建设有限公司国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段拌合站和实验室项目距离本项目最近的敏感点为项目东侧约540m的西大川村居民，满足《公路工程施工环境保护技术规范》（JTG/T 3602-2025）、《公路环境保护设计规范》（JTG B04—2010）中混凝土拌和站不小于200m的距离控制要求，距离符合性达标。
白山市临江市桦树镇常年主导风向为西南风，拌和站位于居民区西南风向的侧上风向，与规范拌和站下风侧选址要求不符，春季西南大风工况扬尘易扩散至居民区。因线路线型、征地条件、运距约束等客观条件限制，拌和站不具备重新选址条件，项目采取全套强化环保削减措施抵消风向不利带来的环境影响：采取全场密闭筒仓（储罐）、不间断喷淋、大风天停工、限时生产、运输密闭冲洗等综合抑尘措施，大幅削减顺风扬尘影响，叠加环境跟踪监测，可将不利环境影响控制在可接受范围。
综上，经上述措施处理后，项目满足《公路工程施工环境保护技术规范》（JTG/T 3602-2025）、《公路环境保护设计规范》（JTG B04—2010）要求。

















—  9  —

二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设地点及周围环境概况
本项目位于临江市桦树镇西大川村，项目厂界东北侧为临江市长白山生态产业园，东南侧为砂石路，隔砂石路为中交路桥建设有限公司国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段预制梁场项目预留场地，西北侧和西南侧为林地。距离本项目最近的敏感点为项目东侧约540m的西大川村居民。
项目地理位置详见附图1，厂区平面布置及周围环境关系图详见附图3。
2、建设规模及工程组成
本项目为国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段工程配套的临时工程，项目购置搅拌站设备、铲车、罐车等，新建化验室、搅拌站作业区等，厂区地面全部进行混凝土硬化，年产商品混凝土15万m³（折合约36万t/a），全部用于国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段建设使用，不对外销售，项目服务年限为2年。具体工程组成详见下表。
表2-1  项目组成一览表
	项目组成
	建设内容

	主体工程
	搅拌站作业区
	混凝土搅拌站占地300m2，建设混凝土生产线2条，设置2台搅拌机、电子称量系统（独立骨料秤、水泥秤、粉煤灰秤、水秤、加外剂秤）、物料输送装置等。

	辅助
工程
	办公生活区
	占地面积为360.2m2，1层，彩钢结构。本项目化验室仅开展物理性能检测，不使用化学试剂，无实验废水产生。

	储运工程
	原料筒仓
	设置6座水泥筒仓（储罐），立式，钢结构，单个容积为100t，直径3m，筒仓密封，负压，下部设有脉冲袋式除尘装置；
设置2座粉煤灰筒仓（储罐），立式，钢结构，单个容积为100t，直径3m，筒仓密封，负压，下部设有脉冲袋式除尘装置；
厂内设置4座外加剂罐，圆形，玻璃纤维结构，卧式，单个容积10t。

	
	料棚
	设置1个料棚，为砂石堆料场，位于厂区西北侧，占地面积为1500m2，砂、石料各占一半面积，骨料最大储存量为9000t，堆放面积为1300m2，堆场采取混凝土地面硬化，半封闭彩钢棚。

	
	上料仓
	设置8个骨料上料仓。

	
	运输
	原料及混凝土成品均采用汽车公路运输，厂区外运输可利用现有道路。厂区内粉料采用气力输送管道直接输送至混凝土搅拌机内，砂石采用铲车输送至骨料上料仓处，料斗采用三面封闭，再由输送皮带直接送至混凝土搅拌机内，厂区内道路采用混凝土硬化路面。

	公用工程
	给水
	项目生活、生产用水取用地下水。

	
	排水
	生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏作农肥；罐车清洗废水及设备清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排，厂区降尘水直接蒸发，无废水排放。

	
	供热
	本项目生产不用热，冬季不生产。

	
	供电
	由当地供电局统一供给。

	环保
工程
	废气治理
	筒仓粉尘：粉料筒仓（8个）下部均自带脉冲袋式除尘器，粉尘经脉冲袋式除尘器处理后通过下排气口（混凝土站高度大于15m，排放位置位于混凝土站下部，无需再设置排气筒）高度17m排放，料筒仓8个，共计8个17m高排放口。
搅拌机粉尘：搅拌机位于封闭式搅拌楼内，系统全封闭，废气收集后经4台脉冲布袋除尘器处理后有组织排放，共计2个17m高排放口。
装卸扬尘：洒水降尘。
料棚粉尘：半封闭彩钢棚，洒水降尘。
上料粉尘：洒水降尘。
运输扬尘：洒水降尘。

	
	废水治理
	本项目生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏作农肥，不外排；
罐车清洗废水及设备清洗废水经三级沉淀池（长5m×宽4m×深2m）沉淀处理后回用于生产，不外排；
厂区降尘水直接蒸发，无废水排放；
初期雨水经收集池（长4m×宽4m×深2.5m）收集，收集后回用于生产，不外排。

	
	噪声治理
	选用低噪声设备，采取有效的减振、消声等降噪措施，加强厂区车辆的维护管理。

	
	固体废物处置
	①生活垃圾由环卫部门统一处理
②除尘器收集粉尘回用于生产
③废布袋由专业物资回收单位回收再生处置
④沉淀池沉淀物外售制砖厂、透水砖加工厂作为原料
⑤初期雨水收集池内沉淀污泥外售制砖厂、透水砖加工厂作为原料
⑥化验室废试样收集后外运至再生骨料加工厂加工再生砂石
⑦混凝土类建筑垃圾集中分类堆放后，委托具备合法清运资质的单位，全部运送至当地合规建筑垃圾消纳场规范处置；优先交由建筑垃圾资源化利用单位加工为再生骨料，提升资源化利用水平；
⑧金属类拆除废物统一收集后交由具备资质的再生资源回收单位进行回收资源化利用；
⑨残留生产物料类废物清理出的洁净粉料优先回用于生产工序；无法回用的结块物料按一般工业固体废物管理，委托具备相应处置能力的单位合规处置。

	
	地下水、土壤
	厂区分区防渗，外加剂储罐区、沉淀池、初期雨水收集池按照一般防渗区进行防渗，防渗层的设置要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行；厂区道路、办公室、化验室、堆场等其他区域按照简单防渗区进行防渗，一般地面硬化即可。



3、产品方案
本项目产品为商品混凝土，生产规模为15万m³（折合约36万t/a），产品方案详见下表。
表2-2   本项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	商品混凝土
	m3/a
	15万
	强度等级：C20、C25、C30、C35、C40、C50；坍落度：180±20mm



4、主要构筑物
本项目厂区主要建构筑物详见下表。
表2-3  主要建构筑物一览表
	[bookmark: _Toc477845878][bookmark: _Toc477696676]序号
	构筑物名称
	[bookmark: _Toc477696679][bookmark: _Toc477845881]占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	层数
	备注

	[bookmark: _Toc477696681][bookmark: _Toc477845883]1
	搅拌站作业区
	300
	-
	-
	由搅拌机、搅拌机控制室、筒仓、电子称量系统、物料输送装置等组成

	2
	办公化验区
	360.2
	360.2
	1
	彩钢结构，仅测试产品强度和硬度，不涉及化学药品

	3
	堆场
	1500
	-
	-
	地面硬化，半封闭彩钢棚

	4
	沉淀池
	120
	-
	-
	长5m×宽4m×深2m

	5
	初期雨水收集池
	40
	-
	-
	长4m×宽4m×深2.5m



5、主要设备
根据本项目的生产需求，其主要设备配置详见下表。
表2-4  本项目主要生产设备一览表
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	生产用

	1
	搅拌机
	120型
	2
	台
	产能：168m3/h

	2
	水泥储罐（筒仓）
	100t
	6
	台
	

	3
	粉煤灰储罐（筒仓）
	100t
	2
	台
	

	4
	外加剂储罐
	/
	4
	台
	

	5
	水泥秤
	/
	1
	台
	

	6
	粉煤灰秤
	/
	1
	台
	

	7
	骨料秤
	/
	1
	台
	

	8
	外加剂秤
	/
	1
	台
	

	9
	水秤
	/
	1
	台
	

	10
	集料平皮带输送机
	/
	1
	套
	

	11
	斜皮带输送机 
	/
	1
	套
	

	12
	罐车
	10m3、12m3
	16
	台
	8台10m3、8台12m3

	13
	铲车
	50型、30型
	2
	台
	

	14
	地磅
	/
	1
	台
	

	15
	脉冲袋式除尘器
	/
	12
	套
	粉料筒仓自带，各1台，共8台；每台搅拌机2台，共4台

	化验用

	1
	水泥净浆搅拌机
	NJ-160
	1
	台
	

	2
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-5
	1
	台
	

	3
	水泥胶砂振实台
	ZT-96
	1
	台
	

	4
	水泥胶砂流动度测定仪
	NLD-3
	1
	台
	

	5
	沸煮箱
	FZ-31A
	1
	台
	

	6
	胶砂试模
	40*40*160
	5
	个
	

	7
	抗压夹具
	
	1
	个
	

	8
	雷氏夹测定仪
	LD-50
	1
	台
	

	9
	砂子压碎仪
	
	1
	台
	

	10
	水泥标准稠度仪
	ISO
	1
	台
	

	11
	负压筛析仪
	FYS-150B
	1
	台
	

	12
	水泥留样桶
	
	6
	个
	

	13
	水泥恒温养护箱
	YH-40B
	1
	台
	

	14
	强制式搅拌机
	HJW-60
	1
	台
	

	15
	振动台
	1M
	1
	台
	

	16
	干燥箱
	101-2
	1
	台
	

	17
	砂石筛
	直径300
	1
	套
	

	18
	石子筛
	直径300
	1
	套
	

	19
	针片状规准仪
	
	1
	台
	

	20
	回弹仪
	
	1
	台
	

	21
	压力机
	30吨
	2
	台
	

	22
	数显压力机
	200吨
	1
	台
	

	23
	抗压试模
	150方
	10
	个
	

	24
	电动抗折机
	
	1
	台
	

	25
	石子压碎仪
	
	1
	台
	

	26
	针片状规准仪
	
	1
	套
	

	27
	坍落度桶
	100*200*300
	1
	个
	

	28
	坍落度漏斗
	
	1
	个
	

	29
	坍落度标尺
	
	1
	个
	

	30
	坍落度捣棒
	
	1
	根
	

	31
	容积升
	1-30L
	1
	套
	

	32
	数显压力机
	200吨
	1
	台
	

	33
	抗压试模
	150方
	10
	个
	

	34
	电动抗折机
	
	1
	台
	



6、主要原辅材料
本项目原辅材料主要是砂子、碎石、水泥、粉煤灰及水等，本项目砂石料为标准石料，不需要再进行破碎，原材料及产品的运输方式均采用汽车公路运输，详见下表。
表2-5  本项目主要原辅材料一览表
	序号
	名称
	单位
	数量
	运输方式
	存储
	形态
	来源

	1
	水泥
	t/a
	150000
	汽运（罐车）
	筒仓
	固态
	外购

	2
	粉煤灰
	t/a
	7000
	汽运（罐车）
	筒仓
	固态
	外购

	3
	砂子
	t/a
	84070.311
	汽运
	料场
	固态
	外购

	4
	碎石
	t/a
	96050
	汽运
	料场
	固态
	外购

	5
	水
	t/a
	22500
	--
	--
	液态
	地下水

	6
	外加剂
	t/a
	500
	汽运，包装方式桶装
	储罐
	液态
	外购


外加剂：学名为聚羧酸减水剂（Polycarboxylate Superplasticizer），是一种高性能减水剂，由聚乙烯醇单甲醚和甲基丙烯酸先酯化再和甲基丙烯酸缩合而成的大分子链化合物，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。
7、物料平衡
根据混凝土生产工艺，使用的原料主要是砂子、碎石、水泥、粉煤灰和水，本项目物料平衡详见下表，物料平衡详见下图。
表2-6  本项目物料平衡表
	进料量
	出料量

	原辅材料
	产品
	损失或回用物料

	名称
	数量
	名称
	数量
	类别
	数量

	
	t
	
	t
	
	t

	水泥
	150000
	混凝土
	360000
	收集粉尘（回用物料）
	89.73

	粉煤灰
	7000
	/
	/
	沉淀池沉淀物
	10

	砂子
	84070.311
	/
	/
	无组织粉尘
	16.916

	碎石
	96050
	/
	/
	化验室废试样
	3.399

	外加剂
	500
	/
	/
	有组织粉尘
	0.266

	水
	22500
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/

	小计
	360120.311
	小计
	360000
	小计
	120.311

	360120.311
	360120.311



8、厂区平面布置
厂区生产区范围呈横向分布，从东北到西南为搅拌站作业区、堆料区、办公生活区位于生产区东北侧。厂区配备较为完善的供电、通讯等基础设施，厂区平面布置详见附图3。
9、劳动定员及工作制度
项目劳动定员30人，年生产天数240天，冬季停产；实行单班制，每班作业10h。项目不设置职工食堂，员工统一订餐。
10、土石方量
本项目土方填挖量不大，主要为沉淀池和初期雨水收集池开挖产生的土方，根据其池体设计尺寸，施工过程中挖方量为160m3，临时用地厂区不平，挖方量全部用于厂区地面平整，填方量为160m3，无弃方。土石方工程量平衡详见下表。
表2-7  土石方工程量
	挖方
	填方
	弃方
	备注

	160m3
	160m3
	0
	填方用于厂区地面平整



11、公用工程
本项目用水为职工生活用水及生产用水，生产用水包括混凝土搅拌用水、罐车清洗用水、设备清洗用水、降尘用水。生活用水、生产用水取自地下井水，能够满足本项目用水需求。项目取水许可证正在办理中。
①生活用水
项目职工30人，年生产240天，参照《建筑给排水设计手册》，职工生活用水定额取30L/人·d，核算得生活用水量为0.9m3/d（216m3/a）。职工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.72m3/d（172.8m3/a），排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。
②混凝土搅拌用水
根据《工业用水定额：预拌混凝土及水泥制品》（水节约[2020]290号（4）），预拌混凝土用水定额为0.15m3/m3，本项目商品混凝土产量为15万m3/a，则混凝土搅拌生产过程中用水量为22500m3/a，其中19812m3/a为新鲜水，1684.8m3/a为罐车清洗废水及设备清洗废水，1003.2m3/a来自初期雨水。
③罐车清洗用水
项目混凝土生产规模15万m3/a，运输量平均每天625m3/d，单车一次运输量为10、12m3，每天大约需运输29次，每次均需对运输车辆进行冲洗，车辆冲洗水量大约0.2m3/辆·次，则项目罐车清洗用水约5.8m3/d（1392m3/a）。废水产生量按用水量的90%计，罐车清洗废水产生量约为5.22m3/d（1252.8m3/a）。罐车清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。
④设备清洗用水
搅拌站设备定期清洗，平均每天清洗1次，每次每台搅拌机用水量按1m3计算，项目共2台搅拌机，则项目设备清洗用水约2m3/d（480m3/a）。废水产生量按用水量的90%计，设备清洗废水约1.8m3/d（432m3/a）。设备清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。
⑤堆场降尘用水
料棚进行洒水降尘，对堆场表面进行湿润作用，不形成径流，完全损耗，不产生废水，用水量约5m3/d，则年降尘用水1200m3/a。
⑥装卸降尘用水
本项目装卸过程采取洒水降尘方式，用水量为5m3/d（1200m3/a）。
⑦场地降尘用水
本项目对厂区内场地洒水降尘，日均用水量为2.5m3/d，用水总量为600m3/a。
⑧初期雨水
本项目设置初期雨水经收集池收集初期雨水，收集的雨水全部回用于生产，不外排。本项目为水泥制品制造业，生产区由于输送物料时会泄漏碎石料在地面上，因此在下雨天会产生含悬浮物的初期雨污水。根据《给水排水设计手册（第二版）》（第五册），初期雨水量计算公式前15min初期雨水量，初期雨水排放量计算公式如下：
①暴雨强度估算公式如下：


式中：q—暴雨强度，单位为L/s·ha，其中ha表示公顷；
p—重现期，取1年；
t—地面积水时间与管内流行时间之和，取15。
②初期雨水量按估算公式如下：
[image: 13f2f9eadb2de3db64969fd5d15d30c]
式中：Q—初期雨水排放量，m3；
F—汇水面积，ha；
Ψ—年径流系数，项目所在区域取0.3（综合径流系数）；
T—为收水时间，一般取15min。
由以上公式计算出一次暴雨强度q为199.0L/s·ha，降雨历时15分钟，厂区道路、生产区和原料堆放区降雨量Q为8.36m3/次。根据当地气象数据，年降水时间按120天计算，则初期雨水产生量约为1003.2m3/a。初期雨水经自建雨水沟收集后排入初期雨水池（容积40m3），初期雨水收集后回用于生产，不外排。
本项目水平衡详见图2。
[image: ]
图1  本项目水平衡图（单位：m3/a）
11、供电工程
本项目电源由当地供电局统一供给，能够满足本项目用电需求。
12、供热工程
本项目生产不用热，冬季不生产。
13、项目实施进度
本项目拟动工时间为2026年9月，预计投产时间为2026年10月。

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程简述
本项目为商品混凝土生产加工项目，砂石骨料以及粉料由运输车辆运进厂区，卸入骨料堆放场及储罐内，混凝土搅拌工序均在搅拌楼内进行，粉料筒仓、搅拌机均配套脉冲袋式除尘器，收集生产过程产生的粉尘，有效削减颗粒物排放。
2、工艺流程分析
本项目生产工序主要由物料储存、物料称量输送、搅拌工序、外运等几部分组成，生产工艺如下：
①物料储存
原料砂子、碎石等骨料按照生产需要进行购买，砂子进场粒径为0.15-4.75mm，碎石进场粒径为0.5-1mm、12-23mm，本项目不进行砂石的粉碎，由密闭篷布货车运输到厂区料棚内储存，装卸采用自卸方式，料棚地面硬化、半封闭彩钢棚、洒水降尘；水泥、粉煤灰等粉料分别由专用罐车运输进厂，通过罐车自带的管道以负压吸入料斗，再以压缩空气（正压）通过管道吸入散装粉料仓，整个输送过程在密闭的管道中完成，各粉料下部设除尘器，含尘废气经过除尘后排放，粉尘过滤在仓内；外加剂由专用罐车运输至厂区储存至外加剂储罐。
②物料称量
各物料按照一定比例进行加料，砂子、碎石在料棚内堆存，由车辆装载至斗式料仓，骨料经过计量后由密闭的皮带输送机送入混凝土搅拌机；水泥、粉煤灰等粉料由密闭螺旋输送机输送到粉料秤斗进行计量，利用重力从秤斗进入搅拌机；外加剂由泵从储罐泵至搅拌机；生产搅拌用水采用压力供水，搅拌用水由水秤斗计量后送入搅拌机，项目物料投送过程中粉尘产生量较少。
③搅拌工序
经过计量后各种原料进入搅拌机进行机械式强制搅拌。本项目搅拌楼为全封闭作业，在搅拌机机壳上部用一根通风管与集尘设备连接，产生粉尘通过各自管道进入脉冲袋式除尘器净化后排放，除尘器收集粉尘经收集后回用于本工序，本工序严格控制各原料配料量，以保证混凝土的质量。
④外运
搅拌均匀后的混凝土由搅拌机出料口卸入罐车直接运至道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段用于配套临时工程，不在厂区内储存。
⑤清洁
生产结束后，职工利用水枪等冲洗设施对搅拌设备、罐车等进行冲洗，冲洗后的废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，沉淀池沉淀物定期清掏，全部回用于生产工序。
[image: ]
图2  生产工艺流程及产污节点图
喷淋装置数量及设置节点详见下表。
表2-8 喷淋抑尘装置布设节点及数量表
	产污节点
	喷淋装置数量
	安装位置
	运行方式

	上料口
	2组
	上料口
	连续喷淋

	皮带输送
	2组
	每条皮带末端卸料口
	启停同步喷淋

	装卸作业区
	2组
	装卸点位两侧
	作业时开启

	料棚
	4组
	料棚四周
	定时间歇喷淋



3、化验室
项目化验室主要工作内容为实验样品质量检测，针对产品试件进行抗折强度、抗压强度等一系列的物理性能、耐久性能试验。化验室仅开展物理性能检测，不使用化学试剂，无实验废水产生；检测后废弃试样统一收集，外运至再生骨料加工厂加工再生砂石。
4、产污环节
本项目主要产污环节如下：
①废气
本项目大气污染物主要为搅拌工序、水泥储罐、粉煤灰储罐、料棚、上料、车辆运输等过程排放的粉尘。
②废水
本项目产生的废水主要是生活污水、设备清洗废水、罐车清洗废水。
③固废
本项目产生的固体废物主要是生活垃圾、除尘器收集粉尘、废布袋、沉淀池沉淀物、初期雨水收集池内沉淀污泥、化验室废试样等。
④噪声
本项目噪声源主要是生产线生产设备运行时产生的噪声。
表2-9   运营期主要污染工序一览表
	污染类别
	污染源名称
	产污工序
	主要污染因子

	废水
	生活污水
	生活办公
	COD、BOD5、SS、氨氮

	
	设备清洗废水、罐车清洗废水
	设备清洗、罐车清洗
	SS

	废气
	粉尘
	搅拌工序、水泥筒仓（储罐）、粉煤灰筒仓（储罐）、料棚、上料、车辆运输
	颗粒物

	噪声
	设备噪声
	设备运转
	噪声

	固废
	生活垃圾
	生活办公
	一般固废

	
	除尘器收集粉尘
	废气治理
	一般固废

	
	废布袋
	废气治理
	一般固废

	
	沉淀池沉淀物
	废水治理
	一般固废

	
	初期雨水收集池内沉淀污泥
	废水治理
	一般固废

	
	化验室废试样
	化验室
	一般固废




	与项目有关的原有环境污染问题
	













本项目位于吉林省白山市临江市桦树镇西大川村，占地面积为9859m2，用地性质为林地（全部为桦树镇西大川集体林地）和草地，为临时用地，现状为裸露空地，无植被、无采伐林木，无可剥离表土，无历史遗留环境污染问题。


















三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、空气环境质量现状评价
1.1空气质量达标区判定及基本污染物环境质量现状评价
本项目位于临江市桦树镇西大川村，隶属白山市，根据吉林省生态环境厅公布的《吉林省2025年生态环境状况公报》进行空气质量达标区判定及环境质量现状评价，详见下表。
表3-1  2025年白山市环境空气基本污染物质量现状评价表  单位：μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率（%）
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	22.8
	35
	65.1
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	48
	70
	68.6
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	10
	60
	16.7
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	18
	40
	45.0
	达标

	CO
	年24h平均第95百分位数
	1200
	4000
	30.0
	达标

	O3
	年日最大8h平均第90百分位数
	122
	160
	76.3
	达标



由表3-1可知，2025年白山市空气环境中PM2.5、PM10、SO2和NO2四项主要污染物年均值分别为22.8μg/m3、48μg/m3、10μg/m3和18μg/m3；CO年24h平均第95百分位数为1.2mg/m3；O3年日最大8h平均第90百分位数为122μg/m3。六项指标中PM2.5、PM10、NO2和SO2年均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中年均二级标准的要求；CO年24h平均第95百分位数符合24h平均的二级标准要求；O3年日最大8h平均第90百分位数符合日最大8h平均的二级标准要求，综上白山市环境空气质量属于达标区。
1.2其他污染物环境质量现状
1）监测点位布设
本次环评布设1个环境空气监测点位，监测点布设情况详见下表及附图。
表3-2  其他污染物补充监测点位基本信息表
	序号
	监测点位名称
	监测点位坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	
	
	E
	N
	
	
	
	

	A1
	大西社区
	127.222909°
	41.984428°
	TSP
	连续3d
	东北偏东
	660m



2）监测单位及时间
吉林省世翔环境科技有限公司于2026年6月10日—6月12日连续3d进行现状监测。
3）评价标准
TSP选用《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准。
4）监测结果及评价
环境空气质量现状监测与评价统计结果见下表。
表3-3  环境空气现状质量评价结果统计表
	监测
点位
	污染物
	监测浓度范围mg/m3
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	A1
	TSP
	0.214-0.226
	75.3
	0
	达标



监测结果显示，TSP最大浓度占标率为75.3%，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准限值，区域环境空气质量较好，具有一定环境容量。
2、地表水环境质量现状与评价
区域受纳水体为鸭绿江，《吉林省地表水功能区划》（DB22/388-2004）未规定鸭绿江水质目标。根据吉林省生态环境厅公布的2025年1月-12月《吉林省地表水国控断面水质月报》，葫芦套断面各月水质见下表。
表3-4  2025年鸭绿江河流水质现状状况评价结果
	河流名称
	断面名称
	水质状况
	月份

	鸭绿江
	葫芦套
	Ⅱ类
	1-3、5-12

	
	
	Ⅲ类
	4



根据评价结果可知，2025年鸭绿江-葫芦套断面1-3月、5-12月份水质为Ⅱ类，4月份水质为Ⅲ类，全年水质整体稳定，水质良好。
3、声环境质量现状
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，本项目50m范围内无声环境保护目标，所以本次不进行声环境质量现状评价。
4、地下水环境质量现状
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，原则上不开展地下水环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目厂界外500m范围内无集中式地下水饮用水源、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。本项目运行过程生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥，罐车清洗废水、设备清洗废水经三级沉淀池处理后回用于生产，厂区按照要求进行分区防渗，分区防渗隔断了本项目建构筑物与地下水的联系途径，在确保防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提，几乎不会对区域地下水环境产生影响，本次评价不开展地下水环境质量现状调查。
5、土壤环境现状与评价
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》要求，原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。项目厂区地面全部硬化处理，生产过程中产生的粉尘量较小，均已采取治理措施，废气中污染物浓度较低，无重金属等沉降型污染，所以基本不会通过大气沉降对区域土壤造成影响。本项目厂区按照要求采取分区防渗措施，做好厂内各区域的防渗工作，加强设施运行维护管理，杜绝项目污染物直接进入土壤的可能性，正常运营情况下几乎不会对区域土壤环境产生影响，本次评价不开展土壤环境质量现状调查。
6、生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于产业园区外，用地性质为临时建设用地，本项目用地范围内没有生态环境保护目标，因此不对生态现状进行调查。

	环境
保护
目标
	项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文化区等大气环境保护目标，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界50m范围内无居民、医院、学校等声环境敏感目标；厂界外500m范围内；用地范围内及周边不涉及生态环境保护目标。
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	1、废气
根据《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）的标准适用范围的规定“本标准规定了水泥制品企业（含独立粉磨站）、水泥原料矿山、散装水泥中转站、水泥制品企业及其生产设施的大气污染物排放限值、监测和监督管理要求。”本项目是商品混凝土搅拌生产行业，属于水泥制品企业。
项目有组织排放口处颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表1新建企业大气污染物排放限值；厂界无组织颗粒物浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值，详见下表。
表3-5  《水泥工业大气污染物排放标准》
	污染物排放形式
	污染物名称
	限值含义
	标准值
	备注

	除尘器排气筒
	颗粒物
	/
	20mg/m3
	水泥仓及其他通风生产设备”颗粒物的浓度限值

	无组织排放
	颗粒物
	监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度值的差值
	0.5mg/m3
	厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点



2、噪声
施工期间噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。
本项目位于临江市桦树镇西大川村，用地性质为临时用地，项目厂界东北侧为临江市长白山生态产业园（工业类园区），东南侧为预制梁场预留场地，周边存在工业活动，500m范围内无声环境敏感目标。由于项目所在区域无声环境功能区划文件，因此根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），项目所在区域属于工业用地与居住、商业等混合区，划定为2类声环境功能区。本项目运营期排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。本项目为季节性生产，仅昼间生产加工，夜间不生产。详见下表。
表3-6  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	类别
	标准值
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	2类
	60
	50
	GB12348-2008



3、废水
本项目生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏作农肥；罐车清洗废水及设备清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排，厂区降尘水直接蒸发，无废水排放。
4、固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。

	总量
控制
指标
	根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》（2022年5月10日），“根据复函，对建设项目污染物排放总量审核实施分类管理，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式”。
（1）执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。
（2）执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。
（3）执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017），“主要排放口是指水泥窑及窑尾余热利用系统烟囱(窑尾烟囱)、冷却机烟囱窑头烟囱)，其余废气排放口均为一般排放口。”。因此本项目8个筒仓排气口（水泥筒仓DA001-DA006、粉煤灰筒仓DA007-DA008）、2个搅拌废气排放口（DA009-DA010）均为一般排放口。
实施总量审核管理的主要污染物包括：大气主要污染物是指挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)、二氧化硫(S02)、烟尘，水主要污染物是指化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)。
本项目不涉及主要排放口，属于执行其他行业排放管理的建设项目。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。
本项目生产废水全部回用，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏作农肥，无废水外排。不涉及氨氨及COD的总量控制指标。
本项目生产不用热，冬季不生产，不产生烟尘、SO2、NOx等。本项目运营期所产生的废气主要为颗粒物，经计算分析，本项目运营期废气排放量为颗粒物17.182t/a。




















四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	一般来说，施工期环境影响是暂时的，随着工程的竣工，施工期环境影响都可以消除或缓解。但施工期某些环境影响因素表现的比较明显，还必须采取减缓措施以尽可能地减少或消除这些影响。
1、环境空气保护措施
本项目施工期对大气的影响主要是施工过程中产生的扬尘及施工机械、车辆排放的废气。施工扬尘主要来自：一是施工机械工作时产生的扬尘；二是施工物料堆放产生的扬尘；三是载货车辆运输过程产生的道路扬尘等。施工废气主要来自施工机械设备排放的废气和运输车辆尾气。
针对施工期可能造成的环境空气污染，应采取如下措施：
①粉状、散装物料运输车辆必须加盖苫布，场内堆存物料适时洒水增湿，抑制扬尘产生。
②运输车辆经过居民区时限速行驶，并在运输高峰期配备洒水车洒水除尘，以防止灰尘过大对大气的污染；施工现场应配洒水车，在干旱多风天气向施工现场洒水降尘，以保护环境空气质量。
③加强往返于施工区车辆的管理和维修，施工机械完好率要求在90%以上，使用有害物质量少的优质燃料，以减少尾气排放污染大气；对于尾气排放不达标的机械车辆，不许进入施工区施工。
经上述措施处理后，施工期废气对周围环境空气影响不大，措施可行。
2、地表水保护措施
本工程施工过程中主要废水包括施工废水和施工人员生活污水。
施工废水主要为洗车轮胎产生的废水。根据类比，预计本工程施工废水排放量为1.0m3/d。根据本工程施工特点，就近在施工地点布设沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，沉淀后的废水全部回用于施工过程，保证不外排，对地表水环境影响较小。
施工期生活污水水质较为简单，排入动防渗旱厕内，定期清掏作农肥；另外应加强施工期间对施工人员的管理，减少生活污水随意排放而导致污水随降雨等因素进入周围地表水体。
综上，本工程施工过程产生的废水在采取上述相应环境保护措施治理后，对周围水环境影响较小，措施可行。
3、声环境保护措施
施工期间，运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机等都是主要的噪声源，根据有关资料，这些机械设备运行时的噪声值如表。
表4-1   施工机械设备噪声值
	序号
	设备名称
	声级dB（A）
	序号
	设备名称
	声级dB（A）

	1
	挖掘机
	110
	6
	空压机
	105

	2
	推土机
	100
	7
	电钻
	85

	3
	夯土机
	100
	8
	电锤
	85

	4
	卡车
	85
	9
	手工钻
	90

	5
	电锯
	95
	10
	无齿钻
	90



在施工过程中，这些施工机械又往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，声级值将更高，辐射范围也更大。
施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行评价。
施工机械噪声主要属中低频噪声，预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：


式中：Leq—不同距离处的等效声级，dB(A)；
LWA—噪声源声功率，dB(A)；
r—不同距离，m；
r0—距声源1m处，m；
Ae—环境因子（取0）。
各施工阶段主要噪声源在不同距离处的平均等效声级见表。
表4-2  施工各阶段噪声在不同距离的平均等效声级 单位：dB（A）
	序号
	施工阶段
	声功
率级
	距声源距离

	
	
	
	场地边界
	100m
	200m
	300m
	500m

	1
	土石方阶段
	100-110
	70-80
	60-70
	54-64
	50-60
	46-56

	2
	结构阶段
	95-105
	65-75
	55-65
	49-59
	45-55
	41-51



从上表可以看出，在施工场地边界处，土石方阶段及结构阶段昼间噪声均不符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，各阶段夜间噪声不满足标准要求。尤其是土石方阶段，由于挖掘机噪声很大，致使周围环境噪声严重超标。故施工单位必须对噪声源采取一定的防治措施，严禁挖掘机等高噪声设备在夜间施工。
建议在施工期间采取以下相应措施：
①合理安排施工计划和施工时间。禁止夜间（22:00-6:00）施工，同时避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用；
②施工设备尽量采用先进低噪声设备，定期保养、维护，减少对环境敏感点的影响程度；
③建筑材料运输、装卸过程中在居民区和敏感点附近车速要降至20km/h，并禁止鸣笛；
④施工场地应保持道路通畅，控制运输车辆的车速，减少车辆鸣笛产生的噪声对环境的影响。
经上述处理措施后，施工期噪声对周围环境影响较小，措施可行。
4、固体废物污染防治措施
施工期的固体废物为施工中的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和沉淀池沉淀物。
本工程施工期间固体废物主要来源于工程进入施工阶段产生的一定量的建筑垃圾，主要为边角余料的建材、废弃包装物等废物，建筑垃圾应及时清运，可回收利用的回收利用，不可回用的建筑垃圾清运至合规建筑垃圾消纳场处置；针对施工过程中施工场地人员产生的生活垃圾，施工现场应设置专门生活垃圾箱，生活垃圾分类收集、存储，定期交由环卫部门统一清运，避免随意抛弃；沉淀池沉淀物捞出沥干晾晒后外售制砖厂、透水砖加工厂作为原料。
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	1、大气环境
1.1产排污分析
水泥、粉煤灰筒仓粉尘、搅拌机粉尘废气污染物核算依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，2021年6月）中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造），具体产排污系数表详见下表。
表4-3 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）产排污系数表
	工段
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	系数单位
	产污系数
	末端治理名称
	末端治理技术效率（%）

	物料输送
	混凝土制品
	水泥
、砂子、
石子等
	物料输送储存
	所有规模
	废气
	颗粒物
	千克/吨产品
	0.12
	袋式除尘
	99.7

	
	
	
	
	
	
	废气量
	标立方米/吨-产品
	22
	/
	/

	物料搅拌
	
	
	物料混合搅拌
	
	废气
	颗粒物
	千克/吨产品
	0.13
	袋式除尘
	99.7

	
	
	
	
	
	
	废气量
	标立方米/吨-产品
	25
	/
	/


（1）筒仓粉尘
本项目商品混凝土生产线设6个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓。水泥、粉煤灰由专用的罐车运至站内，用气泵打入筒仓，由于受气流冲击，筒仓中的水泥、粉煤灰可从仓底部气孔排至大气中，工序生产时间每天约7.5h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造行业产污系数，混凝土制品物料输送储存过程颗粒物产生系数为0.12kg/t-产品，本项目年产商品混凝土15万m³（折合约36万t/a），则粉料筒仓总粉尘产生量43.2t/a。根据原料用量比例确定水泥筒仓粉尘产生量为41.16t/a，粉煤灰筒仓粉尘产生量为2.08t/a。项目粉料筒仓下部均自带脉冲袋式除尘器，下部设置排气口（混凝土站高度大于15m，排放位置位于混凝土站下部，无需再设置排气筒），除尘效率按99.7%计，经计算，6个水泥筒仓和2个粉煤灰废气量为7.92×106m3/a，则6个水泥筒仓粉尘排放量为0.12t/a、排放速率为0.069kg/h、排放浓度为15.59mg/m3，排放口数量为6个，排放口高度为17m；2个粉煤灰筒仓粉尘排放量为0.006t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.79mg/m3，排放口数量为2个，排放口高度为17m，均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1新建企业大气污染物排放限值。
（2）搅拌机粉尘
本项目搅拌机集料采用密闭皮带输送机，搅拌机粉尘主要为物料混合搅拌产生的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造行业产污系数，混凝土制品物料混合搅拌过程颗粒物产生系数为0.13kg/t-产品，本项目商品混凝土产量为360000t/a，则物料混合搅拌粉尘产生量为46.8t/a，项目2台搅拌机，单台搅拌机粉尘产生量为23.4t/a。项目搅拌机下部均自带脉冲袋式除尘器，下部设置排气口（搅拌机高度大于15m，排放位置位于搅拌机下部，无需再设置排气筒），除尘效率按99.7%计，经计算，搅拌楼废气量为9×106m3/a，则2个搅拌机粉尘排放量为0.14t/a，排放速率为0.073kg/h，排放浓度为15.56mg/m3，排放口数量为2个，排放口高度为17m，均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1新建企业大气污染物排放限值。
（3）料棚装卸及堆存粉尘
本项目商品混凝土用料砂子、碎石由自卸汽车运至厂区料棚内堆存，堆场会产生装卸及堆存扬尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，料棚堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
[image: ]
式中：P—颗粒物产生量，t/a；
ZCy—装卸扬尘产生量，t/a；
FCy—风蚀扬尘产生量，t/a；
Nc—年物料运载车次，车；
D—单车平均运载量，t/车；
（a/b）—装卸扬尘概化系数，kg/t，a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；
Ef—风蚀扬尘概化系数，kg/m2；
S—堆场占地面积，m2。
①物料装卸扬尘
本项目每年砂子、碎石的使用量共计180120.311t，每辆卡车单次卸料量为30t，年物料运载车次为6004次，根据系数手册查表，吉林省风速概化系数a为0.0013，物料类型参照各种石灰石产品，查得物料含水率概化系数为0.0017，风蚀扬尘概化系数3.6062kg/m2，计算得装卸扬尘产生量为148.54t/a。
②料棚粉尘
料棚占地面积1500m2，物料类型参照各种石灰石产品，查得风蚀扬尘概化系数Ef为3.6062，计算得风蚀扬尘产生量为10.82t/a。
综上，骨料装卸和堆存环节无组织粉尘产生量为159.36t/a。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，颗粒物排放量核算公式如下：
[image: ]
式中：P—颗粒物产生量，t/a；
Uc—颗粒物排放量，t/a；
Cm—颗粒物控制措施控制效率，%；
Tm—堆场类型控制效率，%。
本厂区中料棚采取半封闭彩钢棚和洒水降尘控制措施，根据固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册附录，洒水控制效率为74%，彩钢棚覆盖效率为60%，核算得到颗粒物无组织排放量为16.57t/a。
（4）上料粉尘
本项目砂子、碎石原料采用铲车输送至皮带输送机进料口，利用输送皮带送至搅拌楼，皮带输送机封闭运输，在砂子、碎石原料投入过程中会产生一定量的粉尘，由于粉尘颗粒自身具有重力作用，绝大多数会沉降下来，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂送料工序逸散尘排放因子，砂和砾石送料逸散尘排放因子为0.0006kg/t（进料），骨料进料量约为180120.311t/a，则骨料上料粉尘产生量为0.11t/a，项目拟在上料过程中采取半封闭、洒水降尘措施以降低上料粉尘的产生，抑尘效率按80%计，则上料粉尘排放量为0.022t/a。
（5）车辆运输扬尘
车辆在行驶过程中产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123·（V/5）·（W/6.8）0.65·（P/0.05）0.72
式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆；
V：汽车速度，km/h；
W：汽车载重量，吨；
P：道路表面粉尘量，kg/m3。
本项目车辆在厂区内部行驶距离按100m计，平均每天发车空、重载各47车次；空车重约5t，重载车重约35t。以速度10km/h行驶，企业内部道路已硬化处理，建设单位在运营期设置一台洒水车，定期对厂区内地面进行洒水降尘，以减少道路扬尘。基于这种情况，道路表面粉尘量以0.01kg/m3计，则项目汽车动力起尘量为0.324t/a。
本项目废气产排放情况详见下表。












表4-4   本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	工序
	废气量m3/a
	烟囱高度m/内径m
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	风机风量m3/a
	污染物排放
	排放
标准mg/m3
	排放时间（h）

	
	
	
	
	核算
方法
	浓度mg/m3
	产生量t/a
	速率kg/h
	工艺
	效率%
	
	核算方法
	浓度mg/m3
	排放量t/a
	速率kg/h
	
	

	水泥筒仓1粉尘
	9.9×105
	17/0.3
	颗粒物
	产排污系数法
	866.2
	6.86
	3.81
	筒仓自带脉冲袋式除尘器+底部排气口
	99.7
	9.9×105
	产排污系数法
	2.6
	0.02
	0.011
	20
	1800

	水泥筒仓2粉尘
	9.9×105
	17/0.3
	
	
	866.2
	6.86
	3.81
	筒仓自带脉冲袋式除尘器+底部排气口
	99.7
	9.9×105
	
	2.6
	0.02
	0.011
	
	

	水泥筒仓3粉尘
	9.9×105
	17/0.3
	
	
	866.2
	6.86
	3.81
	筒仓自带脉冲袋式除尘器+底部排气口
	99.7
	9.9×105
	
	2.6
	0.02
	0.011
	
	

	水泥筒仓4粉尘
	9.9×105
	17/0.3
	
	
	866.2
	6.86
	3.81
	筒仓自带脉冲袋式除尘器+底部排气口
	99.7
	9.9×105
	
	2.6
	0.02
	0.011
	
	

	水泥筒仓5粉尘
	9.9×105
	17/0.3
	
	
	866.2
	6.86
	3.81
	筒仓自带脉冲袋式除尘器+底部排气口
	99.7
	9.9×105
	
	2.6
	0.02
	0.011
	
	

	水泥筒仓6粉尘
	9.9×105
	17/0.3
	
	
	866.2
	6.86
	3.81
	筒仓自带脉冲袋式除尘器+底部排气口
	99.7
	9.9×105
	
	2.6
	0.02
	0.011
	
	

	粉煤灰筒仓1粉尘
	9.9×105
	17/0.3
	
	
	131.3.
	1.04
	0.6
	筒仓自带脉冲袋式除尘器+底部排气口
	99.7
	9.9×105
	
	0.39
	0.003
	0.0015
	
	

	粉煤灰筒仓2粉尘
	9.9×105
	17/0.3
	
	
	131.3
	1.04
	0.6
	筒仓自带脉冲袋式除尘器+底部排气口
	99.7
	9.9×105
	
	0.39
	0.003
	0.0015
	
	

	搅拌机1粉尘
	9.0×106
	17/0.3
	
	
	2600
	23.4
	12.18
	脉冲袋式除尘器
	99.7
	9.0×106
	
	7.78
	0.07
	0.037
	20
	1920

	搅拌机2粉尘
	9.0×106
	17/0.3
	
	
	2600
	23.4
	12.18
	脉冲袋式除尘器
	99.7
	9.0×106
	
	7.78
	0.07
	0.037
	
	

	料棚装卸及堆存粉尘
	--
	--
	
	
	--
	159.36
	66.4
	半封闭彩钢棚、洒水降尘
	60+74
	--
	
	--
	16.57
	6.9
	0.5
	2400

	上料粉尘
	--
	--
	
	经验公式法
	--
	0.11
	0.046
	半封闭+洒水降尘
	80
	--
	经验公式法
	--
	0.022
	0.009
	
	

	车辆运输扬尘
	--
	--
	
	
	--
	0.324
	0.14
	洒水降尘
	--
	--
	
	--
	0.324
	0.14
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	249.834
	
	
	
	
	
	
	17.182
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	1.2废气治理措施及可行性
[bookmark: _Hlk132272020]项目筒仓粉尘采用脉冲袋式除尘器进行处理，粉料储罐下方共设置了8套集气装置及除尘器，除尘器的处理效率为99.7%。
搅拌机粉尘采用脉冲袋式除尘器进行处理，单台搅拌机设置2台脉冲袋式除尘器，项目共2台搅拌机，共设置4台脉冲袋式除尘器，除尘效率为99.7%。
参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017）、《污染物源强核算技术指南 水泥工业》（HJ 886-2018），袋式除尘器为水泥行业颗粒物治理主流可行技术。物料搅拌处理、输送、装卸、储存过程应当封闭，对块石、粘湿物料、浆料以及车船装卸料过程也可采取其他有效抑尘措施，控制颗粒物无组织排放。
本项目筒仓粉尘、搅拌机粉尘采用脉冲袋式除尘器处理，料棚采取半封闭彩钢棚、洒水降尘的处理方式减少无组织粉尘排放；上料、装卸、运输过程中产生的粉尘均采取洒水降尘的处理方式减少无组织粉尘排放，满足工业废气污染防治可行技术要求。
皮带输送过程污染控制措施：
本项目共2条皮带输送机（单条15m），全线皮带机机架设置半密闭彩钢围挡，仅底部留检修通道；
①每条皮带进料端：密闭，无外逸粉尘；
②每条皮带输送中段：半密闭围挡阻断侧向扬尘；
③每条皮带卸料端：单独设置水喷淋装置+局部集尘围挡，物料下落区保持湿润，杜绝起尘；
④皮带机每日停机后清理粘附物料，防止风干后二次起尘。
采取上述治理措施后，项目废气均能实现达标排放，基本不会改变区域的环境质量，对环境影响较小，项目污染治理措施可行。
正常工况下，本项目废气均能达标排放，将对周围环境影响降至最低，为了保护项目厂区周围大气环境不受本项目粉尘的污染影响，本次评价建议建设单位要加强对粉尘治理设施的管理和维护，一旦发现粉尘治理设施发生故障而无法正常运行时，要及时停止生产，待故障解除后，方可恢复生产。
脉冲袋式除尘器原理：除尘器正常工作时，含尘气体由风口进入灰斗，一部分较粗的尘粒由于惯性碰撞和自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘目的。由于其效率高、性能稳定、密闭性能好、清灰效果好、维修管理方便、操作简单，而获得越来越广泛的应用。
1.3废气达标排放及环境影响分析
项目商品混凝土生产线6个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓中的颗粒物均经筒仓下部自带脉冲袋式除尘器处理，下部设置排气口，排放高度17m，其颗粒物的排放浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1新建企业大气污染物排放限值。
项目搅拌机下部均自带脉冲袋式除尘器，下部设置排气口（搅拌机高度大于15m，排放位置位于搅拌机下部，无需再设置排气筒），排放口高度为17m，其颗粒物的排放浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1新建企业大气污染物排放限值。
料棚为半封闭彩钢棚、装卸及堆存粉尘采取洒水降尘措施、上料粉尘采取半封闭和洒水降尘措施、车辆运输扬尘采取洒水降尘措施，厂界无组织颗粒物浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值。
距离本项目最近的敏感点为项目东侧约540m的西大川村居民，废气经措施治理后，再通过大气稀释扩散后对其影响不大。项目废气污染物可以实现达标排放，且排放量较少，对周围大气环境影响较小，在可接受范围之内。
1.4非正常工况污染物排放情况
[bookmark: OLE_LINK113]项目废气非正常排放主要发生的工况为废气处理系统处理效率下降。本次评价考虑的非正常排放为脉冲袋式除尘器故障失效，环保设施的处理效率为0的情况，假设发生故障时，1套搅拌设备、2个水泥筒仓、1个粉煤灰筒仓脉冲袋式除尘器故障，废气非正常排放情况见下表。
表4-5  非正常工况下废气污染物排放情况
	工序
	污染物
	非正常排放原因
	非正常排放速率（kg/h）
	排放量（kg）
	单次持续时间/h
	年平均发生频次/次

	水泥筒仓1粉尘
	颗粒物
	脉冲袋式除尘器故障
	3.81
	7.62
	2
	1

	水泥筒仓2粉尘
	
	
	3.81
	7.62
	2
	1

	粉煤灰筒仓1粉尘
	
	
	0.6
	1.2
	2
	1

	搅拌机粉尘
	
	
	12.18
	24.36
	2
	1


项目废气非正常排放情况下应停产检查环保设施情况，待废气处理装置检修正常后恢复生产。
1.5排放口设置及监测要求
①排放口设置情况
本项目排放口基本情况详见下表。
表4-6  排放口基本情况表
	编号
	名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	高度
	内径
	温度
	类型

	
	
	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	

	DA001
	水泥筒仓1
	颗粒物
	127.214984
	41.984886
	17m
	0.3m
	25℃
	一般排放口

	DA002
	水泥筒仓2
	颗粒物
	127.214759
	41.985043
	17m
	0.3m
	25℃
	

	DA003
	水泥筒仓3
	颗粒物
	127.214901
	41.984927
	17m
	0.3m
	25℃
	

	DA004
	水泥筒仓4
	颗粒物
	127.214976
	41.984908
	17m
	0.3m
	25℃
	

	DA005
	水泥筒仓5
	颗粒物
	127.214966
	41.984882
	17m
	0.3m
	25℃
	

	DA006
	水泥筒仓6
	颗粒物
	127.215066
	41.984794
	17m
	0.3m
	25℃
	

	DA007
	粉煤灰筒仓1
	颗粒物
	127.215019
	41.984845
	17m
	0.3m
	25℃
	

	DA008
	粉煤灰筒仓2
	颗粒物
	127.215015
	41.984802
	17m
	0.3m
	25℃
	

	DA009
	搅拌机1
	颗粒物
	127.214754
	41.984367
	17m
	0.3m
	25℃
	

	DA010
	搅拌机2
	颗粒物
	127.214942
	41.984914
	17m
	0.3m
	25℃
	



②废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）制定本项目废气监测方案，详见下表。
表4-7  项目废气监测计划
	序号
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	1
	各粉料筒仓（水泥、粉煤灰）除尘器排气筒（DA001-DA008）、搅拌机排放口（DA009-DA010）
	颗粒物
	1次/2年
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表1和表3

	2
	厂界外20m处上风向设1个参照点，下风向10m设3个监控点
	颗粒物
	1次/季度
	



2、废水环境影响分析
2.1产排污分析
（1）生活污水
项目职工30人，年生产240天，根据《建筑给排水设计手册》可知，生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.9m3/d（216m3/a）。职工生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.72m3/d（172.8m3/a），排入防渗旱厕，定期清掏作农肥。
参照《给水排水设计手册》中生活污水主要污染物浓度。经调查，生活污水中主要污染物COD、BOD5、氨氮、SS的产生浓度分别为：280mg/L、150mg/L、30mg/L、200mg/L。
表4-8  项目生活污水产生情况一览表
	项目
	污水排放量（t/a）
	污染物产生浓度（mg/L）
	污染物产生量（t/a）

	
	
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮

	生活污水
	172.8
	280
	150
	200
	30
	0.048
	0.026
	0.035
	0.005



（2）罐车清洗废水
项目混凝土生产规模15万m3/a，运输量平均每天625m3/d，单车一次运输量为10、12m3，每天大约需运输29次，每次均需对运输车辆进行冲洗，车辆冲洗水量大约0.2m3/辆·次，则项目罐车清洗用水约5.8m3/d（1392m3/a）。废水产生量按用水量的90%计，罐车清洗废水产生量约为5.22m3/d（1252.8m3/a）。罐车清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。
（3）设备清洗废水
搅拌站设备定期清洗，平均每天清洗1次，每次每台搅拌机用水量按1m3计算，项目共2台搅拌机，则项目设备清洗用水约2m3/d（480m3/a）。废水产生量按用水量的90%计，设备清洗废水约1.8m3/d（432m3/a）。设备清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排。
2.2污染防治措施及可行性
（一）治理措施
项目设置1座三级沉淀池，单池尺寸5m×4m×2m，单池容积40m³，总容积120m³。采取一般防渗措施，防渗满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。
三级沉淀池工作原理：沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向上流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。废水流入沉淀池，第一级沉淀做污水的初次沉淀，将大颗粒的物质通过重力沉降沉淀下来，经沉淀后，打开封堵，经过通水沟槽排放清水到二级沉淀池。第二级沉淀用来进一步的沉淀，去除相对较小的颗粒物，带沉淀完全后，经水沟将清水排放至三级沉淀池。第三级沉淀池是临时存放经过处理的清水。根据废渣的沉积量不定期安排专人清理回用于生产。
（二）废水污染治理措施可行技术分析
混凝土搅拌站项目没有专项的污染防治可行技术指南和排污许可技术规范。经查阅资料可知：混凝土搅拌站等水泥制品行业废水处理措施普遍采用三级沉淀池处理废水后回用于生产。本项目罐车清洗废水、设备清洗废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。罐车清洗废水、设备清洗废水产生量为7.02m3/d，沉淀池容积为120m3，容量满足要求，防渗要求满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。本项目生产过程中废水经沉淀处理后可用于混凝土搅拌过程，不向环境中排放，故本项目废水治理措施可行。
（三）废水回用于生产的可行性分析
本项目生产废水主要为罐车储罐内部清洗废水、搅拌设备内部清洗废水，清洗作业仅去除设备内壁附着的混凝土残料、砂石粉料，全过程无机油、润滑油等油类污染物混入，废水组分单一，主要污染物为悬浮砂石、水泥细颗粒，特征污染指标为悬浮物（SS），无其他有毒有害污染因子。
1、水质数据来源说明
本项目清洗废水SS浓度数据来源于同类预拌混凝土生产企业现状监测类比数据：设备及罐车清洗原水SS浓度区间为1000～1500mg/L；废水经项目配套三级沉淀池静置沉淀处理，澄清静置时长约48h，可充分实现固液分离，沉淀后上清液SS类比稳定浓度约为400mg/L，数据符合混凝土行业清洗废水治理后常规水质水平，取值合理、具有行业代表性。
2、依据《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）水质符合性论证
本项目沉淀处理后的上清液全部回用于混凝土搅拌生产工序，作为拌合用水回用，本次对照JGJ 63-2006中钢筋混凝土拌合用水全部控制指标，开展水质符合性及产品质量影响论证，具体如下：
（1）不溶物（SS核心控制指标）：标准限值要求钢筋混凝土拌合用水不溶物≤2000mg/L。本项目回用废水沉淀后SS浓度约400mg/L，远低于规范限值，水中悬浮颗粒为水泥、砂石原生原料细颗粒，与混凝土生产原料组分完全一致，无外来杂质，不会对混凝土配比、和易性、密实度产生不利影响。
（2）pH值：标准要求钢筋混凝土拌合用水pH≥4.5。本项目废水源自混凝土清洗废水，水质呈弱碱性，符合拌合用水pH控制要求，不会影响水泥正常水化、凝结硬化过程。
（3）氯离子含量：标准限值要求钢筋混凝土拌合用水氯离子≤1000mg/L（设计年限100年结构≤500mg/L）。项目废水无外源氯离子输入，仅为混凝土原料溶出本底含量，远低于规范限值，不会造成钢筋锈蚀，可保障混凝土结构耐久性。
（4）硫酸盐含量：标准限值要求钢筋混凝土拌合用水硫酸盐≤2000mg/L。项目废水无外源硫酸盐污染，本底含量满足规范要求，可避免混凝土发生硫酸盐侵蚀、膨胀开裂问题。
（5）可溶物、碱含量：项目废水可溶物、碱含量均为水泥、砂石天然本底组分，无外加污染，满足JGJ 63-2006限值要求；且项目采用非碱活性骨料，根据规范要求，可豁免碱含量专项管控风险。
同时，根据规范要求，设备洗刷回用废水经沉淀处理后，可用于常规钢筋、素混凝土拌合生产，仅限制不得用于预应力混凝土、装饰混凝土及碱活性骨料混凝土，本项目生产产品均为普通商用混凝土，不涉及受限品类，回用工况符合规范适用条件。
3、水质对混凝土产品质量的影响分析
回用废水经三级沉淀后，高浓度悬浮颗粒物已基本去除，剩余微量细颗粒为混凝土原生原料，掺入拌合体系后可等效替代部分粉料，不会改变混凝土配合比设计，不会影响水泥凝结时间、胶砂强度、密实度及耐久性指标。结合规范要求，项目回用水水质可满足常规混凝土拌合生产要求，无质量超标风险、无产品质量隐患。
4、配套保障及补充管控措施
为进一步保障回用水质稳定、杜绝波动风险，项目配套落实常态化管控措施：①沉淀池定期清淤，每季度清理底部沉积泥沙，保障沉淀处理效率；②按照JGJ 63-2006检验规则，每3个月对回用水水质开展一次全指标检测，重点监测不溶物、氯离子、pH、硫酸盐等核心指标，留存检测台账；③回用废水与新鲜自来水搭配拌合使用，不单独高比例回用，进一步稳定混凝土生产质量；④严格执行规范要求，回用水不用于预应力、装饰类混凝土生产。
5、回用可行性结论
综上，本项目罐车及设备清洗废水经三级沉淀池48h静置沉淀后，水质各项指标均满足《混凝土用水标准》（JGJ 63-2006）钢筋混凝土拌合用水要求，水质稳定、无超标风险，对混凝土产品质量无不利影响，废水回用方案技术合理、可行，可实现生产废水全部循环利用、不外排。
3、声环境
3.1噪声源强
本项目产噪设备主要为搅拌站的生产设备、运输车辆、化验设备等点声源，其噪声源强约为60-85dB（A）之间。项目优先选用低噪声设备，同时对高噪设备配套减振底座、消声器等降噪设施。项目噪声源情况详见下表。
表4-9  本项目噪声设备源及噪声值一览表
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	降噪后
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	声功率计/dB（A）
	
	声功率计/dB（A）
	

	1
	生产厂区
	搅拌楼
	-0.98
	20.77
	1
	80-85
	选择低噪设备、基础减振、建筑隔声
	65
	10h

	2
	
	罐车
	8.5
	16.5
	1
	80-85
	
	65
	

	3
	
	铲车
	4.71
	20.77
	1
	80-85
	
	65
	

	4
	
	集料平皮带输送机
	-10
	18.4
	1
	75-80
	
	60
	

	5
	
	斜皮带输送机
	-8
	16.2
	1
	75-80
	
	60
	

	6
	
	给料机
	-9.13
	11.59
	1
	75-80
	
	60
	

	7
	
	水泥净浆搅拌机
	-4.15
	5.68
	1
	80-85
	
	65
	

	8
	
	水泥胶砂搅拌机
	-2.87
	1.04
	1
	80-85
	
	65
	

	9
	
	强制式搅拌机
	-17.59
	5.61
	1
	80-85
	
	65
	

	10
	
	压力机
	5.47
	1.74
	1
	80-85
	
	65
	

	11
	
	数显压力机
	-22.73
	11.11
	1
	80-85
	
	65
	

	12
	
	电动抗折机
	-5.72
	-8.51
	1
	80-85
	
	65
	

	13
	
	水泥胶砂振实台
	-4.18
	5.96
	1
	80-85
	
	65
	

	14
	
	电动抗折机
	-4.85
	6.83
	1
	80-85
	
	65
	



3.2主要噪声控制措施
[bookmark: _Hlk132272084]厂区拟采取如下噪声污染防治措施：
（1）选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择了先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声；
（2）消声、减振：对产噪较大的生产设备安装消声装置、减振垫等，实验设备位于室内，采取建筑隔声措施，进一步降低噪声源强；
（3）加强设备维护：加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；
（4）车辆进出口通道设置禁鸣标志，禁止进出车辆鸣笛，防止汽车运行产生的噪声对周围敏感区产生影响。通过加强车辆管理措施，汽车噪声可以达标。
3.3厂界达标情况分析
（1）预测模式
根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评釆用石家庄环安科技有限公司研发的环安噪声环境影响评价系统。该系统计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。预测项目运营期厂界噪声预测值及环境保护目标预测值，评价其超标和达标情况。
①室内源等效室外源计算公式
本次按照声源所在室内声场为近似扩散声场计算：


式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
②室外声源计算公式
在只考虑几何发散衰减计算公式：


式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
③噪声贡献值
室外多声源在预测点产生的贡献值计算公式：


式中：Leqg—在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
LAj—j声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T—用于计算等效声级的时间，s；
ti—在T时间段内i声源工作时间，s；
tj—在T时间段内j声源工作时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
④噪声预测值


式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
（2）预测结果及评价
根据上述预测模式，项目对各厂界的噪声贡献值详见下表和图。
[image: ]
图4-1  噪声等值线图
厂界噪声预测结果详见下表。
4-10  厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A）
	预测点
	时段
	贡献值
	最大贡献值
	标准值（昼间）
	结论

	东北侧厂界
	昼间
	48.94-52.8
	52.8
	60
	达标

	西南侧厂界
	昼间
	43.4-44.8
	44.8
	60
	达标

	东南侧厂界
	昼间
	43.44-51.91
	51.91
	60
	达标

	西北侧厂界
	昼间
	43.82-52.17
	52.17
	60
	达标



根据预测结果可知，运行期厂界四周昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。
3.4监测计划
参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）中的相关内容进行监测，监测计划详见下表。
表4-11  噪声监测计划
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	厂界四周
	等效连续A声级
	每季度一次，昼间监测1次。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准



4、固体废物
4.1固体废物产生情况
本项目产生的固体废物主要是生活垃圾、除尘器收集粉尘、废布袋、沉淀池沉淀物、初期雨水收集池内沉淀污泥、化验室废试样及拆除产生的混凝土类建筑垃圾、金属类拆除废物、残留生产物料类废物。机械设备及车辆维修、保养委外进行，产生的废机油、含油抹布由维修公司收集，厂区内不存放废机油、含油抹布等危险废物，不设置危废暂存间。
①生活垃圾
项目劳动定员30人，项目的员工生活垃圾产生量人均0.5kg/d计，生产天数240天，生活垃圾产生量约3.6t/a，收集后交由环卫部门统一处理。
②除尘器收集粉尘
筒仓除尘器和搅拌机除尘器收集的粉尘的量约为89.73t/a，其成分与项目原材料成分一致，可作为粉状及块状材料回用于生产。
③废布袋
本项目脉冲袋式除尘器的布袋逐步磨损后需要定期更换，每一年更换一次，产生量约为0.03t/a，收集后由专业物资回收单位回收再生处置。
④沉淀池沉淀物
项目厂区设置1座三级沉淀池。沉淀池沉淀物的主要成分为原料砂石料、水泥等，为一般固体废物，沉淀池沉淀物含水率约为90%，定期清掏，捞出沥干后外售制砖厂、透水砖加工厂作为原料。沥干后的沉淀物产生量约为10t/a，全部外售制砖厂、透水砖加工厂作为原料。
⑤初期雨水收集池内沉淀污泥
项目厂区设置1座初期雨水收集池，沉淀池沉淀物的主要成分为原料砂石料、水泥等，为一般固体废物，捞出沥干后收集池内沉淀污泥产生量约为1t/a，全部外售制砖厂、透水砖加工厂作为原料。
⑥化验室废试样
本项目化验室过程中会产生废试样，产生量约为3.399t/a，收集后外运至再生骨料加工厂加工再生砂石。
⑦混凝土类建筑垃圾
主要来源于硬化地面、钢筋混凝土水池（沉淀池、初期雨水收集池）、搅拌站设备基础拆除，以混凝土碎块为核心组分。
A、厂区硬化地面：总面积约9859m2，按厂区常规混凝土地坪厚度0.15m核算，混凝土实体体积约1478.9m³，折算拆除产生量约3549.4t（混凝土容重按2.4t/m³计）；
B、沉淀池：有效容积120m³，为钢筋混凝土结构，池体混凝土结构体积按有效容积的12%估算，折算拆除产生量约34.6t；
C、初期雨水收集池：有效容积40m³，池体混凝土结构体积按有效容积的12%估算，折算拆除产生量约11.5t；
D、搅拌站作业区设备基础：作业区占地面积300m2，设备基础混凝土厚度按0.3m估算，折算拆除产生量约216.0t。
以上混凝土类建筑垃圾合计产生量约3811.5t。
集中分类堆放后，委托具备合法清运资质的单位，全部运送至当地合规建筑垃圾消纳场规范处置；优先交由建筑垃圾资源化利用单位加工为再生骨料，提升资源化利用水平。
⑧金属类拆除废物
主要来源于彩钢建（构）筑物、生产设备钢结构拆除及混凝土构件内废钢筋，以彩钢板、钢结构骨架、废钢筋、设备金属构件为核心组分。
A、办公化验区（彩钢结构）：建筑面积360.2m2，参照同类彩钢建筑拆除产污系数0.08t/m2估算，产生量约28.8t；
B、堆场半封闭彩钢棚：占地面积1500m2，参照同类钢结构棚拆除产污系数0.10t/m2估算，产生量约150.0t；
C、搅拌站生产系统金属构件（含2台搅拌机、8座筒仓、输送系统钢结构）：拆除后废金属构件估算约80.0t；
D、混凝土结构内废钢筋：按混凝土总体积折算钢筋占比，估算约9.5t。
以上金属类拆除废物合计产生量约268.3t，彩钢板、废钢筋、钢结构构件、报废设备金属件等可回收物料，统一收集后交由具备资质的再生资源回收单位进行回收资源化利用。
⑨残留生产物料类废物
主要为设备筒仓、搅拌主机内清理出的水泥、粉煤灰结块及残留粉料，参照同类项目拆除清理量估算，产生量约15t。清理出的洁净粉料优先回用于生产工序；无法回用的结块物料按一般工业固体废物管理，委托具备相应处置能力的单位合规处置。
本项目固体废物产排情况见下表。
表4-12  固废产排情况一览表  单位：t/a
	序号
	名称
	产生工序
	分类
	废物类别及代码
	产生量
	利用量
	处置量
	处理方式

	1
	生活垃圾
	厂区职工日常生活
	一般固废
	900-099-S64
	3.6
	/
	3.6
	收集后交由环卫部门统一处理

	2
	除尘器收集粉尘
	废气除尘
	一般固废
	900-099-S59
	89.73
	89.73
	/
	收集后回用于混凝土生产

	3
	废布袋
	除尘器
	一般固废
	900-009-S59
	0.03
	/
	0.03
	由专业物资回收单位回收再生处置

	4
	沉淀池沉淀物
	沉淀池
	一般固废
	900-099-S07
	10
	/
	10
	外售制砖厂、透水砖加工厂作为原料

	5
	初期雨水收集池内沉淀污泥
	初期雨水收集池
	一般固废
	900-099-S07
	1
	/
	1
	外售制砖厂、透水砖加工厂作为原料

	6
	化验室废试样
	化验室
	一般固废
	900-099-S59
	3.399
	/
	3.399
	外运至再生骨料加工厂加工再生砂石

	7
	混凝土类建筑垃圾
	硬化地面、钢筋混凝土水池（沉淀池、初期雨水收集池）、搅拌站设备基础拆除
	一般固废
	502-099-S73
	3811.5
	/
	3811.5
	集中分类堆放后，委托具备合法清运资质的单位，全部运送至当地合规建筑垃圾消纳场规范处置

	8
	金属类拆除废物
	彩钢建（构）筑物、生产设备钢结构拆除
	一般固废
	建筑金属：502-001-S73
设备废钢：900-001-S17
	268.3
	/
	268.3
	彩钢板、废钢筋、钢结构构件、报废设备金属件等可回收物料，统一收集后交由具备资质的再生资源回收单位进行回收资源化利用

	9
	残留生产物料类废物
	设备筒仓、搅拌主机内清理出的水泥、粉煤灰结块及残留粉料
	一般固废
	900-099-S59
	15
	/
	15
	清理出的洁净粉料优先回用于生产工序；无法回用的结块物料按一般工业固体废物管理，委托具备相应处置能力的单位合规处置



各类固废均实现分类收集、合规处置：生活垃圾交由环卫部门清运；除尘粉尘、沉淀池污泥全部回用于生产；废布袋由厂家回收；废弃试样交由建材厂综合利用。
4.2固体废物环境管理要求
①一般固体废物安全贮存要求
a.要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。
b.贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别一致。
c.一般工业固废严禁露天堆放，做好防雨、防渗措施，避免产生二次污染。
d.单位须针对此对职工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
②转移运输要求
项目一般固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。
4.3运营期满后拆除活动污染防治要求
项目运营期满拆除建（构）筑物、生产设备时，需严格落实拆除全过程污染防治管理，防范扬尘、固体废物等环境影响，具体要求如下：
4.3.1拆除前期物料清理要求
拆除作业实施前，需先行对搅拌主机、物料筒仓、输送系统等生产设备内部进行彻底清理，清空残留的水泥、粉煤灰等粉状物料及结块料。可回收利用的洁净粉料优先回用于生产工序；无法回用的残留粉料与结块料，按一般固体废物管理要求妥善收集后清运至合规场所处置，严禁拆除过程中粉料散落造成扬尘与土壤污染。
4.3.2拆除作业扬尘污染防治措施
拆除作业全过程执行湿法作业要求，对拆除作业面持续洒水降尘，控制扬尘无组织排放；遇四级及以上大风天气时，停止所有拆除作业，并对作业面及裸露物料采取覆盖抑尘措施。拆除区域设置临时围挡，减少扬尘扩散范围，降低对周边环境的影响。
4.3.3固体废物分类处置方案
依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求，拆除过程产生的固体废物实行分类收集、分类处置：
①可回收利用废物：拆除产生的彩钢板、钢筋、金属构件、设备金属部件等可回收物料，统一收集后交由具备资质的回收单位资源化利用；
②建筑垃圾：拆除产生的混凝土基础、废砖石、破损构件等建筑垃圾，集中堆放、及时清运，委托具备清运资质的单位运送至合规建筑垃圾消纳场处置；
③残留生产物料：清理出的无法回用的水泥、粉煤灰结块料等，按一般工业固体废物管理要求，交由合规处置场所处理。
所有拆除废物严禁随意丢弃、倾倒，全部实现资源化利用或合规处置。
4.3.4环境管理要求
拆除活动实施前，建设单位应参照《企业拆除活动污染防治方案编制指南》编制《企业拆除活动污染防治方案》，明确拆除流程、污染防治措施、固体废物处置去向、环境风险防控及应急要求，方案报当地生态环境主管部门备案后方可实施拆除作业。拆除过程安排专人负责环保管理，确保各项污染防治措施落实到位。
5、地下水环境影响分析
本项目为商品混凝土制造项目，原料主要为粉煤灰、水泥、砂石等，不涉及危险化学品，正常情况下，项目不会对地下水造成污染。
本项目对地下水环境产生污染的主要污染源为外加剂储罐、沉淀池、初期雨水收集池等，污染物为外加剂、生产废水、初期雨水等，若防渗不当导致污染物泄漏、下渗，对区域地下水环境造成污染以及项目物料或厂区内泥、水流入地表河流或因暴雨山洪冲刷进入地表河流中将污染地表水体，进而对区域地下水造成污染。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此无地下水环境保护目标。运营期采取以下措施预防：项目加工过程产尘点均采取密闭措施，产生的粉尘收集后经布袋除尘器处理后达标排放，减少无组织粉尘产生量，同时对厂区地面、车间及料场等进行地面硬化，定期洒水降尘减少粉尘对周围土壤及农作物的影响。
（1）源头控制
①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防治和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检，及时处理污染物跑、冒、滴、漏。同时应加强对防渗工程检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。
②对工艺、设备、沉淀池、初期雨水收集池及处理构筑物采取控制措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境污染事故降至最低限度。
（2）末端控制
主要包括厂内易污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在易污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来妥善处理；末端控制采取分区防渗原则。
（3）分区防渗
厂区参照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求进行分区防渗；外加剂储罐区、沉淀池、初期雨水收集池按照一般防渗区进行防渗，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行；厂区道路、化验室、堆场等其他区域按照简单防渗区进行防渗，一般地面硬化即可。分区防渗隔断了本项目建构筑物与地下水的联系途径，在确保防渗措施得以落实，并加强和维护厂区环境管理的前提，几乎不会对区域地下水环境产生影响。
6、土壤环境影响分析
[bookmark: OLE_LINK184]本项目正常工况下废气主要为颗粒物，废气中污染物浓度较低，无重金属等沉降型污染，采取地面硬化、洒水降尘，粉状原料密闭储存运输等措施，基本不会通过大气沉降对区域土壤造成影响。原料主要为粉煤灰、水泥、砂石等，不涉及危险化学品，可能产生土壤环境污染的途径主要为外加剂、生产废水等渗漏或泄漏，通过地表漫流、入渗包气带-垂直入渗污染土壤环境。
为了确保项目建设对占地范围内外的土壤环境质量影响降至最低，本次评价建议企业加强土壤污染防治措施，具体措施如下：
①土壤环境质量现状保障措施
项目车间设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。
②源头控制措施
保证废气采用合理有效的处理设施处理后达标排放，减少废气的排放量。
③过程防控措施
项目地面进行硬化、防渗处理，按照防渗标准要求进行合理设计，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。
厂区按照要求采取分区防渗措施，做好厂内各区域的防渗工作，加强设施运行维护管理，杜绝项目污染物直接进入土壤的可能性，正常运营情况下几乎不会对区域土壤环境产生影响。
7、运输环境影响分析
本项目东侧约700m即为S204漫临线，厂区至S204漫临线沿线无环境保护目标，项目原料及产品运输路线沿线保护目标主要为沿线居民等环境敏感点，运输车辆应保证车辆清洁，原料及成品运输车辆全覆盖苫布，途经居民区等敏感点时减速慢行、禁止鸣笛，降低扬尘与噪声影响，减少运输过程中噪声对沿线敏感点的影响，故不会对周边敏感目标产生较大的影响。同时车辆应配备应急措施，以防发生事故时物料泄漏对周围环境造成影响。
8、运营期满后恢复措施
根据《土地复垦条例》第三条，生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位中交路桥建设有限公司国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段项目经理部负责复垦。自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，使其达到可供利用状态。复垦验收应由自然资源主管部门会同生态环境等有关部门组织实施。本项目为国道漫临线（G612）配套临时工程，用地期满后严格遵循“谁使用、谁复垦、宜林则林、宜草则草”的原则，按照原地类属性落实全流程土地复垦与生态恢复措施，恢复后土地生态功能不低于原有水平，有效防控水土流失，具体技术标准满足《土地复垦质量控制标准》TD/T 1036-2013）中要求，具体措施如下：
（1）提前储备吉林本地乡土苗木、草种及合格种植土，严禁选用外来入侵物种；乔木优先选用小青杨、旱柳等本土阔叶树种，草种优先选用草地早熟禾、紫羊茅、披碱草等多年生耐寒乡土草本。
（2）按照“自上而下、先地上后地下”的顺序拆除全部临时建构筑物，包括生产厂房、设备基础、临时道路硬化层及地下隐蔽基础，拆除深度至原自然地面标高，无残留硬化垫层、混凝土基础等障碍物。
（3）拆除产生的建筑垃圾分类处置：可资源化利用的硬质建筑垃圾优先用于主线道路工程铺垫，其余全部密闭清运至政府指定的建筑垃圾消纳场处置，严禁就地填埋、随意丢弃；场地内残留的生活垃圾、废弃物料同步清运；若检出油污污染土壤、废矿物油等危险废物，单独收集后委托有资质单位规范处置，杜绝土壤遗留污染。
（4）全面清理场地表层杂填土中的碎石、砖块、塑料等杂物，清理深度不小于20cm，为后续土壤整治及植被恢复创造条件。
（5）对拆除后的压实板结场地全面深翻松土，深翻深度不小于30cm，破除机械压实形成的不透水层，改善土壤透气性；针对现状杂填土肥力差、保水性弱的问题，全域铺设合格种植土：林地恢复区域种植土厚度不小于60cm，草地恢复区域种植土厚度不小于30cm，种植土符合《绿化种植土壤》标准，不含建筑垃圾、有毒有害物质。
（6）植被恢复后设置不少于1年的管护期，安排专人负责日常养护，定期开展浇水、除草、病虫害防治工作；每年春、秋季核查植被成活率，林木成活率低于90%、草地覆盖度低于85%的区域及时补植补播，确保恢复效果达标。
（7）沉淀池、初期雨水收集池在长期使用过程中，池底和池壁可能吸附或渗入污染物（SS、外加剂残留等），拆除过程中若处置不当，可能造成土壤和地下水二次污染。因此，项目拆除沉淀池、初期雨水收集池前，应清空池内积水和底泥，底泥应按报告前述要求外售制砖厂或透水砖加工厂；拆除池体构筑物时，应采取防渗措施防止残留污染物渗入土壤；拆除完成后，应对原沉淀池、外加剂储罐区等关键区域进行土壤采样监测，确认无残留污染。
（8）根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条，对土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的建设用地地块，土地使用权人应按照规定进行土壤污染状况调查。本项目临时用地期满后需恢复原地类（林地和草地），属于土地用途恢复情形，应依法评估是否存在土壤污染风险并决定是否开展调查。本环评建议及要求：如存在土壤污染风险，应按照《土壤污染防治法》要求开展土壤污染状况调查，并将调查报告报地方生态环境主管部门会同自然资源主管部门评审。调查的责任主体为土地使用权人（中交路桥建设有限公司国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段项目经理部）。
9、退役后环境监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）关于监测方案应覆盖全生命周期的原则要求，退役期环境监测是建设项目环境管理的必要组成部分。
拆除作业期间将产生施工扬尘和机械噪声，影响周边环境空气质量（TSP）和声环境；复垦后需要对植被恢复效果进行跟踪监测（植被覆盖率、物种多样性等）。
（1）拆除作业期间环境监测计划
表4-13  拆除作业期间环境监测计划
	序号
	监测内容
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	1
	环境空气
	TSP
	拆除作业高峰期1次/周
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3无组织排放限值

	2
	声环境
	噪声
	
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）



（2）复垦后生态跟踪监测计划

表4-14  复垦后生态跟踪监测计划
	序号
	监测因子
	监测频次

	1
	植被覆盖率
	复垦完成后1次/年，连续2年

	2
	土壤质量（pH、有机质）
	



10、环境风险分析
环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性时间或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
（1）风险识别及分布情况
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），企业使用物质的危险性按导则中附录B识别出危险物质，经查找附录B.1，本项目不涉及危险物质。
（2）事故情景分析
①废气处理设施故障
若废气处理设施发生故障，将导致废气无法得到合理处置，直接逸散至外环境，对区域大气环境及周边敏感点造成较大影响。
②外加剂、废水泄漏事故
由于管理不善、储罐破损、沉淀池体破损等原因造成的外加剂、清洗废水泄漏，泄漏后可能会流入周边地表水、地下水、土壤，对外部环境和地表水、地下水、土壤造成污染。
（3）影响途径
根据本项目的风险源分析，企业可能存在的风险事故主要为粉尘外泄事故、外加剂、废水泄漏事故，一旦发生事故粉尘会对周边环境空气造成污染，外加剂、清洗废水会对周边地表水、地下水、土壤造成污染。
（4）风险防范措施
①生产线开始工作前，先运行各配套风机及废气处理装置；在停止相应作业后，保持废气风机及处理装置继续运转，待废气完全排出后再停止，确保在开、停工阶段排出的污染物得到有效处理。
②废气处理装置配套的风机、管道等选购和制作时应选用耐腐蚀材料。
③针对废气处理设施故障造成废气超标排放的风险，要求企业安排专人对风机、废气处理设备和生产设施进行日常维护，如发现问题及时上报维修，必要时要停产检修，确保废气达标排放。在产生事故后应先停止生产设备，立即停止生产，维修或更换处理设备保证废气达标排放后再行生产。
④操作及管理人员的技术水平可直接影响到风险事故的发生，本项目建成投产后，应对操作和管理人员的技术水平从严要求，上岗之前必须参加培训，培训不合格严禁上岗。
⑤沉淀池、外加剂储罐区等进行防渗硬化处理，对池体、储罐情况定期进行检查是否破损，有问题及时进行修补。
⑥一次灭火消防最大用水量，消防用水量为30L/s（其中室外20L/s，室内10L/s），火灾延续时间为30min，则最大消防用水量为54m3，厂区内三级沉淀池容积为120m3，项目清洗废水产生量为7.02m3/d，三级沉淀池有足够容积盛放消防废水，事故状态下消防废水集中围挡引至厂区三级沉淀池内暂存，确保不流出厂区。
（5）环境风险评价结论
本项目环境风险主要表现为粉尘外泄事故、外加剂、清洗废水泄漏事故，本评价要求项目应采取本评价提出的风险防范措施，将发生事故的概率降到最低，使产生的环境风险处于可接受水平。













[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	筒仓粉尘（水泥筒仓DA001-DA006、粉煤灰筒仓DA007-DA008）
	颗粒物
	脉冲袋式除尘装置+各仓底部排气口（17m）
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1和表3排放限值

	
	搅拌机粉尘（DA009、DA010）
	颗粒物
	脉冲袋式除尘装置+底部排气口（17m）
	

	
	卸料扬尘
	颗粒物
	洒水降尘
	

	
	堆场粉尘
	颗粒物
	半封闭彩钢棚、洒水降尘
	

	
	上料粉尘
	颗粒物
	洒水降尘
	

	
	运输粉尘
	颗粒物
	洒水降尘
	

	地表水环境
	设备、罐车冲洗废水
	SS
	三级沉淀池沉淀处理后回用
	不排放

	
	生活污水
	COD、BOD5
SS、氨氮
	排入厂区防渗旱厕，定期清掏作农肥
	不排放

	声环境
	搅拌站、运输车辆
	机械噪声
	低噪声设备，采取有效的减振、消声等降噪措施，加强厂区车辆的维护管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理；除尘器收集粉尘回用于生产；废布袋收集后由专业物资回收单位回收再生处置；沉淀池沉淀物和初期雨水收集池内沉淀污泥外售制砖厂、透水砖加工厂作为原料；化验室废试样收集外运至再生骨料加工厂加工再生砂石；混凝土类建筑垃圾集中分类堆放后，委托具备合法清运资质的单位，全部运送至当地合规建筑垃圾消纳场规范处置；优先交由建筑垃圾资源化利用单位加工为再生骨料，提升资源化利用水平；金属类拆除废物统一收集后交由具备资质的再生资源回收单位进行回收资源化利用；残留生产物料类废物清理出的洁净粉料优先回用于生产工序；无法回用的结块物料按一般工业固体废物管理，委托具备相应处置能力的单位合规处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	厂区实施分区防渗：外加剂储罐、沉淀池、初期雨水池为一般防渗区；道路、堆场、办公区为简单防渗区（地面硬化）。项目拆除沉淀池、初期雨水收集池前，应清空池内积水和底泥，底泥应按报告前述要求外售制砖厂或透水砖加工厂；拆除池体构筑物时，应采取防渗措施防止残留污染物渗入土壤；拆除完成后，应对原沉淀池、外加剂储罐区等关键区域进行土壤采样监测，确认无残留污染。

	生态保护措施
	①适生恢复物料筹备：提前储备吉林本土乡土乔草种苗与合格种植土，优先选用耐寒乡土品种，严禁使用外来入侵物种。
②建构筑物彻底拆除：遵循“自上而下、先地上后地下”原则，拆除全部临时建构筑物及地下隐蔽基础，拆除深度至原自然地面标高，无硬化层、混凝土基础残留。
③废弃物分类合规处置：可资源化建筑垃圾优先回用主线工程，其余密闭清运至指定消纳场；同步清运生活垃圾，油污土壤、废矿物油等危废单独收集并委托有资质单位处置。
④场地表层清杂整理：全面清理杂填土表层碎石、砖块、塑料等杂物，清理深度不小于20cm，为后续土壤整治与植被恢复提供条件。
⑤土壤重构与改良：对压实板结场地全域深翻松土（深度≥30cm），按林地≥60cm、草地≥30cm的标准铺设符合规范的种植土，改善土壤生长条件。
⑥管护期成效保障：设置不少于1年的植被管护期，安排专人开展日常养护与病虫害防治，定期核查植被成活率、覆盖度，未达标区域及时补植补播。
⑦项目拆除沉淀池、初期雨水收集池前，应清空池内积水和底泥，底泥应按报告前述要求外售制砖厂或透水砖加工厂；拆除池体构筑物时，应采取防渗措施防止残留污染物渗入土壤；拆除完成后，应对原沉淀池、外加剂储罐区等关键区域进行土壤采样监测，确认无残留污染。

	环境风险防范措施
	①生产线开始工作前，先运行各配套风机及废气处理装置；在停止相应作业后，保持废气风机及处理装置继续运转，待废气完全排出后再停止，确保在开、停工阶段排出的污染物得到有效处理。②废气处理装置配套的风机、管道等选购和制作时应选用耐腐蚀材料。③针对废气处理设施故障造成废气超标排放的风险，要求企业安排专人对风机、废气处理设备和生产设施进行日常维护，如发现问题及时上报维修，必要时要停产检修，确保废气达标排放。在产生事故后应先停止生产设备，立即停止生产，维修或更换处理设备保证废气达标排放后再行生产。④操作及管理人员的技术水平可直接影响到风险事故的发生，本项目建成投产后，应对操作和管理人员的技术水平从严要求，上岗之前必须参加培训，培训不合格严禁上岗。⑤沉淀池、外加剂储罐区等进行防渗硬化处理，对池体、储罐情况定期进行检查是否破损，有问题及时进行修补。

	其他环境管理要求
	1、环保设施投资估算
本项目总投资为300万元，其中环保投资为63万元。环保投资明细详见下表。

表5-1  环保投资一览表   单位：万元
	要素
	项目
	治理措施/去向
	数量
	环保投资

	废气
	筒仓粉尘
	脉冲袋式除尘装置，仓底部排气口
	8台
	30

	
	搅拌机粉尘
	脉冲袋式除尘装置+底部排气口（17m）
	4台
	

	
	卸料扬尘
	洒水降尘
	/
	

	
	堆场粉尘
	彩钢棚遮盖、洒水降尘
	/
	

	
	上料粉尘
	洒水降尘
	/
	

	
	运输粉尘
	洒水降尘
	/
	

	废水
	生活污水
	防渗旱厕
	1座
	7

	
	生产废水
	三级沉淀池
	1座
	

	雨水
	初期雨水
	雨水收集池
	1座
	3

	噪声
	噪声
	低噪声设备，采取有效的减振、消声等降噪措施，加强厂区车辆的维护管理
	/
	7.5

	固体
废物
	无害化、资源化、减量化，避免对环境造成二次污染
	0.5

	地下水、土壤
	分区防渗
	/
	15

	合计
	63



2、排污许可管理要求
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3021水泥制品制造。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“二十五、非金属矿物制品业30”之“水泥制品制造3021”实行登记管理。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017），“主要排放口是指水泥窑及窑尾余热利用系统烟囱(窑尾烟囱)、冷却机烟囱窑头烟囱)，其余废气排放口均为一般排放口。”。因此本项目8个筒仓排气口（水泥筒仓DA001-DA006、粉煤灰筒仓DA007-DA008）、2个搅拌废气排放口（DA009-DA010）均为一般排放口。
建设单位排污许可证管理类别为登记管理，企业在启动生产之前，应在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记申请。
3、三同时验收
建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中华人民共和国环境保护部国环规环评【2017】4号要求执行验收规定。
建设单位是项目竣工环境保护验收的责任主体，应组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。











六、结论
	本项目选址于白山市临江市桦树镇西大川村，属于为国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段配套临时混凝土搅拌站项目，建设内容符合国家产业政策及区域生态环境分区管控要求，已取得临时用地审批手续。项目严格落实本报告提出的各项环保措施，确保污染物稳定达标排放，对周边环境影响较小。从生态环境保护角度分析，本项目建设可行。

附图：
附图1 建设项目地理位置示意图
附图2 建设项目在吉林省环境管控单元分布图中的位置
附图3 厂区平面布置及周围环境关系图
附图4 环境空气监测点位图
附图5 现场踏查照片
附件：
附件1 临时用地审批手续
附件2 环境空气检测报告






附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0
	/
	0
	17.182
	0
	17.182
	+17.182

	废水
	BOD5、COD、氨氮、SS等
	0
	/
	0
	0
	0
	0
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	/
	0
	3.6
	0
	3.6
	+3.6

	一般工业
固体废物
	除尘器收集粉尘
	0
	/
	0
	89.73
	0
	0
	-89.73

	
	废布袋
	0
	/
	0
	0.03
	0
	0.03
	+0.3

	
	沉淀池沉淀物
	0
	/
	0
	10
	0
	10
	+10

	
	初期雨水收集池内沉淀污泥
	0
	/
	0
	1
	0
	1
	+1

	
	化验室废试样
	0
	/
	0
	3.399
	0
	3.399
	+3.399

	
	混凝土类建筑垃圾
	0
	/
	0
	3811.5
	0
	3811.5
	+3811.5

	
	金属类拆除废物
	0
	/
	0
	268.3
	0
	268.3
	+268.3

	
	残留生产物料类废物
	0
	/
	0
	15
	0
	15
	+15


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
—  11  —
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