白环临审字〔2026〕13号
关于中交路桥建设有限公司国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段拌合站和实验室项目环境影响报告表

的批复
中交路桥建设有限公司国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段项目经理部：

你单位提交的《关于中交路桥建设有限公司国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段拌合站和实验室项目的审批申请》和委托吉林省春光环保科技有限公司编制的《中交路桥建设有限公司国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段拌合站和实验室项目环境影响报告表》（报批版）以下简称《报告表》收悉。根据环境影响报告表的评价结论和专家审查意见，经研究，批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

该项目位于临江市桦树镇西大川村，项目厂界东北侧为临江市长白山生态产业园，东南侧为砂石路，隔砂石路为中交路桥建设有限公司国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段预制梁场项目预留场地，西北侧和西南侧为林地。距离本项目最近的敏感点为项目东侧约540m的西大川村居民。本项目为国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段工程配套的临时工程，项目购置搅拌站设备、铲车、罐车等，新建化验室、搅拌站作业区等，厂区地面全部进行混凝土硬化，年产商品混凝土15万m³（折合约36万t/a），全部用于国道漫临线（G612）分水（县界）至临江段工程MLSG01标段建设使用，不对外销售，项目服务年限为2年。项目总投资300万元。

在全面落实《报告表》提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

    二、项目施工期和运营期重点做好以下环境保护工作。     

1、本项目废气主要包括施工期和运营期。

（1）施工期废气主要是施工过程中产生的扬尘及施工机械、车辆排放的废气。施工场地粉状、散装物料运输车辆必须加盖苫布，场内堆存物料适时洒水增湿，抑制扬尘产生；运输车辆经过居民区时限速行驶，并在运输高峰期配备洒水车洒水除尘，以防止灰尘过大对大气的污染；施工现场应配备洒水车，在干旱多风天气向施工现场洒水降尘，以保护环境空气质量；加强往返于施工区车辆的管理和维修，使用有害物质量少的优质燃料，以减少尾气排放污染大气。

（2）运营期废气主要为水泥、粉煤灰筒仓粉尘，搅拌机粉尘，料棚装卸及堆存粉尘、上料粉尘以及车辆运输扬尘。本项目商品混凝土生产线设6个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓，项目筒仓粉尘均自带脉冲袋式除尘器，排放口高度为17m，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1新建企业大气污染物排放限值要求。本项目2台搅拌机集料采用密闭皮带输送机，下部均自带脉冲袋式除尘器，排放口高度为17m，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1新建企业大气污染物排放限值要求。料棚为半封闭彩钢棚、装卸及堆存粉尘采取洒水降尘措施、上料粉尘采取半封闭和洒水降尘措施、车辆运输扬尘采取洒水降尘措施，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。

2、本项目废水主要包括施工期和运营期。

（1）施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要为洗车轮胎产生的废水，就近在施工地点布设沉淀池，对施工废水进行沉淀处理，沉淀后的废水全部回用于施工过程，不外排；施工人员生活污水排入移动防渗旱厕内，定期清掏作农肥。

（2）运营期废水主要为生产废水和生活污水。本项目生产废水主要是罐车储罐内部清洗废水、搅拌设备内部清洗废水，经项目设置的1座三级沉淀池（总容积120m3）48h静置沉淀处理后回用于生产，不外排；生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏作农肥。

3、本项目噪声主要包括施工期和运营期。

（1）施工期主要噪声为挖掘机、推土机等设备，选用低噪声设备，合理安排施工计划和施工时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工，建筑材料运输、装卸过程中在居民区和敏感点附近车速要降至20km/h，并禁止鸣笛，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。

（2）运营期产噪设备主要为搅拌机站的生产设备、运输车辆、化验设备等，选用低噪声设备，采取有效减振、消声等降噪措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
4、本项目固废主要包括施工期和运营期。

（1）施工期产生的固体废物为施工建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和沉淀池沉淀物。施工期间固废主要来源于工程进入施工阶段产生的一定量建筑垃圾，主要为边角余料的建材、废弃包装物等，建筑垃圾应及时清运，可回收利用的回收利用，不可回用的建筑垃圾清运至政府指定的建筑垃圾场处置；施工人员生活垃圾，通过施工现场设置专门生活垃圾箱分类收集，定期由环卫部门清运；沉淀池沉淀物捞出沥干晾晒后外售制砖厂、透水砖加工厂作为原料。

（2）运营期产生的固体废物主要是生活垃圾、除尘器收集粉尘、废布袋、沉淀池沉淀物、初期雨水收集池内沉淀污泥、化验室废试样及拆除产生的混凝土类建筑垃圾、金属类拆除废物及残留生产物料类废物。生活垃圾由环卫部门收集清运；筒仓除尘器和搅拌机除尘器收集的粉尘作为粉状及块状材料回用于生产；本项目脉冲袋式除尘器的废布袋逐步磨损后需要定期更换，每年更换一次，收集后由专业物资回收单位回收再生处置；厂区设置的三级沉淀池和初期雨水收集池沉淀物为一般固体废物，定期清掏，捞出沥干的沉淀物全部外售制砖厂、透水砖加工厂作为原料；本项目化验室过程中会产生废试样，收集后外运至再生骨料加工厂加工再生砂石；混凝土类建筑垃圾主要来源于硬化地面、钢筋混凝土水池（沉淀池、初期雨水收集池）、搅拌站设备基础拆除，以混凝土碎块为核心组分，集中分类堆放后，委托具备合法清运资质的单位，全部运送至当地政府指定的建筑垃圾堆放场处置，优先交由建筑垃圾资源化利用单位加工为再生骨料，提升资源化利用水平；金属类拆除废物主要来源于彩钢建（构）筑物、生产设备钢结构拆除及混凝土构件内废钢筋，以彩钢板、钢结构骨架、废钢筋、设备金属构件，统一收集后交由具备资质的再生资源回收单位进行回收资源化利用；残留生产物料类废物主要为设备筒仓、搅拌主机内清理出的水泥、粉煤灰结块及残留粉料，清理出的洁净粉料优先回用于生产工序；无法回用的结块物料按一般工业固体废物管理，委托具备相应处置能力的单位妥善处置。

5、建设单位应严格执行国家有关法律法规，制定环境风险应急预案，严格落实各项工程和管理防范措施，定期开展应急演练，防止环境风险事故发生。
6、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，你单位运营前应该登录《全国排污许可证管理信息平台 公开端》依法进行排污许可申报。

7、本项目必须认真落实《报告表》中提出的生态环境保护措施和其它建议。

8、本批复只对《报告表》（报批版）中内容有效，如建设内容、地点、规模、采用的生产工艺或者污染防治措施等发生重大变化时，须向我局重新报批环境影响评价文件。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成经验收合格后方可正式投入运营。

四、请临江市生态环境保护综合行政执法大队负责项目施工及运营期间的生态环境保护监督检查工作。
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抄送：临江市生态环境保护综合行政执法大队
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